Техническая спецификация
на установку автомобильной охранно-телематической системы 
StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN
Автомобиль 
Hyundai Grand Starex, 2018 года выпуска, дизельный двигатель 2,5 л.

Модель оборудования
StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN — охранно-телематический комплекс с поддержкой GSM, Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС. В комплект должны входить основной блок, основной брелок управления с ЖК-дисплеем и обратной связью, не менее 2 беспроводных меток Bluetooth, датчики охраны, сирена и необходимые комплектующие для установки.

Основные характеристики системы
– дистанционное управление автомобилем со смартфона и основного брелока;
– основной брелок управления с ЖК-дисплеем и обратной связью;
– наличие не менее 2 беспроводных меток Bluetooth для идентификации владельца;
– GSM-связь и уведомления о состоянии автомобиля;
– управление системой через мобильное приложение для смартфона;
– GPS/ГЛОНАСС-навигация и определение местоположения автомобиля;
– контроль дверей, капота, багажника, удара, наклона и движения;
– возможность дистанционного запуска дизельного двигателя с учетом предварительного прогрева свечей накаливания и технической совместимости системы с автомобилем;
– контроль напряжения аккумуляторной батареи и температуры;
– управление и авторизация владельца посредством Bluetooth;
– получение уведомлений о срабатывании охранной системы на мобильное устройство.
– 
Требования к установке
– подключение к цифровым шинам автомобиля CAN/LIN при наличии технической возможности;
– основной блок устанавливается скрыто в салоне автомобиля;
– GPS/ГЛОНАСС-модуль размещается в месте, обеспечивающем устойчивый прием сигнала;
– GSM-антенна устанавливается в соответствии с требованиями производителя;
– монтаж выполняется с сохранением штатной проводки автомобиля и обеспечением надежной защиты соединений;
– производится установка и настройка основного брелока, беспроводных меток, мобильного приложения, GSM и GPS/ГЛОНАСС;
– для дизельного двигателя выполняется настройка алгоритма дистанционного запуска с учетом работы свечей накаливания;
– Исполнитель обеспечивает поставку, монтаж, подключение и пусконаладку автомобильной сигнализации;
– все необходимые материалы, комплектующие и оборудование для установки предоставляются и оплачиваются за счет Исполнителя.
– 
Результат установки
После установки Заказчик получает полностью работоспособную охранно-телематическую систему с управлением посредством брелока с ЖК-дисплеем, беспроводных меток и мобильного приложения, с функциями GSM-связи, GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, дистанционного контроля и запуска дизельного двигателя при технической совместимости.

Место выполнения
Город Астана.

Гарантия
На автомобильную охранно-телематическую систему — не менее 12 месяцев со дня установки.
На выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев со дня сдачи автомобиля Заказчику.
Техникалық сипаттама
StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN автомобиль күзет-телематикалық жүйесін орнатуға арналған техникалық сипаттама

Көлік 
Hyundai Grand Starex, 2018, дизельді қозғалтқыш 2,5 л.

Жабдық моделі
StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN, Bluetooth және GPS/GLONASS қолдайтын күзет-телематикалық кешен. Жинаққа негізгі блок, СКД және кері байланысы бар негізгі басқару салпыншағы, кемінде 2 сымсыз Bluetooth белгісі, қауіпсіздік датчиктері, сирена және орнату үшін қажетті компоненттер кіруі керек.

Жүйенің негізгі сипаттамалары
– смартфоннан және негізгі салпыншақтан автокөлікті қашықтан басқару;
– LCD және кері байланысы бар негізгі басқару кілті;
– иесін анықтау үшін кемінде 2 сымсыз Bluetooth тегінің болуы;
– GSM байланысы және көлік жағдайы туралы хабарламалар;
– мобильді смартфон қосымшасы арқылы жүйені басқару;
– GPS/ГЛОНАСС-навигация және көліктің орналасқан жерін анықтау;
– есіктерді, сорғышты, магистральды, соққыны, еңкейтуді және қозғалысты бақылау;
– шамдарды алдын ала қыздыруды және жүйенің автомобильмен техникалық үйлесімділігін ескере отырып дизельді қозғалтқышты қашықтан іске қосу мүмкіндігі;
– батареяның кернеуі мен температурасын бақылау;
– Bluetooth арқылы иесін басқару және авторизациялау;
– ұялы құрылғыға күзет жүйесінің іске қосылуы туралы хабарлама алу.

Орнату талаптары
– техникалық мүмкіндік болған жағдайда CAN/LIN автокөлігінің сандық шиналарына қосылу;
– негізгі блок автомобиль салонында жасырын орнатылады;
– GPS/ГЛОНАСС модулі тұрақты сигнал қабылдауды қамтамасыз ететін жерге орналастырылған;
– GSM антеннасы өндірушінің талаптарына сәйкес орнатылады;
– орнату автомобильдің штаттық сымдарын сақтай отырып және қосылыстардың сенімді қорғалуын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылады;
– негізгі кілтті, сымсыз белгілерді, мобильді қосымшаны, GSM және GPS/GLONASS орнату және конфигурациялау;
– дизельді қозғалтқыш үшін қыздыру шамдарының жұмысын ескере отырып қашықтықтан іске қосу алгоритмі орнатылады;
– Орындаушы автомобиль дабылын жеткізуді, орнатуды, қосуды және іске қосуды қамтамасыз етеді;
– орнату үшін барлық қажетті материалдар, компоненттер мен жабдықтар Орындаушының есебінен беріледі және төленеді.

Орнату нәтижесі
Орнатқаннан кейін Тапсырыс беруші GSM байланысы, GPS/ГЛОНАСС мониторингі, қашықтықтан басқару және техникалық үйлесімділік кезінде дизельді қозғалтқышты іске қосу функциялары бар СКД, сымсыз Тегтер және мобильді қосымша арқылы басқарылатын толық жұмыс істейтін күзет-телематикалық жүйені алады.

Орындалу орны
Астана Қаласы.

Кепілдік
Автомобиль күзет-телематикалық жүйесіне — орнатылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Орындалған монтаждау жұмыстарына-автокөлікті Тапсырыс берушіге тапсырған күннен бастап кемінде 12 ай.
