Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление ролл-штор с установкой
Количество окон 4
Крепление петли
Количество полотен 4
Ширина, Высота предварительно замерить, материал  согласовать с заказчиком 
Светонепроницаемость –Непрозрачные
Соглассовать с заказщикам

2 қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Орнатумен роликті перделер жасау 
Терезелер саны 4
Ілмекті бекіту
Кенептер саны 4 
Ені, биіктігі алдын-ала өлшенеді, материал Тапсырыс берушімен келісіледі 
Жарық Өткізбейтін-Мөлдір Емес
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