Техникалық сипаттама
Көшеттерді отырғызу бойынша жұмыс
Қону қолмен немесе механикаландырылған әдіспен қазылған отырғызу шұңқырларында жүзеге асырылады. Шұңқырдың мөлшері кем емес 0,8*0,8*0,8 метр, шұңқырдың түбі минералды тыңайтқыштармен құнарлы топырақпен толтырылады.
Жұмыс құнына тауарлар, материалдар, шұңқыр қазу, ағаш отырғызу, құнарлы топырақпен толтыру кіреді. 
[bookmark: _GoBack]- "Қарапайым қарағай", 100 дана биіктігі 2,5 м-ден 3 метрге дейін, 60-70 см-ге дейін, шүберекпен және сыммен қапталған;
- "Қарапайым қарағай", 350 дана биіктігі 1,7 м-ден 2 метрге дейін, 30-40 см кесек шүберекпен және сыммен қапталған;
- "Қарапайым қарағай", 20 дана биіктігі 3 м-ден 4 метрге дейін, 80-90 см кесек шүберекпен және сыммен қапталған;
- "Ель" 150 дана биіктігі 1,5 м-ден 2 метрге дейін, 60-70 см кесек шүберекпен және сыммен байланысқан;.
- "Ель" 20 дана биіктігі 2,5 м-ден 3 метрге дейін, 80-90 см кесек шүберекпен және сыммен байланысқан;.
Көшеттер шұңқырдың ортасына, отырғызу алаңын алдын-ала суарумен, сондай-ақ көшеттер арасындағы ең аз қашықтыққа, кем дегенде 3 метрге төтеп бере отырып отырғызылады. Қажет болса, созылу белгілері орнатылады.
Отырғызылған көшеттердің айналасында диаметрі 1 метрге дейінгі магистральдық шеңбер (тесік) орналастырылған. Жұмыс құнына тауарлар, материалдар, шұңқыр қазу, ағаш отырғызу, құнарлы топырақпен толтыру 190 дана кіреді.
Көшеттер бүтін болуы керек, тамырлар жаңа болуы керек. Топырақтың сапасын жақсарту үшін экологиялық талаптарға сәйкес сертификатталған топырақ пен оның компоненттерін (вермикомпост, сорбенттер, биокомпосттар, шымтезек, 100% өмір сүруге арналған тыңайтқыштар) қолданыңыз.
Екпелердің сорттарын ауа-райына төзімді Қазақстан Республикасының солтүстік және Орталық өңірлерінің көшеттерінің питомнигінен таңдап, растайтын құжаттарды (паспорттар, сертификаттар және т.б.) ұсына отырып, Тапсырыс берушімен келісу қажет.
Жұмыстарды жүргізу кезінде отырғызу орындарын бөлу технологиясы мен дәйектілігін, шұңқырлардың мөлшерін, отырғызу материалдарының ассортименті мен жасын, температуралық режимді және басқаларын толық сақтау керек. Көшет отырғызылмаған жағдайда, оның орнына басқа көшет трансплантациялау қажет болады.
Осы жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші халықтың қауіпсіздігін және жол жүрісін қамтамасыз ету үшін жұмыс аймағында қоршаулар (турникеттер, ленталар) орнатады.
Әлеуетті өнім беруші Шартта көрсетілген жұмысты өз күшімен, құралдарымен, материалдарымен және жабдықтарымен орындауы тиіс.
Жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісу үшін барлық пайдаланылатын материалдарға паспорттар және/немесе сапа және/немесе сәйкестік сертификаттары ұсынылуы тиіс.
Жұмыстарды орындау кезінде айналадағылар мен жол қозғалысы үшін барлық техникалық қауіпсіздік шараларын сақтау.
Жұмыстарды орындағаннан кейін жұмыстарды орындау орындарында аумақты санитарлық тазалауды жүргізу қажет.
Белгіленген материалдар мен орындалған жұмыстарға кепілдік жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.
Жұмыстарды орындау мерзімдері шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.



Техническая спецификация
Работа по посадке саженцев
Посадка производится в посадочные ямы, выкопанные ручным или механизированным способом. Размер ямы не менее 0,8*0,8*0,8 метров, дно ямы заполняется плодородным грунтом с минеральными удобрениями.
В стоимость работы входит товары, материалы, выкопка  ямы, посадка деревьев, заполнение плодородным грунтом. 
-«Сосна обыкновенная», 100 штук высота от 2,5 м до 3 метров, ком 60-70см общитый ветошью и проволокой;
-«Сосна обыкновенная», 350 штук высота от 1,7 м до 2 метров, ком 30-40см общитый ветошью и проволокой;
-«Сосна обыкновенная», 20 штук высота от 3 м до 4 метров, ком 80-90см общитый ветошью и проволокой;
-«Ель» 150 штук высота от 1,5 м до 2 метров, ком 60-70см общитый ветошью и проволокой;.
-«Ель» 20 штук высота от 2,5 м до 3 метров, ком 80-90см общитый ветошью и проволокой;.
Саженцы высаживаются строго по центру ямы, с предварительным поливом посадочного места, а также с выдерживанием минимального расстояния между саженцами, не менее 3 метров. По необходимости устанавливаются расстяжки.
Вокруг высаженных саженцев устраивается приствольный круг (лунка) диаметром до 1 метра. В стоимость работы входит товары, материалы, выкопка  ямы, посадка деревьев, заполнение плодородным грунтом 190шт. 
Саженцы должны быть неповрежденными, корни должны быть свежими. Для улучшения качества грунта использовать сертифицированный почвогрунт и его компоненты (биогумус, сорбенты, биокомпосты, торф, удобрения для 100%-ной приживаемости) соответствующие экологическим требованиям.
Сорта насаждений необходимо выбрать из питомника саженцев северного и центрального регионов Республики Казахстан, устойчивые к погодным условием и согласовать с заказчиком с предоставлением подтверждающих документов (паспорта, сертификаты и т.д.).
При производстве работ полностью соблюдать технологию и последовательность выполнения разбивки посадочных мест, соблюдение размеров ям, ассортимент и возраст посадочных материалов, температурный режим и другое. В случае неприживания саженца на его место необходимо будет пересадить другой саженец.
При выполнении данных работ Поставщиком устанавливаются ограждения (турникеты, ленты) в зоне работ для обеспечения безопасности населения и дорожного движения.
Потенциальный поставщик должен выполнить работу, указанную в договоре, своими силами, средствами, материалами и оборудованием.
До начала работ для согласования с Заказчиком, на все используемые материалы должны быть предоставлены паспорта и/или сертификаты качества и/или соответствия.
При выполнении работ соблюдать все меры технической безопасности для окружающих и дорожного движения.
После выполнения работ необходимо провести на местах выполнения работ санитарную очистку территории.
Гарантия на установленные материалы и выполенные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки работ.
Сроки выполнения работ 16 календарных дней с момента подписание договора.
