Техническая спецификация
На изготовление и установку
	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристика

	1
	Тактильная плитка
	90 шт.
	Тактильная плитка из полиуретана, ПВХ или других материалов, имеющая контрастный цвет (желтый) и рельефные элементы (конусы, полосы, диагонали) для ориентации слепых и слабовидящих людей внутри помещения.
Размер 300*300*7 мм, В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	2
	Кнопка вызова
	2 шт.
	Тактильная табличка кнопка вызова персонала для инвалидов, состоящая из рельефной таблички с изображением и шрифтом Брайля, а также беспроводной кнопки вызова, устанавливаемой на ней элементы и дублируются шрифтом Брайля. В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	3
	Наклейка
	1 шт.
	Наклейка в виде круга «Осторожно препятствие» цвет ярко желтый, все необходимые надписи выполнены в виде плоско-выпуклых элементов и дублируются шрифтом Брайля. 
В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	4
	Наружная табличка
	1 шт.
	Наружная табличка наименование организации на русском и казахском языках с с дублированием на шрифте Брайля, цвет желтый акриловая. Выполнено по СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012*
Все с полной установкой на месте. 

	5
	Лента
	2 рулон
	Желтая лента для маркировки и разметки 100 мм. рулон 33 м – 2 рулон. В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	6
	Пандус
	1 шт.
	Адаптация существующего пандуса.
К пандусу для инвалидов необходимо подготовить поверхность, нанести разметку, приварить ножки к корпусу пандуса, ножки пандуса прорезинить обеспечив необходимую прочность и устойчивость конструкции, установить противоскользящую поверхность/прорезинить, грузоподъемность пандуса – не менее 270 кг. В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	7
	Мнемосхема
	1 шт.
	Тактильная Мнемосхема план помещения, с дублированием казахского, русского языка и шрифта Брайля, предназначенный для помощи в навигации людям с нарушениями зрения, находящихся в здании. В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	8
	Поручни
	пара
	Поручни на пандус (1 пандус) вдоль обеих сторон пандуса, Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	9
	Поручни
	1 шт.
	Поручень опорный для санузла, настенно-напольный, левый и правый. В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.

	10
	Поручень опорный
	1 шт.
	Поручень опорный для раковины с креплением к стене и полу в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); СП РК 3.06-101-2012* 
Все с полной установкой на месте.



Согласно СП 59.13330.2012 при входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы ит.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» 
Мнемосхема – тактильная схема (план расположения помещений, коридоров и схема прохода по ним) на этаже здания в учреждении. Основное назначение мнемосхемы - помочь в ориентации незрячим и слабовидящим людям, указать им путь движения. Название учреждения, названия кабинетов и все необходимые надписи выполненына казахском и русском языках и дублируются шрифтом Брайля.
Мнемосхема нужна чтобы незрячий посетитель, ощупывая мнемосхему руками, может понять, где он находится в данный момент, и где расположены необходимые ему кабинеты и помещения.
Все работы предварительно согласуется с представителем заказчика.
Адрес установки: г. Жезказган ул. Жеңіс 13А.























Техникалық сипаттама
Дайындау және орнату үшін
	№
	Атауы
	Саны
	Сипаттама

	1
	Тактильді тақта
	90 д
	Полиуретаннан, ПВХ-дан немесе басқа материалдардан жасалған, қарама-қарсы түсі (сары) және рельефтік элементтері (конустар, жолақтар, диагональдар) бар, соқыр және нашар көретін адамдарды үй ішінде бағдарлауға арналған тактильді плиткалар. Өлшемі 300*300*7 мм, ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	2
	Қоңырау түймесі
	2 д
	Тактильді тақта Брайль суреті мен шрифті бар бедерлі тақтайшадан, сондай-ақ оған орнатылған сымсыз қоңырау түймесінен тұратын мүгедектерге арналған персоналды шақыру түймесі элементтер және Брайль шрифтімен қайталанады. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	3
	Жапсырма
	1 д
	"Абайлаңыз кедергі" шеңбері түріндегі жапсырма түсі ашық сары, барлық қажетті жазулар тегіс дөңес элементтер түрінде жасалған және Брайль шрифтімен қайталанған. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	4
	Сыртқы тақта
	1 д
	Сыртқы тақта ұйымның атауы орыс және қазақ тілдерінде Брайль шрифтінде қайталануы бар, түсі сары акрил. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП бойынша орындалды 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	5
	Таспа
	1 орам
	Таңбалауға және белгілеуге арналған сары таспа 100 мм. орам 33 м-1 орам. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	6
	Пандус
	1 д
	Қолданыстағы пандусты бейімдеу. Мүгедектерге арналған пандусқа бетін дайындау, таңбалау, аяқтарын пандус корпусына дәнекерлеу, пандус аяқтарын резеңкелеу, құрылымның қажетті беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету, сырғанауға қарсы бетін/резеңкелеу, пандустың жүк көтергіштігі – кемінде 270 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	7
	Мнемикалық схема
	1 д
	Ғимараттағы көру қабілеті бұзылған адамдарға навигацияға көмектесуге арналған қазақ, орыс және Брайль шрифттерінің дубляжы бар үй-жай жоспары. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	8
	Тұтқалар
	жұп
	Пандустың екі жағындағы пандусқа арналған тұтқалар (1 пандус), пандустардың тұтқалары, әдетте, ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес биіктікте орналасуы тиіс 3.06-101-2012*

	9
	Тұтқалар
	1 д
	Жуынатын бөлмеге арналған тірек тұтқасы, қабырға-еден, сол және оң. ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT); ҚР СП сәйкес 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.

	10
	Тірек тұтқасы
	1 д
	ҚР СТ ГОСТ Р 52131-2006 (ГОСТ Р 52131-2003, IDT) сәйкес қабырғаға және еденге бекітілген раковинаға арналған тірек тұтқасы; ҚР СП 3.06-101-2012* Барлығы орнында толық орнатумен.



       БК 59.13330.2012 сәйкес жаппай бару ғимараттарына кіре берісте (көліктің барлық түріндегі вокзалдар, әлеуметтік мақсаттағы мекемелер, сауда кәсіпорындары, әкімшілік-басқару мекемелері, ат көпфункционалды кешендері).п.) көру қабілеті бұзылған адамдар үшін келушілердің негізгі ағымына кедергі келтірмейтін ғимараттағы үй-жайлар туралы ақпаратты көрсететін ақпараттық Мнемотехника (қозғалыстың тактильді схемасы) орнатылуы керек. Ол қозғалыс барысында оң жағында 3-тен 5 м-ге дейінгі қашықтықта орналасуы керек. 
      ҚР БК сәйкес 3.06-101-2012 " халықтың мобильділігі төмен топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау. Жалпы ережелер" Мнемосхем-мекемедегі ғимараттың қабатындағы тактильді схема (үй-жайлардың, дәліздердің орналасу жоспары және олар бойынша өту сызбасы).
      Мнемотехниканың негізгі мақсаты-Зағип және нашар көретін адамдарға бағдарлауға көмектесу, оларға қозғалыс жолын көрсету. Мекеменің атауы, кабинет атаулары және барлық қажетті жазулар тегіс дөңес элементтер түрінде жасалған және Брайль шрифтімен қайталанған.
      Зағип келуші мнемотехниканы қолдарымен сезініп, қазіргі уақытта оның қай жерде екенін және өзіне қажетті кеңселер мен үй-жайлардың қай жерде орналасқанын түсіне алады. 
       Барлық жұмыстар алдын ала тапсырыс берушінің өкілімен келісіледі.
       Орнату мекенжайы: Астана қ., Богембай батыр к-сі, 57А




