ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
Мектепке музыкалық қоңырау құрылғысын орнату жұмысы. 
Қазақтың халық күйлері және ескерту сигналы орнатылуы керек 
Жеткізуші барлық тауарларды, монтаждау жұмыстарын және орнатуды өз есебінен жасауға міндетті. 
Дауыс зорайтқыш (динамиктер), саны: 4(төртеу). 
ГОСТ Р 53575-2009 стандартына сәйкес болуы керек. 
20-40 Вт қабырға динамигі. 
Номиналды қуаты 100В: 100 Ватт 
Жиілік диапазоны: 90 – 16000 Гц. Сезімталдық: 92 дБ 
Материал: Пластик. Түсі: Ақ 
Араластырғыш күшейткіш: саны: 3(үш) 
Қуат күшейткіші, 30(отыз) аймақ. 
Максималды шығыс қуаты 1000 Вт, номиналды шығу қуаты 600 Вт. • 
4 микрофон кірісі (бірінші басымдық), 2 AUX кірісі, 1 AUX шығысы • 
USB / FM / Bluetooth арқылы ойнату • 
Әрбір ескерту аймағына арналған жеке дыбыс деңгейін басқару • 
Төменгі және жоғарғы жиіліктерді реттеу 
Техникалық сипаттамалары: - 
Шығу режимі-4-16 Ом, 70 В, 100 В – 
MIC кіріс-MIC 1, 2, 3: 35мв/600 Ом – 
AUX кірісі-AU1, 2: 0,72 мВ/10к – 
Тембрді реттеу-BASS: 10дБ 100гц, TREBLE: 10дб 10кгц – 
Жиілікке жауап — 70 Гц-18 кГц – 
Сигнал/шу қатынасы — MIC 1,2,3: 66 дБ; AUX 1,2: 70 дБ – 
Жарықдиодты индикатор — POWER, SIGNAL, CLIP – 
Қысқа тұйықталудан қорғау (балқитын кірістіру) – 
Жалпы өлшемдері: 482мм×310мм×88мм (19` тірекке орнатылған, 2U) 
16х16 мм кабельдік арна : - 150 метр 
Промрукав Кабельдік арнасы, 16х16 мм, ақ, 2 метр. 
ШВВП 2*0,75: - 300 метр 
Әр түрлі құрылғыларды электр желісіне қосуға арналған Кабель. Бір төсем үшін. Кернеу: 450 В айнымалы ток немесе 750 В тұрақты ток, шығанағы 700 м. (бағасы 1 м) 
Жұмыс үстелінің айналмалы микрофоны: саны: 2 
"Қаз мойнындағы" стационарлық микрофон. • 
Стационарлық жұмыс үстелі микрофоны • 
Қосылған кезде дыбыстық сигнал береді • 
Ұялы телефондардан электромагниттік кедергілерден қорғау. 
1. Ұсынылатын өнімнің барлық техникалық параметрлері тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі немесе асуы тиіс. 
2. Жеткізу кезінде өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қайта өңделген және/ немесе пайдаланылған бөлшектері жоқ және өзінің түпнұсқалық қаптамасында болуы керек. 
3. Өнім беруші келісім шарт жасалған жағдайда, өз қаражаты есебінен тауарды толық жеткізуді, сондай-ақ жеткізілетін барлық жабдықты орнатуды және іске қосуды жүзеге асыруға міндеттенеді. 
4. Жеткізілетін жабдықтың кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. 
5. Жеткізу мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Тел: 87755338186

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Работы по установке музыкального звонка в школе. 
Установка народный казахский күй и сигнал оповещения 
Все товары, монтажные работы и установка поставщик обязан сделать за свой счет. 
Громкоговоритель (колонки), количество: 4(четыре)
 Должен соответствовать ГОСТ Р 53575-2009 стандартами. 
Громкоговоритель настенный от 20-40 Вт. 
Номинальная мощность при 100В: 100 Ватт 
Диапазон частот: 90 – 16 000 Гц 
Чувствительность: 92 дБ 
Материал: Пластик. Цвет: белый 
Микшер усилитель: количество: 3(три) 
Усилитель мощности, 30(тридцать) зон. 
Максимальная выходная мощность 1000 Вт, номинальная выходная мощность 600 Вт. • 
4 микрофонных входов (первый приоритетный), 2 AUX вход , 1 AUX выход • 
Воспроизведение с USB/FM/Bluetooth • 
Индивидуальный регулятор громкости на каждую зону оповещения • 
Регулировка нижних и верхних частот 
Технические характеристики: - 
Выходной режим — 4 – 16 Ом, 70 В, 100 В – 
MIC вход — MIC 1, 2, 3: 35мВ/600 Ом – 
AUX вход — AUX 1, 2: 0,72 мВ/10 кОм – 
Регулировка тембра — BASS: 10дБ 100 Гц, TREBLE: 10 дБ 10 кГц – 
Частотная характеристика — 70 Гц – 18 кГц – 
Отношение сигнал/шум — MIC 1,2,3: 66 дБ; AUX 1,2: 70 дБ – 
Светодиодная индикация — POWER, SIGNAL, CLIP – 
Защита от короткого замыкания (плавкая вставка) – 
Габаритные размеры: 482мм×310мм×88мм (монтируется в 19`` стойку, 2U) 
Кабельный канал 16х16 мм: - 150 метр 
Кабельный канал Промрукав, 16х16 мм, белый, 2-х метровый. 
ШВВП 2*0,75: - 300 метр 
Кабель для подключения различных устройств к электрической сети. Для одиночной прокладки. Напряжение: 450 В переменного тока или 750 В постоянного тока,бухта 700 м. (цена за 1 м) 
Микрофон настольный поворотный: количество: 2 
Стационарный микрофон на "гусиной шейке". • 
Настольный стационарный микрофон • 
При включении выдает звуковой сигнал • 
Защита от электромагнитных помех от сотовых телефонов. 
1. Все технические параметры предлагаемого товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в техническом задании заказчика. 
2. На момент доставки товар должен быть новым, т. е. неиспользованным, без переработанных и/или бывших в употреблении деталей и должен находиться в оригинальной упаковке. 
3. В случае заключения договора Поставщик обязуется за свой счет осуществить полную поставку товара, а также монтаж и пуско-наладку всего поставляемого оборудования. 
4. Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять не менее 12 месяцев. 
5. Срок поставки: Со дня вступления в силу Договора в течение 16 календарных дней. 
Тел: 87755338186
