
Техническая спецификация
на оказание услуг по техническому обслуживанию автомобильной техники марки  ГАЗ-231073-00060 «СОБОЛЬ»

Общее требование:  Исполнитель обязан выполнить работы по техническому обслуживанию автомобиля в соответствии с требованиями завода-изготовителя, эксплуатационной документацией и действующими требованиями безопасности.
Услуги выполняется квалифицированным персоналом с применением качественных расходных материалов и смазочных материалов, соответствующих техническим требованиям транспортного средства.
Замена масла ДВС с фильтрами.
Слив отработанного моторного масла, замена масляного фильтра, залив нового моторного масло согласно требованиям завода-изготовителя, проверка уровня и герметичности системы.
Замена масло КПП.
Слив отработанного масла из коробки передач, промывка при необходимости, заправка трансмиссионным маслом соответствующей марки и вязкости до установленного уровня, проверка герметичности.
Замена масла ведущих мостов 4х4.
Слив отработанного масла из картеров ведущих мостов, заправка новым трансмиссионным маслом до нормы, проверка состояния сливных и заливных пробок, контроль герметичности.
Смазка тавотниц.
Очистка пресс-масленок (тавотниц), нанесение пластичной смазки через вес предусмотренные точки смазки до появления свежей смазки, удаление излишков.
Смазка ступиц и передней ходовой части.
Проверка состояния узлов, нанесение смазочного материала на ступичные узлы и элементы передней ходовой чести, проверка люфтов и состояния подшипников, удаление излишков смазки.   


Начальник автомобильной службы войсковой части 99225
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«ГАЗ-231073-00060 „СОБОЛЬ“ маркалы автокөлік техникасына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге арналған техникалық ерекшелік
Жалпы талаптар: Орындаушы автокөлікке техникалық қызмет көрсету жұмыстарын дайындаушы зауыттың талаптарына, пайдалану құжаттамасына және қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындауға міндетті.
Қызметтер білікті персоналмен, көлік құралының техникалық талаптарына сәйкес келетін сапалы шығыс материалдары мен майлау материалдарын пайдалана отырып көрсетілуі тиіс.
Қозғалтқыш майын сүзгілерімен бірге ауыстыру.
Пайдаланылған қозғалтқыш майын төгу, май сүзгісін ауыстыру, дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес жаңа қозғалтқыш майын құю, май деңгейі мен жүйенің герметикалығын тексеру.
Беріліс қорабының майын ауыстыру.
Беріліс қорабындағы пайдаланылған майды төгу, қажет болған жағдайда шаю, тиісті маркасы мен тұтқырлығы бар трансмиссиялық майды белгіленген деңгейге дейін құю, герметикалығын тексеру.
4×4 жетекші белдіктердің майын ауыстыру.
Жетекші белдіктердің картерлеріндегі пайдаланылған майды төгу, жаңа трансмиссиялық майды белгіленген нормаға дейін құю, ағызу және құю тығындарының жай-күйін тексеру, герметикалығын бақылау.
Майлау пресс-майсауыттарын (тавотницаларды) майлау.
Пресс-майсауыттарды (тавотницаларды) тазалау, майлауға арналған барлық көзделген нүктелер арқылы жаңа май пайда болғанға дейін қою майлағышты жағу, артық майды алып тастау.
Дөңгелек күпшектерін және алдыңғы жүріс бөлігін майлау.
Тораптардың жай-күйін тексеру, дөңгелек күпшектерінің тораптары мен алдыңғы жүріс бөлігінің элементтеріне майлау материалын жағу, саңылаулар мен мойынтіректердің жай-күйін тексеру, артық майды алып тастау.

