Автокөлікті диагностикалау бойынша қызметтер көрсетуге техникалық ерекшелік

Қызмет сипаттамасы:
4 бірлік көлемінде қызметтік автокөліктерге диагностика, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу: 
1. 2018 жылы шығарылған KIA Sorento  VIN XWWPH815DK0005358 (қозғалтқыш көлемі-3740 см.куб.), саны-1 бірлік
2. 2021 жылы шығарылған JAC S7  VIN MX1JCAJBXMK013749, VIN MX1JCAJBXMK013750 (қозғалтқыш көлемі-1499 см.куб.), саны-1 бірлік
Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар 
1. Әлеуетті өнім беруші автокөлік құралына диагностикалау, техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді жүзеге
асырады, автокөлік құралына қосалқы бөлшектерді сатып алуды және ауыстыруды көрсетеді; 
2. Сервистік және кепілдемелік жұмыстар технологиялық стандарттарға және орындалатын жұмыстардың жоғары сапасына кепілдік бере отырып, өндірушінің ұсынымдарына сәйкес орындалуы тиіс. Осы автокөлік бойынша механизмнің әрбір құраушысын ауыстыру және автокөліктің қажетті қосалқы бөлшектері мен керек-
жарақтарын сатып алу бойынша барлық жұмыстар кіруі тиіс. Өнім берушінің қызметтерін қабылдау және оған ақы төлеу жасалған шарттың жалпы сомасы шегінде нақты орындалған жұмыстар бойынша жүргізілетін болады. Осы мақсатта өнім беруші қызмет көрсету түрлері және қосалқы бөлшектер түрлері бойынша бекітілген баға прейскурантын ұсынуға тиіс. Жекелеген тораптарды, Бөлшектерді, механизмдерді ауыстыра отырып жөндеу тиісті диагностика жүргізілгеннен кейін орындалуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің автокөлігіне кезектен тыс қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. Егер автомобиль жөндеу кезінде өнім беруші тарапынан ластануға ұшыраса, өнім беруші жөндеуден кейін автомобильге (шанаққа және (немесе) салонға) автожууды жүргізуге тиіс. Автоорталықтың стационарлық жағдайында оның өндірістік мүмкіндіктерін ескере отырып және заманауи жабдықтарды қолдана отырып, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізу. Жұмыс үшін пайдаланылатын қажетті жабдықтың, аспаптар мен
құрылғылардың болуы. Өнім беруші ұсынылған баға ұсыныстарына жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды енгізуге міндетті. Жұмыстарды арнайы техникалық білімі бар білікті және тәжірибелі
мамандармен жүзеге асыру. Міндетті кепілді техникалық қызмет көрсетудің болуы. 
3. Автокөлікті диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізу үшін барлық қажетті жабдықтармен және құрылғылармен ие болу. 
4. Қызметтер KIA Sorento жөндеуді қамтуы тиіс:
1, Ақаулы көлік құралын Ойыл ауылынан Жеткізушінің ТҚҚ дейін жеткізу үшін эвакуатор автомобильді ұсыну, Жеткізушінің өз қаражаты есебінен 
2. қозғалтқышты алу және орнату:
* Барлық коммуникацияларды ажырату (сымдар, салқындатқыш сұйықтықтың шлангілері, келте құбырлар, отын магистральдары, тростар немесе тартқыштар).
* Моторды алуға кедергі келтіретін ілеспе тораптарды бөлшектеу (шығару коллекторы, радиатор, кіші рамка - авто конструкциясына байланысты).
* Қозғалтқышты кранның немесе шығырдың көмегімен мотор бөлігінен көтеру және шығару.
* Қозғалтқышты тіректерге (жастықтарға) кері орнату, барлық жүйелерді қосу және іске қосу.
3 Цилиндр блогының басын алу және орнату - 2 дана:
* Аспалы жабдықты, қақпақты және ГРМ механизмін (шынжыр немесе белдікті) бөлшектеу.
* Бекіту болттарын бұрау және цилиндрлер блогының (ГБЦ) басын қозғалтқыштан алу.
* Блок пен бастың итергіш жазықтықтарын ескі төсемнің қалдықтарынан тазарту.
* Жаңа төсемді пайдалана отырып және сәті мен бірізділігін сақтай отырып бұрандамаларды керу арқылы ГБЦ кері орнату;
4 Бастарды сығымдау;
5. Төсемдерді ауыстыру ГБЦ-2 дана, ГБЦ-2 жиынтықтағы болттар жиынтығы, клапан қақпақтарын төсеу және білте құдықтарының тығыздағыш сақиналары - 2 дана, май алатын қақпақтар - 24 дана, енгізу коллекторын төсеу: жоғарғы және төменгі тығыздағыштар - 2 дана, шығару коллекторларын төсеу: 2 дана
6. Мотор майын және май сүзгісі мен антифризді ауыстыру;
7. Газ тарату механизмі - 1 жиынтық;
8. Тарату біліктерінің сальнигі және иінді біліктің алдыңғы сальнигі;
9. Клапандарды (кіргізу/шығару), клапандардың бағыттаушы төлкелерін, реттегіш итергіштерді (стақандарды) ауыстыру;
10. Іске қосу және шығару білігі - 4 жиынтық.

Қызметтер келесі жұмыстарды қамтуы керек JAC S7:
1. Ақаулы көлік құралын Ойыл ауылынан Жеткізушінің ТҚҚ дейін жеткізу үшін эвакуатор автомобильді жеткізу, Жеткізушінің өз қаражаты есебінен 
2. Цилиндр блогының басын алу және орнату - 1 дана:
* Аспалы жабдықты, қақпақты және ГРМ механизмін (шынжыр немесе белдікті) бөлшектеу.
* Бекіту болттарын бұрау және цилиндрлер блогының (ГБЦ) басын қозғалтқыштан алу.
* Блок пен бастың итергіш жазықтықтарын ескі төсемнің қалдықтарынан тазарту.
* Жаңа төсемді пайдалана отырып және сәті мен бірізділігін сақтай отырып бұрандамаларды керу арқылы ГБЦ кері орнату;
3. Цилиндр блогының басын ашу
4. Клапандарды ысқылау, ГБЦ жоспарлау;
5. Жинақталған цилиндрлер блогының басын, ГБЦ төсемдерін ауыстыру, қозғалтқыш төсемдерінің, ГБЦ клапандарының, май алатын қақпақтардың, клапандардың (кіретін және шығаратын), ГБЦ клапандарының бағыттаушы төлкелерінің, клапандар серіппелері мен кептіргіштердің, ГБЦ бекіту бұрандаларының жиынтығы;
6. Мотор майын және май сүзгісі мен антифризді ауыстыру;
7. Жылу алмастырғыш төсемдерін ауыстыру;
8. Енгізу және шығару тарату білігі - 1 жиынтық;
[bookmark: _GoBack]9. Газ тарату фазасын өзгерту муфтасы - 4 дана.

Автомобиль жүгірісі бойынша пайдаланылатын негізгі регламенттерді ескере отырып, жұмыс түрлері.
*Өндірілетін жұмыстарға жеткізушінің есебінен ГОСТ-қа сәйкес келетін компоненттер мен қосалқы бөлшектер кіреді; 
* Орындалатын жұмыстар мен қосалқы бөлшектерге міндетті кепілдік кемінде 12 айды құрауы тиіс. 
5. Автомобиль техникасын қабылдау-беру аймағы демалыс күндерінен басқа, жөндеу аймағының аумағына кедергісіз кіре отырып, тәулігіне 24 сағат; 
6. Автокөліктің кіруі мен шығуының ыңғайлы жолдарымен жабдықталған аумақ;
7. Жөндеуді күтіп тұрған машиналарға арналған тұрақтармен жабдықталған аумақ.
8. Ақтөбе қаласында немесе Ойыл ауылында ТҚС болуы. Орындау орны – ТҚС орналасқан жері бойынша. Қызметтер шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүргізіледі. Қызмет сапасыз орындалған жағдайда өнім беруші ақауларды және/немесе кемшіліктерді 3 (үш) күн ішінде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалану, барлық қосалқы бөлшектер өндіруші ұсынған түпнұсқа қаптамада жаңа болуы керек; Орындаушы адал жеткізушінің барлық міндеттерін өзіне қабылдайды және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын автокөлікті тапсыруы тиіс. Қажетті жаңа қосалқы бөлшектер мен бөлшектерді сатып алуға және қосалқы бөлшектерді іздеуге жұмсалатын шығындарды қоса алғанда, қызметті орындау үшін барлық шығындарды өнім беруші өз мойнына алады.


Техническая спецификация
на оказание услуг по диагностике автотранспорта

Описание услуг: 
Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт служебных автомашин в количестве 5 единиц: 
1. KIA Sorento 2018 г.в., VIN XWWPH815DK0005358 (объем двигателя – 3740 см.куб.), количество- 1 ед. 
2. JAC S7 2021 г.в. VIN MX1JCAJBXMK013749, VIN MX1JCAJBXMK013750 (объем двигателя – 1499 см.куб.), количество- 1 ед. 
Требования к потенциальному поставщику 
1. Потенциальный поставщик осуществляет диагностику, техническое обслуживание и текущий ремонт  автотранспортного средства, оказывает приобретение и замену запасных частей к автотранспортному средству;
 2. Сервисные и гарантийные работы должны выполняться в соответствии с технологическими  стандартами и рекомендациями производителя с гарантией высокого качества выполняемых работ.
 По данному автотранспорту должны входить все работы по замене каждого составляющего  механизма и приобретений нужных запчастей и аксессуаров автотранспорта. 
Приемка и оплата услуг Поставщика будет производиться по фактически выполненным работам в пределах общей суммы заключенного договора. В этих целях Поставщик должен представить утвержденный прейскурант цен по видам обслуживания и по видам запасных частей. 
Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов должен выполняться после проведения соответствующей диагностики.
Поставщик должен обеспечить внеочередное обслуживание автомобиля Заказчика. 
Поставщик должен производить автомойку автомобиля (кузов и (или) салон) после ремонта, если автомобиль подвергался загрязнению со стороны поставщика во время ремонта. 
Производить диагностику, техническое обслуживание и текущий ремонт в стационарных условиях автоцентра с учётом его производственных возможностей и с применением современного оборудования. 
Иметь в наличии необходимое оборудование, приборы и приспособления, используемые для работы. Поставщик обязан включить в предоставляемые ценовые предложения все расходы, связанные с выполнением работ. 
Осуществлять работы квалифицированными и опытными специалистами, имеющими специальное техническое образование.  
Наличие обязательного гарантийного технического обслуживания. 
3. Обладать всем необходимым оборудованием и приспособлениями для проведения диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта автомашины. 
4.                Услуги должны включать в себя ремонт KIA Sorento: 
1. Предоставление автомобиля-эвакуатора для доставки неисправного транспортного средства от села Уил  до
СТО Поставщика за счет собственных средств Поставщика 
2.Снятие и установка двигателя:
* Отключение всех коммуникаций (проводка, шланги охлаждающей жидкости, патрубки, топливные магистрали, тросики или тяги).
* Демонтаж сопутствующих узлов, мешающих извлечению мотора (выпускной коллектор, радиатор, подрамник — в зависимости от конструкции авто).
* Подъём и извлечение двигателя из моторного отсека с помощью крана или лебедки.
* Обратная установка двигателя на опоры (подушки), подключение всех систем и запуск.
3. Снятие и установка головки блока цилиндров-2 штуки: 
* Демонтаж навесного оборудования, клапанной крышки и механизма ГРМ (цепи или ремня).
* Откручивание болтов крепления и снятие самой головки блока цилиндров (ГБЦ) с двигателя.
* Очистка привалочных плоскостей блока и головки от остатков старой прокладки.
* Обратная установка ГБЦ с использованием новой прокладки и затяжкой болтов с соблюдением момента и последовательности;
4. Опрессовка головок; 
5. Замена прокладок ГБЦ-2 штуки, комплект болтов ГБЦ-2комплекта, прокладки клапанных крышек и уплотнительные кольца свечных колодцев -2 штуки, маслосъемные колпачки-24 штуки, прокладки впускного коллектора: верхние и нижние уплотнители-2 штуки, прокладки выпускных коллекторов: 2 штуки
6. Замена моторного масла и масляного фильтра и антифриза; 
7. Газораспределительный механизм- 1 комплект; 
8. Сальник распределительных валов и передний сальник коленвала; 
9. Замена клапанов (впускные/выпускные), направляющих втулок клапанов, регулировочных толкателей (стаканчики); 
10. Распределительный вал впускной и выпускной-4 комплекта.
                                 Услуги должны включать в себя ремонт JAC S7:
1. Предоставление автомобиля-эвакуатора для доставки неисправного транспортного средства от села Уил  до
СТО Поставщика за счет собственных средств Поставщика 
2. Снятие и установка головки блока цилиндров-1 штука: 
* Демонтаж навесного оборудования, клапанной крышки и механизма ГРМ (цепи или ремня).
* Откручивание болтов крепления и снятие самой головки блока цилиндров (ГБЦ) с двигателя.
* Очистка привалочных плоскостей блока и головки от остатков старой прокладки.
* Обратная установка ГБЦ с использованием новой прокладки и затяжкой болтов с соблюдением момента и последовательности;
3. Вскрытие головки блока цилиндров
4. Притирка клапанов, планировка ГБЦ; 
5. Замена головки блока цилиндров в сборе, прокладок ГБЦ, набор прокладок двигателя, клапанов ГБЦ, маслосъемных колпачков, клапанов (впускные и выпускные), направляющих втулок клапанов ГБЦ, пружин клапанов и сухари, болтов крепления ГБЦ;
6. Замена моторного масла и масляного фильтра и антифриза; 
7. Замена прокладок теплообменника.
8. Распределительный вал впускной и выпускной-1 комплект;
9. Муфта изменения фаз газораспределения- 4 штуки


График работы желателен с 9 до 20 часов, а в случае необходимости ремонт производится в ночное время. В стоимость выполняемых работ должна входить так же стоимость заменяемых товаров. Цены за ремонт и товары должны быть не выше рыночных и должны быть согласованы с Заказчиком заранее. В случае завышения цен за определенный ремонт и товар, Заказчик в праве, на основании мониторинга цен потребителей, снизить стоимость ремонтных услуг и товаров.

• Производимые работы включают комплектующие и запасные части соответствующие ГОСТу за счет поставщика; 
• Обязательная гарантия на выполняемые работы и запчасти должна составлять не менее 12 месяцев. 
5. Зона приемки-выдачи автомобильной техники 24 часа в сутки без выходных дней с беспрепятственным въездом на территорию ремонтной зоны, кроме праздничных дней;
6. Территория, оборудованная удобными путями въезда и выезда автотранспорта; 
7. Территория, оборудованная стоянкой для машин ожидающих ремонта;
8. Наличие СТО в городе Актобе или село Уил. Место выполнения – по месту нахождения СТО. 
Услуги проводятся со дня заключения договора в течении 15 календарных дней. 
В случае некачественного выполнения услуги Поставщик обязан устранить неисправности и/или недостатки в течение 3 (трех) дней за счет собственных средств. 
Использование только оригинальных запасных частей, все запасные части должны быть новыми в упаковке оригинального рекомендованного заводом – изготовителем; 
Исполнитель принимает на себя все обязанности добросовестного Поставщика и должен сдать Заказчику автотранспорт готовым к эксплуатации. 
Все затраты для выполнения услуги, включая расходы на приобретение необходимых новых запасных частей и деталей, и поискам запчасти Поставщик берет на себя.

























