ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На изготовление, оформление и монтаж декоративной стены и информационных стендов в количестве – 2 шт. 
1. Общие требования
Поставщик обязан выполнить работы по оформлению стены, изготовлению и монтажу информационных стендов в соответствии с требованиями Заказчика, согласованным дизайн-макетом, фактическими размерами помещения и условиями эксплуатации.
2. Требования к оформлению стены
В состав работ входят:
· проведение замеров помещения;
· подготовка поверхности к монтажу;
· изготовление и монтаж декоративных панелей;
· нанесение полноцветной УФ-печати;
· изготовление и установка объемных элементов, логотипа и фирменной графики;
· установка декоративных элементов и светодиодной подсветки;
· применение скрытых крепежных элементов;
· выравнивание и надежное закрепление конструкций;
· нанесение защитного покрытия при необходимости.
3. Требования к информационным стендам
Информационные стенды должны включать:
· металлический или алюминиевый каркас;
· основание из ПВХ-пластика или алюминиевой композитной панели;
· декоративную облицовку;
· полноцветную печать;
· карманы для размещения документов;
· акриловые элементы и объемные буквы согласно дизайн-макету;
· направляющие и крепежные элементы;
· светодиодную подсветку при ее наличии в дизайн-макете;
· защитную пленку на соответствующих поверхностях;
· сборку и монтаж готовых конструкций.
4. Требования к материалам и качеству
Для изготовления должны использоваться качественные материалы, соответствующие назначению изделий и условиям их эксплуатации, в том числе:
· ПВХ-пластик толщиной 3–5 мм;
· алюминиевая композитная панель толщиной 3 мм;
· акрил толщиной 3–5 мм;
· алюминиевый профиль;
· самоклеящаяся пленка ORACAL или эквивалент;
· материалы для полноцветной УФ-печати;
· светодиодные элементы подсветки;
· необходимые крепежные и монтажные элементы.
Допускается применение эквивалентных материалов при условии соответствия установленным техническим характеристикам и требованиям Заказчика.
Материалы и готовые изделия должны быть без повреждений, сколов, трещин и иных видимых дефектов. Печать должна быть четкой, без искажений изображения и заметных дефектов нанесения.
5. Требования к выполнению работ
Поставщик обязан:
· самостоятельно провести замеры помещения до начала изготовления изделий;
· согласовать с Заказчиком размеры, дизайн-макет, расположение элементов и варианты исполнения;
· обеспечить доставку материалов и готовых конструкций до места выполнения работ;
· выполнить сборку, монтаж и выравнивание конструкций;
· выполнить подключение и проверку работоспособности подсветки при ее наличии;
· обеспечить надежность крепления и соответствие готовых изделий согласованному дизайн-макету;
· произвести уборку места выполнения работ после завершения монтажа.
Все работы выполняются силами и за счет Поставщика. Расходы на замеры, материалы, изготовление, доставку, сборку и монтаж включаются в стоимость договора.
6. Требования к результату
Результатом исполнения договора является полностью изготовленная, оформленная и смонтированная декоративная стена, и комплект информационных стендов в соответствии с согласованным дизайн-макетом, размерами и техническими требованиями Заказчика.
Работы считаются выполненными после завершения монтажа, проверки качества и приемки Заказчиком. Выявленные недостатки, возникшие по вине Поставщика, подлежат устранению за его счет в согласованный с Заказчиком срок.
7. Порядок проведения замеров
Поставщик самостоятельно организует выезд специалистов для проведения замеров по предварительному согласованию даты и времени с Заказчиком. Замеры осуществляются до изготовления конструкций. Изготовление начинается после согласования с Заказчиком размеров и дизайн-макета.






ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сәндік қабырғаны және ақпараттық стендтерді дайындау, безендіру және монтаждау жұмыстарына – 2 дана.
1. Жалпы талаптар
Өнім беруші Тапсырыс берушінің талаптарына, келісілген дизайн-макетке, үй-жайдың нақты өлшемдеріне және пайдалану шарттарына сәйкес қабырғаны безендіру, ақпараттық стендтерді дайындау және монтаждау жұмыстарын орындауға міндетті.
2. Қабырғаны безендіруге қойылатын талаптар
Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
· үй-жайдың өлшемдерін алу;
· монтаждау алдында бетті дайындау;
· сәндік панельдерді дайындау және монтаждау;
· толық түсті УФ-басып шығаруды орындау;
· көлемді элементтерді, логотипті және фирмалық графиканы дайындау және орнату;
· сәндік элементтер мен жарықдиодты жарықтандыруды орнату;
· жасырын бекіту элементтерін пайдалану;
· конструкцияларды тегістеу және сенімді бекіту;
· қажет болған жағдайда қорғаныш жабын жағу.
3. Ақпараттық стендтерге қойылатын талаптар
Ақпараттық стендтер мынадай элементтерді қамтуы тиіс:
· металл немесе алюминий қаңқасы;
· ПВХ-пластиктен немесе алюминий композиттік панельден жасалған негіз;
· сәндік қаптама;
· толық түсті басып шығару;
· құжаттарды орналастыруға арналған қалталар;
· дизайн-макетке сәйкес акрил элементтері мен көлемді әріптер;
· бағыттаушы және бекіту элементтері;
· дизайн-макетте көзделген жағдайда жарықдиодты жарықтандыру;
· тиісті беттерге арналған қорғаныш пленка;
· дайын конструкцияларды жинау және монтаждау.
4. Материалдар мен сапаға қойылатын талаптар
Бұйымдарды дайындау үшін олардың мақсатына және пайдалану шарттарына сәйкес келетін сапалы материалдар пайдаланылуы тиіс, оның ішінде:
· қалыңдығы 3–5 мм ПВХ-пластик;
· қалыңдығы 3 мм алюминий композиттік панель;
· қалыңдығы 3–5 мм акрил;
· алюминий профиль;
· ORACAL маркалы өздігінен жабысатын пленка немесе баламасы;
· толық түсті УФ-басып шығаруға арналған материалдар;
· жарықдиодты жарықтандыру элементтері;
· қажетті бекіту және монтаждау элементтері.
Белгіленген техникалық сипаттамалар мен Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келген жағдайда баламалы материалдарды пайдалануға жол беріледі.
Материалдар мен дайын бұйымдарда зақымданулар, сынықтар, жарықтар және басқа да көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Басып шығарылған кескін анық, бұрмаланусыз және басып шығару сапасына әсер ететін ақауларсыз болуы тиіс.
5. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Өнім беруші міндетті:
· бұйымдарды дайындауды бастамас бұрын үй-жайдың өлшемдерін өз бетінше алуға;
· өлшемдерді, дизайн-макетті, элементтердің орналасуын және орындалу нұсқаларын Тапсырыс берушімен келісуге;
· материалдар мен дайын конструкцияларды жұмыстар орындалатын жерге жеткізуді қамтамасыз етуге;
· конструкцияларды жинау, монтаждау және тегістеу жұмыстарын орындауға;
· жарықтандыру болған жағдайда оны қосуға және жұмысқа жарамдылығын тексеруге;
· конструкциялардың сенімді бекітілуін және дайын бұйымдардың келісілген дизайн-макетке сәйкестігін қамтамасыз етуге;
· монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинауға.
Барлық жұмыстарды Өнім беруші өз күшімен және өз қаражаты есебінен орындайды. Өлшем алу, материалдар сатып алу, дайындау, жеткізу, жинау және монтаждау шығындары шарттың құнына енгізіледі.
6. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Шартты орындау нәтижесі — келісілген дизайн-макетке, өлшемдерге және Тапсырыс берушінің техникалық талаптарына сәйкес толық дайындалған, безендірілген және монтаждалған сәндік қабырға мен ақпараттық стендтер жиынтығы.
Монтаждау жұмыстары аяқталып, сапасы тексеріліп, Тапсырыс беруші қабылдағаннан кейін жұмыстар орындалған болып есептеледі. Өнім берушінің кінәсінен анықталған кемшіліктер Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде Өнім берушінің есебінен жойылуы тиіс.
7. Өлшемдерді алу тәртібі
Өнім беруші Тапсырыс берушімен күні мен уақытын алдын ала келісе отырып, өлшем алу үшін мамандардың объектіге баруын өз бетінше ұйымдастырады. Өлшемдер конструкцияларды дайындауға дейін алынуы тиіс. Өндіріс жұмыстары өлшемдер мен дизайн-макет Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін басталады.
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