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                    	ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ 
     на услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации


	1
	Заказчик
	КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области»  

	2
	Местонахождения грузополучателя 
	Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, улица Глинина 1

	3
	Наименование услуг
	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации ( в том числе 371 шт. датчиков,  а также  приборов ВЭРС ПК24-3шт.,  ВЭРС ПК4-1шт., ВЭРС ПК-1шт.  ) в  количестве 5 единиц.

	4
	Срок оказание  услуг 
	До 31 декабря 2026 года

	5
	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с ЕНС ТРУ)
	Внешний осмотр составных частей установки на отсутствии механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование и ситуационная схема.

	6
	Комплектация оборудования
	Адресный пожарный дымовой датчик, извещатель тепловой FTL, ИПР,  приборы ВЭРС ПКП-1 и ВЭРС ПКП-2, источник бесперебойного питания, аккумулятор 7,0 Ам., световое табло обозначения эвакуационного выхода на гос.языке, блок речевого оповещения «Соната-К», модуль речевого оповещения 3Вт 8 Ом, оповещатель светозвуковой Маяк 12 Кп.

	7
	Дополнительная характеристика (на русском языке)
	          Техническое обслуживание  должно осуществляться в соответствии с  Техническим регламентом  "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре" Утвержден  постановлением Правительства РК от 29 августа 2008 года N 796.  Указанные работы производить 1 раз в месяц в течении года  и при необходимости, в случае внештатных ситуациях,   по вызову Заказчика, заявка подается по телефону. Для устранения внезапных отказов системы, обслуживающий персонал обязан прибыть на обслуживаемый объект в  течении 48 часов со дня   получения заявки. 
          Все расходы, связанные с ремонтом, устранением дефектов , приобретением материалов, комплектующих изделий и технических средств. (стоимостью до  35000 тенге) входят в общую сумму договора.
           Проверка работоспособности шлейфов пожарной охраны, пульта управления,  осуществление очистки оборудования от пыли, загрязнений, при необходимости его покраска и зачистка, устранение прорывов и проверка изоляции приводов (шлейфов), определение степени работоспособности всего комплекса оборудования.
          Ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.
          Выявление  и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики.
         Оказание помощи администрации в своевременном выявлении нарушений, требований действующих норм, правил, стандартов и инструкций по пожарной безопасности. 
         Результаты выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договором, подтверждаются соответствующими отметками в  журнале технического обслуживания  и актом выполненных работ.



 

                              Директор                                        Шахметов Е.Н.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 
техникалық қызмет көрсету өрт сигнализациясы
	1
	Тапсырыс беруші
	Ақмола облысы жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Шортанды ауданы, Жолымбет кентінің арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

	2
	Жүк алушының орналасқан жері
	Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Жолымбет кенті, Глинин көшесі 1

	3
	Атауы қызметтер
	
Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (оның ішінде 371 дана датчиктер, сондай-ақ вэрс ПК24-3 дана, ВЭРС ПК4-1 дана, ВЭРС ПК-1 дана ) саны 5 дана.

	4
	Мерзімі қызмет көрсету
	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

	5
	Қысқаша сипаттамасы (сипаты) тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің орыс тілінде (сәйкес ТЖҚ бнк)
	Қондырғының құрамдас бөліктерін механикалық зақымданулардың болмауына, бекітудің беріктігіне сыртқы тексеру, ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жұмыс жағдайын, Жарық индикациясының жарамдылығын бақылау, қабылдау-бақылау құрылғысында пломбалардың болуы, тестілеу және ситуациялық схема.

	6
	Жабдықты жинақтау
	Мекен-жайлық өрт сөндіруші түтін датчигі, жылу хабарлағышы FTL, ОЖБ, аспаптар құралы вэрс ПКӨ-1 және құралы вэрс ПКӨ-2, үздіксіз қуат көзі, батарея 7,0 Ам., светговое табло белгілер эвакуациялық шығу мемлекеттік тілде, блок сөйлеу арқылы хабардар ету "Соната-К", модуль тілдік құлақтандыру 3Вт 8 Ом, хабарландырушысы светозвуковой Маяк 12 Кп.

	7
	Қосымша сипаттамасы (орыс тілінде)



	     Техникалық қызмет көрсету жүзеге асырылуы тиіс Техникалық регламентіне сәйкес жабдықтау жөніндегі Талаптар "ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт сөндіру жүйелерімен және автоматты өрт сигналын беру, хабарлау және эвакуациялауды басқару" қаулысымен Бекітілген ҚР Үкіметінің 29 қараша 2008 жылғы N 796 қаулысы. Аталған жұмыстарды жүргізуге айына 1 рет жыл ішінде және қажет болған жағдайда, штаттан тыс жағдайларда және осы шақыру бойынша Тапсырыс берушінің, өтінім телефон арқылы беріледі. Жою үшін кенеттен істен шығуын жүйесін, қызмет көрсетуші персонал келуге міндетті қызмет көрсетілетін объект 48 сағат ішінде өтінімді алған күннен бастап.
       Байланысты барлық шығындар жөндеу, ақаулықтарын , сатып алумен, материалдарды, жиынтықтаушы бұйымдарды және техникалық құралдар. (құны 35000 теңге) жалпы сомасына кіреді.
        Жұмыс қабілеттілігін тексеру өрт сөндіргіш шлейф ортаны қорғау, басқару, жүзеге асыру, жабдықтарды тазарту шаңнан, ластанудан, қажет болған жағдайда оны сырлау және тазалау, жою жарылу және тексеру оқшаулау жетек (сөндіргіш шлейф) дәрежесін анықтау, жұмыс қабілетін құрал-жабдықтың бүкіл кешенін
        Салдарын жою, әсер ету қондырғылары, өрт автоматикасы қолайсыз климаттық, өндірістік және өзге де жағдайлар.        
        Себептерін анықтау және жою, жалған іске қосылу қондырғыларының өрт автоматикасы.
        Көмек көрсету әкімшілігінің уақтылы бұзушылықтар анықталған талаптардың, қолданылып жүрген нормалардың, ережелердің, стандарттардың және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулық.       
          Нәтижелері жұмыстар орындау, қызметтер көрсету шартта көзделген расталады тиісті белгілері бар техникалық қызмет көрсету журналында және орындалған жұмыстардың актісімен.



 

                              Директор                                        Шахметов Е.Н.










                                                                                                                                            








