ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ұзындығы 2,5 метрлік отырыс (келіссөздер) үстеліне
Ұзындығы 2,5 м (2500 мм) отырыс үстелі — кабель-арнасы және қосылу модулі бар бөлшектелүүші үстел
1. Мақсаты және қолдану саласы
Осы техникалық спецификация Аким аппаратының мәжіліс залдарын, келіссөз бөлмелерін және жұмыс кабинеттерін жабдықтауға арналған ұзындығы 2,5 метрлік отырыс үстеліне қойылатын талаптарды белгілейді.
Үстел отырыстар, жұмыс кеңестері, келіссөздер және қабылдаулар өткізуге арналған; қатысушыларды (басшыны және баяндамашыларды) орналастыруды, сондай-ақ ноутбуктерді, ұйымдастыру техникасын және байланыс құралдарын қосу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
2. Нормативтік база
Бұйым Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының және техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс:
Кеден одағының техникалық регламенті ТР КЕ 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
Кеден одағының техникалық регламенті ТР КЕ 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
ҚР СТ, МЕМСТ 16371 (жиһаз), МЕМСТ 19917 — қолданылатын бөлігінде;
Жеткізу сәтінде қолданыстағы Қазақстан Республикасының санитарлық нормалары мен қағидалары.
3. Конструкция мен материалдарға қойылатын жалпы талаптар
	Параметр
	Талап

	Бұйым түрі
	Отырыс үстелі (келіссөздер) бөлшектелүүші, тіктөртбұрышты, орталық тірегі/царғасы бар

	Үстел бетінің ұзындығы, мм
	2500 (қалдырым ±5 мм)

	Үстел бетінің ені, мм
	1100-ден кем емес және 1200-ден артық емес

	Үстел биіктігі, мм
	750 (қалдырым ±5 мм)

	Үстел бетінің қалыңдығы, мм
	25-тен кем емес

	Үстел бетінің пішіні
	тіктөртбұрышты (бұрыштарын 30–60 мм радиуспен дөңгелетуге рұқсат етіледі)

	Үстел бетінің материалы
	Е1 класындағы 25 мм ламинатталған жабыны бар ЛДСП/МДФ немесе ағаш массиві

	Корпус/царга материалы
	Е1 класындағы 2 мм ПВХ жиегі бар 18 мм ЛДСП/МДФ

	Беткі жабыны
	дуб шпоны / қою жаңғақ немесе келісім бойынша ламинат, матовый лак

	Жабын түсі
	Тапсырыс берушімен келісіледі (үлгі бойынша)

	Жиек
	бүкіл периметрі бойынша 2 мм ПВХ, ылғалға және соққыға төзімді


4. Негізгі бөлік пен тұрақтылыққа қойылатын талаптар
	Параметр
	Талап

	Тіреуіштер
	металл (болат) немесе ағаш, биіктігі бойынша реттелетін (±15 мм), қорғаныс табандары бар

	Тіреуіш түрі
	екі бүйірлік консоль-тіреуіштер немесе орталық тіреуіштер (Тапсырыс берушімен келісім бойынша)

	Үстел бетінің жүктемесі
	кемінде 150 кг статикалық таратылған жүктеме

	Тұрақтылығы
	үстел бетінің жиегіне 60 кг кем емес жүктеме берген кезде құлап кету мүмкін емес

	Қаттылығы
	үстел бетінің 1 м ұзындығына 5 мм-ден аспайтын иілуінің болмауы

	Жийналуы
	бөлшектелетін, жасырын бекіткіштер, металл (эксцентриктер, стяжкалар)


5. Пайдалану шарттары, кепілдік
	Параметр
	Көрсеткіш

	Пайдалану температурасы
	+15 °C-тан +35 °C-қа дейін

	 салыстырмалы ылғалдылық
	+25 °C кезінде 75 %-ға дейін, конденсациясыз

	Қызмет ету мерзімі
	кемінде 7 жыл

	Кепілдік мерзімі
	пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 24 ай

	Кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету
	жеткізуші кемінде 5 жыл бойы қосалқы бөлшектердің болуын қамтамасыз етеді


6. Қабылдау және сапаны бақылау
қабылдау Тапсырыс берушінің комиссиясымен жүзеге асырылады; жиынтықтылығы, сыртқы түрі, габариттері, қосылу модулінің жұмыс істеу қабілеті тексеріледі;
розеткалар мен жерге тұрақты қосылуды тексерумен 220 В желісіне сынақтан өткізілетін қосылу жүргізіледі;
жеткізілетін бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс;
спецификацияның кез келген тармағына сәйкес келмеу қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.
7. Басқа да шарттар
жеткізу мерзімі, жеткізу және құрастыру мекенжайы шартпен анықталады;
құрастыру және іске қосу жеткізушінің күшімен орындалады;
спецификацияға барлық өзгерістер тараптардың жазбаша келісімі бойынша енгізіледі.

Спецификация Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәсілмен тауарларды сатып алу кезінде техникалық тапсырманы қалыптастыру мақсаттары үшін жасалған.








ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на стол для заседаний (переговорный) длиной 2,5 метра
Стол для заседаний длиной 2,5 м (2500 мм) — разборный, с кабель-каналом и модулем подключения
1. Назначение и область применения
Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к столу для заседаний длиной 2,5 метра, предназначенному для оснащения залов заседаний, переговорных и рабочих кабинетов аппарата Акима.
Стол предназначен для проведения заседаний, рабочих совещаний, переговоров и приёмов; обеспечивает размещение участников (руководителя и докладчиков) с возможностью подключения ноутбуков, оргтехники и средств связи.
2. Нормативная база
Изделие должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и технических регламентов:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
СТ РК, ГОСТ 16371 (мебель), ГОСТ 19917 — в применимой части;
Санитарные нормы и правила Республики Казахстан, действующие на момент поставки.
3. Общие требования к конструкции и материалам
	Параметр
	Требование

	Тип изделия
	Стол для заседаний (переговорный) разборный, прямоугольный, с центральной опорой/царгой

	Длина столешницы, мм
	2500 (допуск ±5 мм)

	Ширина столешницы, мм
	не менее 1100 и не более 1200

	Высота стола, мм
	750 (допуск ±5 мм)

	Толщина столешницы, мм
	не менее 25

	Форма столешницы
	прямоугольная (допускается скругление углов радиусом 30–60 мм)

	Материал столешницы
	ЛДСП/МДФ 25 мм класса Е1 с ламинированным покрытием либо массив дерева

	Материал корпуса/царги
	ЛДСП/МДФ 18 мм класса Е1 с кромкой ПВХ 2 мм

	Отделка
	шпон дуба / тёмный орех либо ламинат по согласованию, лак матовый

	Цвет покрытия
	согласуется с Заказчиком (по образцу)

	Кромка
	ПВХ 2 мм по всему периметру, влаго- и ударопрочная


4. Требования к несущей части и устойчивости
	Параметр
	Требование

	Опоры
	металлические (сталь) или деревянные, регулируемые по высоте (±15 мм), с защитными подпятниками

	Тип опор
	две боковые опоры-консоли либо центральные опоры (по согласованию с Заказчиком)

	Нагрузка на столешницу
	не менее 150 кг статической распределённой нагрузки

	Устойчивость
	опрокидывание исключено при приложении нагрузки не менее 60 кг на край столешницы

	Жёсткость
	отсутствие прогиба столешницы более 5 мм на 1 м длины

	Сборка
	разборная, крепёж скрытый, металлический (эксцентрики, стяжки)


5. Условия эксплуатации, гарантия
	Параметр
	Значение

	Температура эксплуатации
	от +15 °C до +35 °C

	Относительная влажность
	до 75 % при +25 °C, без конденсации

	Срок службы
	не менее 7 лет

	Гарантийный срок
	не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	Послегарантийное обслуживание
	поставщик обеспечивает наличие запасных частей не менее 5 лет


6. Приёмка и контроль качества
приёмка осуществляется комиссией Заказчика; проверяются комплектность, внешний вид, габариты, работоспособность модуля подключения;
проводится пробное подключение к сети 220 В с проверкой розеток и заземления;
поставляемое изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации;
несоответствие любому пункту спецификации является основанием для отказа в приёмке.
7. Прочие условия
срок поставки, адрес доставки и сборки определяются договором;
сборка и пусконаладка выполняются силами поставщика;
все изменения в спецификацию вносятся по письменному согласованию сторон.

Спецификация составлена для целей формирования технического задания при закупке товаров способом, установленным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
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