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Техникалық ерекшелік
1. Жалпы мәліметтер
· Жұмыстардың атауы: қабырғаларды сәндік безендіру жұмыстары
· Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Темірбеков көшесі, 30-үй, № 2 оқу корпусы, 2-қабат, № 206 кабинет және дәліз.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
· Жеткізу/орындау шарттары:
Барлық жұмыстар Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады. Барлық қажетті материалдарды жеткізуді және қабатқа көтеруді де Өнім беруші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Барлық материалдар, панельдер, айналар, бояулар, МДФ, оларға арналған жиынтықтаушы бөлшектер және жұмыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі. Эмблемалардың түсі, фактурасы мен дизайны, сондай-ақ өзге де материалдар Тапсырыс берушінің өкілімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс.
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
	№
	Жұмыстардың/материалдардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі/саны

	1
	Қабырға панельдерін орнату
Безендіруге арналған қабырғалардың жалпы ауданы — 35 м², оның ішінде:
• Бамбук панельдері (қалыңдығы 5 мм) — 25 м².
• Сәндік панельдер/элементтер (люверстер) (қалыңдығы 5 мм) — 10 м².

	м²
	35

	2
	Жиектемесі бар айналарды дайындау және орнату
Жиектемесі, фрезерленген бұрыштары және университет эмблемасы түсірілген айналар жиынтығы:
1) Өлшемі 2000 × 180 мм — 1 дана.
2) Өлшемі 450 × 180 мм — 2 дана.
3) Өлшемі 550 × 500 мм — 3 дана.
	м²

	6,045


	3
	Қабырғаларды бояу
Жалпы ауданы 60 м² қабырғаларды компьютерлік колерлеу арқылы арнайы су-дисперсиялық бояумен екі қабат етіп бояу.
	м²
	60

	4
	Жылыту радиаторларын (батареяларды) қаптау
Жылудың еркін айналымына арналған технологиялық тесіктері бар сәндік МДФ материалынан батареяларға арналған экрандарды/қораптарды дайындау және монтаждау.
	м²
	5



3. Сапаға және материалдарға қойылатын талаптар
1. Стандарттарға сәйкестігі: пайдаланылатын барлық құрылыс және өзге де материалдар жаңа, жоғары сапалы болуға, қауіпсіздік талаптарына, МЕМСТ пен ҚР СТ-ға (немесе баламалы техникалық регламенттерге) сәйкес келуге тиіс.
2. Сапа кепілдігі: Өнім беруші орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
3. Қоқысты жинау және шығару: Өнім беруші күн сайын құрылыс қоқысын өз күшімен және өз қаражаты есебінен жинауға, сондай-ақ барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін оны шығаруға міндетті.
