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Директор ПОФ 
______________ Т. Қайратхан

Техническая спецификация
Аттестация испытательного оборудования

Наименование закупаемой услуги - Услуги по проведению аттестации испытательного оборудования/инструментов (далее – Аттестация).
Аттестация проводится с целью подтверждения возможности воспроизведения условий воздействия в пределах допускаемых отклонений и установления пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением.
Аттестация должна осуществляться в соответствии с СТ РК 2.75–2018 «Порядок аттестации испытательного оборудования». По требованию Заказчика Испонитель обязан предоставить и утвердить программу аттестации.
Требования к исполнителю (поставщику) услуг:
Срок проведения Аттестации - срок проведения аттестации оборудования с выдачей сертификатов аттестации и/или протоколов аттестации составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком, в соответствии с заявленным списком оборудования. Аттестация проводится Поставщиком оборудования согласно прилагаемому перечню (списку). Список оборудования для аттестации прилагается (Приложение 1). Заявка подается посредством электронной почты и/или на портале государственных закупок во вкладке «Договор и согласование»
[bookmark: _Hlk211423561]Оборудование, не подлежащее транспортировке, проходит Аттестацию по месту нахождения оборудования, силами Поставщика: г. Павлодар, строение 180/25
Оборудование подлежащее транспортировке доставляется силами Заказчика в пределах города Павлодар, за пределами города Павлодар доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.
В течение проведения аттестации и доставки (в случае доставки оборудования поставщиком) поставщик несет полную материальную ответственность за испытательное оборудование, полученное им для аттестации, и обязан за свой счет отремонтировать его в случае поломки или возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т. д.
[bookmark: _Hlk211434102]Исполнитель (Поставщик) предоставляет результат оценки неопределенности измерений, в соответствии с требованиями РМГ 43–2001 «ГСИ. Применение Руководства ИСО по выражению неопределенности измерений», указывая данные в приложении к сертификату об аттестации испытательного оборудования и/или протоколе аттестации.
Оформление результатов Исполнителем (поставщиком):
По результатам проведения аттестации испытательного оборудования исполнителем (поставщиком) оформляется протокол по форме Приложения А СТ РК 2.75–2018
Исполнитель (поставщик) предоставляет результат оценки неопределенности измерений, в соответствии с требованиями РМГ 43–2001 «ГСИ. Применение Руководства ИСО по выражению неопределенности измерений», указывая данные в приложении к сертификату об аттестации испытательного оборудования и/или протоколе аттестации.
- при положительных результатах Аттестации испытательного оборудования оформляется сертификат по форме Приложения Б СТ РК 2.75–2018 «Порядок аттестации испытательного оборудования» на срок, установленный по результатам аттестации испытательного оборудования.
- при отрицательных результатах аттестации в протоколе аттестации испытательного оборудования делается запись с соответствующим обоснованием.
Оформленные сертификаты и/или протоколы аттестации испытательного оборудования поставщиком передаются заказчику на бумажном носителе.
Применяемые средства измерений для Аттестации должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к аттестации испытательного оборудования.
После заключения договора в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель (Поставщик) обязан предоставить Заказчику действующий аттестат аккредитации, аккредитованный в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEСS 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
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БЕКІТЕМІН 
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___________________ Т. Қайратхан

Техникалық сипаттама
Сынақ жабдықтарын аттестаттау

Сатып алынатын қызметтің атауы - сынақ жабдықтарын/құралдарын аттестаттауды жүргізу жөніндегі қызметтер (Бұдан әрі – аттестаттау).
Аттестаттау рұқсат етілген ауытқулар шегінде әсер ету жағдайларын жаңғырту мүмкіндігін растау және сынақ жабдығын оның мақсатына сәйкес пайдалануға жарамдылығын белгілеу мақсатында жүргізіледі.

Аттестаттау «Сынақ жабдықтарын аттестаттау тәртібі» ҚР СТ 2.75–2018 сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындаушы аттестаттау бағдарламасын ұсынуға және бекітуге міндетті.

Қызмет көрсетушіге (орындаушыға) қойылатын талаптар:
Аттестаттауды жүргізу мерзімі – Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап, мәлімделген жабдықтар тізбесіне сәйкес, аттестаттау сертификаттарын және/немесе аттестаттау хаттамаларын бере отырып, жабдықты аттестаттау мерзімі 20 (жиырма) күнтізбелік күнді құрайды.
Жабдықты аттестаттауды Жеткізуші қоса берілген тізбеге (тізімге) сәйкес жүргізеді. Аттестаттауға жататын жабдықтардың тізімі қоса беріледі (1-қосымша).
Өтінім электрондық пошта арқылы және/немесе мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы «Шарт және келісу» бөлімінде беріледі.Тасымалдауға жатпайтын жабдық жабдықтаушының күшімен жабдықтың орналасқан жері бойынша аттестаттаудан өтеді: Павлодар қ., 180/25 құрылыс

Тасымалдауға жататын жабдық Тапсырыс берушінің күшімен Павлодар қаласының шегінде, Павлодар қаласының шегінен тыс жерде жеткізіледі.

Сертификаттау және жеткізу кезінде (жабдықты жеткізуші жеткізген жағдайда) жеткізуші сертификаттау үшін алған сынақ жабдықтары үшін толық материалдық жауапкершілікке ие және бұзылған жағдайда оны өз есебінен жөндеуге немесе зақымдалған, жоғалған және т. б. жағдайда олардың құнын өтеуге міндетті.;
Орындаушы (өнім беруші) РМГ 43–2001 «МӨЖ» талаптарына сәйкес өлшеулердің белгісіздігін бағалау нәтижесін береді. Өлшеу белгісіздігін білдіру бойынша ИСО Нұсқаулығын қолдану", сынақ жабдығын аттестаттау туралы сертификатқа және/немесе аттестаттау хаттамасына қосымшадағы деректерді көрсете отырып.
- сынақ жабдығын аттестаттаудың оң нәтижелері кезінде ҚР СТ 2.75–2018 Б қосымшасының нысаны бойынша «Сынақ жабдығын аттестаттау тәртібі» сынақ жабдығын аттестаттау нәтижелері бойынша белгіленген мерзімге сертификат ресімделеді.
- аттестаттаудың теріс нәтижелері кезінде сынақ жабдығын аттестаттау хаттамасында тиісті негіздемесі бар жазба жасалады.

Өнім беруші ресімделген сертификаттарды және/немесе сынақ жабдығын аттестаттау хаттамаларын Тапсырыс берушіге қағаз жеткізгіште береді.

Аттестаттау үшін қолданылатын өлшеу құралдары талап етілетін дәлдікті қамтамасыз етуі және сынақ жабдығын аттестаттауға қойылатын техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс.
Шарт жасалғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Орындаушы (өнім беруші) Тапсырыс берушіге «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» МЕМСТ ISO/ІЕСЅ 17025–2019 талаптарына сәйкестігіне Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде аккредиттелген қолданыстағы аккредиттеу аттестатын беруге міндетті

	[bookmark: _Hlk212815638]Сынақ зертханасының меңгерушісі
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аттестованные специалисты (приложить копию сертификата об аттестации/переаттестации поверителя; сертификат неопределенности измерений для поверочных/калибровочных и испытательных лабораторий)

Аттестаттаудан өткен мамандар (тексерушіні аттестаттау/қайта аттестаттау туралы сертификаттың көшірмесін; тексеру/калибрлеу және сынақ зертханалары үшін өлшеу белгісіздігі туралы сертификатты қоса беру).
