Наименование закупки: Работы по изготовлению офисной мебели

261011015-159
Сумма -1 580 000,00
Технические требования
Исполнитель обязуется изготовить, доставить, собрать и установить шкафы для документов,одежды и стеллажи для карточек  со следующими характеристиками:
1. Шкаф для документов
· Тип изделия – шкаф для документов, одежды и стеллажи для карточек .
· Количество –  25 (двадцать пять) штуки.
· Размеры изделия (Ш × Г × В) –800 × 350× 210 мм.
· Цвет –светло серый
· Корпус – ЛДСП толщиной не менее 16 мм.
· Верхняя часть – две глухие распашные двери.
· Нижняя часть – две глухие распашные двери.
· Внутреннее оснащение – регулируемые полки для хранения документов, не менее 3 штук.
· Задняя стенка – ХДФ либо аналогичный мебельный листовой материал.
· Фурнитура – мебельные петли и ручки, обеспечивающие надежное и удобное открывание дверей.
· Видимые торцы – качественно обработаны кромочным материалом.
· Конструкция шкафа должна обеспечивать устойчивость, прочность и удобство эксплуатации в офисных помещениях.
2. Требования к изготовлению, доставке и установке
· Изготовление шкафов осуществляется из новых материалов, не бывших в эксплуатации.
· Основной материал – ЛДСП толщиной не менее 16 мм.
· Все видимые торцы деталей должны быть качественно обработаны кромочным материалом.
· Внешний вид, дизайн, цвет, форма, конструктивное исполнение и иные визуальные характеристики шкафа подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до начала изготовления.
· Цвет шкафа – по согласованию с Заказчиком.
· Все шкафы должны быть выполнены в едином стилистическом и цветовом исполнении в соответствии с утвержденным Заказчиком образцом.
· Исполнитель обязан предоставить образцы декора и цвета ЛДСП для согласования с Заказчиком до начала изготовления.
· Работы включают изготовление, комплектацию, доставку, сборку и установку шкафов непосредственно на месте Заказчика.
· Сборку и установку готовых изделий осуществляет Исполнитель собственными силами и за свой счет.
· Исполнитель обязан выполнить регулировку дверей, петель, ручек и других элементов после сборки.
· После завершения сборки шкафы должны быть установлены устойчиво и безопасно для эксплуатации.
· Все необходимые для сборки инструменты, крепежные и расходные материалы предоставляет Исполнитель.
· Все шкафы должны быть одинакового исполнения, качества и соответствовать согласованному Заказчиком образцу.
· Не допускаются дефекты материалов, сколы, трещины, вздутия, отслоение кромки, механические повреждения, перекосы, люфты, деформации и иные недостатки, влияющие на внешний вид, прочность и эксплуатационные характеристики шкафа.
· Изделия должны соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности.
· Исполнитель несет ответственность за сохранность шкафов при транспортировке, разгрузке, сборке и установке.
· После выполнения работ Исполнитель обязан убрать упаковочные материалы и привести место проведения работ в надлежащее состояние.
3. Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на изготовленные шкафы – не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
· В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить выявленные производственные и монтажные недостатки, возникшие по его вине.
· Гарантийные обязательства распространяются на качество материалов, изготовления, сборки и установки шкафов.
· 
· Доставка с связанными подготовкой и производством и сборкой медели.
· Цвет и дизайн предварительно согласовать.
· Услуги по изготовлению мебели должен соответствовать стандартам или быть выше, указанных в технической спецефикации. В случае обнаружения или дефекта в течении срока гарантии, которые невозможно было установить сразу при приемке, Поставщик производит замену товара в течении                        3 рабочих дней, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.
· 

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
Орындаушы төменде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес құжаттарға арналған шкафтарды және стеллаждарды дайындауға, жеткізуге, жинауға және орнатуға міндетті.
1. Құжаттарға арналған шкаф
· Бұйымның түрі – құжаттарға,киімге және құжаттарға арналған стеллаждар, шкафтар.
· Саны – 25 (жиырма бес) дана.
· Бұйымның өлшемдері (Е × Т × Б) – 800 × 350× 210 мм.
· Түсі- ақшыл сұр
· Корпусы – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП.
· Жоғарғы бөлігі – екі тұтас ашпалы есіктен тұрады.
· Төменгі бөлігі – екі тұтас ашпалы есіктен тұрады.
· Ішкі жабдықталуы – құжаттарды сақтауға арналған реттелетін сөрелер, кемінде 3 дана.
· Артқы қабырғасы – ХДФ немесе соған ұқсас жиһазға арналған табақ материал.
· Фурнитурасы – есіктердің сенімді әрі ыңғайлы ашылуын қамтамасыз ететін жиһаз ілмектері мен тұтқалары.
· Көрінетін жиектері – жиектік материалмен сапалы өңделуі тиіс.
· Шкафтың конструкциясы кеңсе үй-жайларында тұрақтылықты, беріктікті және пайдалануға қолайлылықты қамтамасыз етуі тиіс.
2. Дайындауға, жеткізуге және орнатуға қойылатын талаптар
· Шкафтарды дайындау пайдаланылмаған, жаңа материалдардан жүзеге асырылады.
· Негізгі материал – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП.
· Барлық бөлшектердің көрінетін жиектері жиектік материалмен сапалы өңделуі тиіс.
· Шкафтың сыртқы түрі, дизайны, түсі, пішіні, конструкциялық орындалуы және басқа да көрнекі сипаттамалары дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс.
· Шкафтың түсі – Тапсырыс берушімен келісу бойынша.
· Барлық шкафтар Тапсырыс беруші бекіткен үлгіге сәйкес бірыңғай стильде және түстік орындауда жасалуы тиіс.
· Орындаушы дайындауды бастамас бұрын ЛДСП декоры мен түсінің үлгілерін Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуға міндетті.
· Жұмыстар шкафтарды дайындауды, жинақтауды, жеткізуді, Тапсырыс берушінің орнында жинауды және орнатуды қамтиды.
· Дайын бұйымдарды жинау және орнатуды Орындаушы өз күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
· Орындаушы жинаудан кейін есіктерді, ілмектерді, тұтқаларды және басқа да элементтерді реттеуге міндетті.
· Жинау аяқталғаннан кейін шкафтар тұрақты және қауіпсіз пайдалануға жарамды күйде орнатылуы тиіс.
· Жинауға қажетті барлық құралдарды, бекіту және шығыс материалдарын Орындаушы қамтамасыз етеді.
· Барлық шкафтар орындалуы мен сапасы жағынан бірдей болуы және Тапсырыс беруші келіскен үлгіге сәйкес келуі тиіс.
· Материалдардың ақауларына, сынықтарға, жарықтарға, ісінулерге, жиектің ажырауына, механикалық зақымдануларға, қисықтықтарға, босап кетулерге, деформацияларға және шкафтың сыртқы түріне, беріктігіне және пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да кемшіліктерге жол берілмейді.
· Бұйымдар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
· Орындаушы шкафтардың тасымалдау, түсіру, жинау және орнату кезінде сақталуына жауапты болады.
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы қаптама материалдарын жинап, жұмыс жүргізілген орынды тиісті жағдайға келтіруге міндетті.
3. Кепілдік міндеттемелер
· Дайындалған шкафтарға кепілдік мерзімі – орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
· Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы өз кінәсінен туындаған өндірістік және монтаждау кемшіліктерін жоюға міндетті.
· Кепілдік міндеттемелері шкафтардың материалдарының, дайындау, жинау және орнату сапасына қолданылады.
 Жеткізу дайындау,жиһаз жасау және жинау жұмыстарымен бірге жүзеге асырылады. 
Алдын ала келісу. 
Техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде қабылдау кезінде бірден анықтау мүмкін болмаған ақау табылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз 3 жұмыс күні ішінде тауарды ауыстыруға міндетті.



