ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
BURAN CRONOS KVа 233 ЛЖ/Гн (ВВ 2035)
ыстық су қазандығын бір реттік тексеру үшін

1. Жалпы ақпарат
Нысан: Ыстық су қазандығы BURAN CRONOS KVа 233 ЛЖ/Гн (ВВ 2035).
Жұмыс орны: Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Баутино портының әкімшілік ғимараты.
Жұмыстың мақсаты: Ыстық су қазандығының нақты техникалық жағдайын анықтау, оның жұмыс істемеу себептерін анықтау, жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша шараларды енгізу және оны іске қосуға тырысу, жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігін бағалау, қажетті жөндеу жұмыстарының көлемін анықтау.

2. Жұмыстың құрамы және көлемі
1) Қазандықтың жұмысын көзбен тексеру, негізгі компоненттер мен агрегаттардың толықтығын және жалпы жағдайын тексеру.
2) Оттық құрылғысын, отын беру жүйесін, салқындатқыш сұйықтық айналымы жүйесін, түтін шығаруды және автоматты басқару мен қауіпсіздік жүйелерін тексеру.
3) Құбырлардың, өшіру және реттеу клапандарының, сорғы жабдықтарының, бақылау-өлшеу құралдарының және электр қосылымдарының жағдайын тексеру.
4) Жабдықтың жұмысына әсер ететін көрінетін зақымдарды, коррозияны, ағып кетулерді және басқа да ақауларды анықтау.
5) Қазандықтың істен шығуының ықтимал себептерін анықтау.
6) Функционалдылықты қалпына келтіру бойынша шараларды жүргізу және іске қосу әрекеті.
7) Функционалдылықты қалпына келтірудің техникалық мүмкіндігін бағалау және одан әрі жөндеу бойынша ұсыныстар әзірлеу.


3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
1) Жұмысты тиісті тәжірибесі бар және осы жұмыс түрін орындауға рұқсаты бар білікті қызметкерлер орындайды.
2) Тексеруді бастамас бұрын жабдықтың қауіпсіз күйін қамтамасыз ету, қуат көздерін ажырату және қазандықтың кездейсоқ іске қосылу мүмкіндігін болдырмау қажет.
3) Техникалық жағдайды тексеру жарамды өлшеу құралдары мен диагностикалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүргізілуі тиіс.
4) Анықталған ақаулар, ақаулар және зақымданулар олардың сипаты мен ықтимал себептерін көрсете отырып тіркелуі тиіс.
5) Сынақтан өткізу және функционалдық сынақтар жүргізуге жабдықтың техникалық жарамдылығы мен қауіпсіздігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
6) Тексеру нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге анықталған ақаулардың тізімі, қазандықтың техникалық жағдайын бағалау және оның жұмысын қалпына келтіру бойынша ұсыныстар көрсетілген техникалық есепті ұсынуы тиіс.

4. Жұмыс нәтижелері
Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:
1) Анықталған ақаулардың тізімі және ақаулықтың ықтимал себептері сипатталған техникалық есеп.
2) Қазандықтың жұмысын қалпына келтіру бойынша ұсыныстар.
