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Техникалық ерекшелік
1. Жалпы мәліметтер
· Жұмыстардың атауы: Қабырғалар мен төбелерді гипсокартонмен қаптау жұмыстары
· Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Темірбеков көшесі, 30-үй, № 2 оқу корпусы, 2-қабат, № 206 кабинет.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
· Жеткізу/орындау шарттары:
Барлық жұмыстар Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады. Барлық қажетті материалдарды жеткізу және қабатқа көтеру жұмыстарын да Өнім беруші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Гипсокартон табағын Тапсырыс беруші ұсынады. Қалған материалдар мен олардың жиынтықтауыштары, сондай-ақ жұмыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі.
2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
	№
	Жұмыстардың/материалдардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі/саны

	1
	Қабырғаларды металл қаңқаға гипсокартон табақтарымен қаптау
Қабырғаларды қаптау үшін қалыңдығы кемінде 12,5 мм гипсокартон табақтары пайдаланылады.

	м²
	45

	2
	Төбе ригелін металл қаңқаға гипсокартон табақтарымен (ГКЛ) қаптау
Ригельді қаптау үшін қалыңдығы кемінде 9,5 мм төбеге арналған гипсокартон табақтары пайдаланылады.

	м²

	8




3. Сапаға және материалдарға қойылатын талаптар
1. Стандарттарға сәйкестігі: пайдаланылатын барлық құрылыс және өзге де материалдар жаңа, жоғары сапалы болуы, қауіпсіздік талаптарына, ГОСТ және ҚР СТ талаптарына (немесе баламалы техникалық регламенттерге) сәйкес келуі тиіс.
2. Сапа кепілдігі: Өнім беруші орындалған жұмыстарға және пайдаланылған материалдарға орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
3. Қоқысты жинау және шығару: Өнім беруші құрылыс қоқысын күн сайын өз күшімен және өз қаражаты есебінен жинауға, сондай-ақ барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін оны шығаруға міндетті.
