Техническая спецификация по обслуживанию служебного транспорта : Jac S5 - 2023 года;  в городе Астана
Услуги, включённые в техническое обслуживание до 31 декабря 2026 года:
2.1. Замена шин
· Летние и зимние шины: Проверка состояния шин, замена при износе или повреждениях, установка сезонных комплектов.
· Балансировка колес, проверка давления в шинах и правильность установки сезонных шин. Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 и других нормативных актов РК, касающихся безопасности шин.
· Сертификация шин и их соответствие техническим регламентам Казахстана.

2.3. Замена масла
· Регулярная замена моторного масла в соответствии с рекомендованными интервалами производителя.
· Замена фильтров (масляного, воздушного, салонного) и других расходных материалов в процессе обслуживания.
· Использование масла и фильтров, соответствующих стандартам качества и экологическим требованиям, регулируемым Законом РК «О безопасности дорожных транспортных средств» и техническими регламентами страны.
. Диагностика и устранение неисправностей
· Компьютерная диагностика всех систем автомобиля, включая систему безопасности (датчики, тормозные системы, электрические компоненты), а также диагностика двигателя и трансмиссии.
· Устранение неисправностей и замена компонентов, которые могут повлиять на безопасность или эксплуатационные характеристики автомобиля, в соответствии с нормами технического регулирования Республики Казахстан.
. Замена тормозных систем
· Проверка состояния тормозных колодок, дисков, тормозной жидкости.
· Замена изношенных тормозных колодок и дисков.
· Проверка и замена тормозной жидкости с учётом требований экологических стандартов и безопасности.
· Все работы выполняются в соответствии с нормативами безопасности, указанными в ГОСТ Р 51709-2001 и других технических нормативных актах, регулирующих тормозные системы.
2.6. Проверка подвески и рулевого управления
· Проверка и диагностика подвески с целью выявления износа или повреждений.
· Замена амортизаторов, втулок и других элементов подвески при необходимости.
· Проверка и регулировка рулевого управления, чтобы избежать неисправностей, которые могут нарушить безопасность транспортного средства.
· Все работы выполняются в соответствии с правилами, регулирующими безопасность дорожного движения в Республике Казахстан.
2.7. Обслуживание системы охлаждения
· Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости.
· Замена охлаждающей жидкости при необходимости в соответствии с рекомендациями производителя и экологическими стандартами.
· Проверка радиатора и системы охлаждения на утечки, с учётом норм безопасности, установленных законодательством РК.
2.8. Обслуживание аккумулятора
· Проверка состояния аккумулятора, зарядного устройства, подключение системы зарядки.
· Замена аккумулятора при необходимости, с соблюдением стандартов утилизации батарей и компонентов в соответствии с экологическими требованиями Республики Казахстан.
· Очистка клемм и проверка системы зарядки.
2.9. Проверка и замена фильтров
· Регулярная замена фильтров (масляного, воздушного, топливного, салонного) согласно регламенту производителя.
· Работы проводятся с использованием сертифицированных фильтров, соответствующих стандартам РК и требованиям производителя транспортного средства.
2.10. Смазка и обслуживание подвижных частей
· Смазка замков, петель дверей, подвески, рулевого управления, а также других подвижных частей автомобиля.
· Все работы выполняются с учётом требований безопасности и экологических стандартов, предусмотренных законодательством РК.

3. Провести технический осмотр.
·                                                             
· 
·  Приложение 1
· к технической спецификаций
· 
· 
	Р /с
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Замена масляного насоса
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	 2
	Промывка системы смазки
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	3
	Замена моторного масла
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	4
	Замена масляного фильтра
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	5
	Замена воздушного фильтра
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	6
	Замена топливного фильтра
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	7
	Замена шин (шиномонтажные работы)
	услуга
	замена



















* Техникалық қызмет көрсетуге енгізілген қызметтер
Jac S5-2023 жыл; Астана қаласында

Қызмет 31 желтоқсан 2026 жылға дейін жүзеге асырылады.

2.1. Шиналарды ауыстыру
• Жазғы және қысқы шиналар: шиналардың күйін тексеру, тозу немесе зақымдану кезінде ауыстыру, маусымдық жинақтарды орнату.
• Дөңгелектерді теңестіру, шинаның қысымын тексеру және маусымдық шиналарды дұрыс орнату. Жұмыстар ГОСТ Р 51709-2001 талаптарына және шиналардың қауіпсіздігіне қатысты ҚР басқа да нормативтік актілеріне сәйкес орындалады.
* Шиналарды сертификаттау және олардың Қазақстанның техникалық регламенттеріне сәйкестігі.

2.3. Майды ауыстыру
* Өндірушінің ұсынылған аралықтарына сәйкес мотор майын үнемі ауыстыру.
* Қызмет көрсету процесінде сүзгілерді (май, ауа, салон) және басқа да шығын материалдарын ауыстыру.
* "Жол көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңымен және елдің техникалық регламенттерімен реттелетін сапа стандарттарына және экологиялық талаптарға сәйкес келетін май мен сүзгілерді пайдалану.
* 
2.4. Диагностика және ақаулықтарды жою
* Автокөліктің барлық жүйелерінің компьютерлік диагностикасы, соның ішінде қауіпсіздік жүйесі (датчиктер, тежегіш жүйелер, электр компоненттері), қозғалтқыш пен беріліс қорабының диагностикасы.
* Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу нормаларына сәйкес автомобильдің қауіпсіздігіне немесе пайдалану сипаттамаларына әсер етуі мүмкін ақауларды жою және компоненттерді ауыстыру.

2.5. Тежегіш жүйелерін ауыстыру
* Тежегіш жастықшалардың, дискілердің, тежегіш сұйықтығының күйін тексеру.
* Тозған тежегіш жастықшалар мен дискілерді ауыстыру.
* Экологиялық стандарттар мен қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, тежегіш сұйықтығын тексеру және ауыстыру.
* Барлық жұмыстар ГОСТ Р 51709-2001 және тежегіш жүйелерін реттейтін басқа да техникалық нормативтік актілерде көрсетілген қауіпсіздік нормативтеріне сәйкес орындалады.
2.6. Суспензия мен рульді тексеру
* Тозуды немесе зақымдануды анықтау үшін суспензияны тексеру және диагностикалау.
* Қажет болса, амортизаторларды, втулкаларды және басқа суспензия элементтерін ауыстырыңыз.
* Көлік құралының қауіпсіздігін бұзуы мүмкін ақаулықтарды болдырмау үшін рульді тексеру және реттеу.
* Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасындағы жол қозғалысы қауіпсіздігін реттейтін ережелерге сәйкес орындалады.
2.7. Салқындату жүйесіне техникалық қызмет көрсету
* Салқындатқыштың деңгейі мен күйін тексеру.
* Салқындатқышты қажет болған жағдайда өндірушінің ұсыныстары мен экологиялық стандарттарға сәйкес ауыстыру.
* ҚР заңнамасында белгіленген қауіпсіздік нормаларын ескере отырып, радиатор мен салқындату жүйесінің ағып кетуін тексеру.
2.8. Батареяға қызмет көрсету
* Батареяның, зарядтағыштың күйін тексеру, зарядтау жүйесін қосу.
* Қазақстан Республикасының экологиялық талаптарына сәйкес батареялар мен компоненттерді кәдеге жарату стандарттарын сақтай отырып, қажет болған жағдайда аккумуляторды ауыстыру.
* Терминалдарды тазарту және зарядтау жүйесін тексеру.
2.9. Сүзгілерді тексеру және ауыстыру
* Өндірушінің регламентіне сәйкес сүзгілерді (май, ауа, отын, салон) үнемі ауыстыру.
* Жұмыстар ҚР стандарттарына және көлік құралын өндірушінің талаптарына сәйкес келетін сертификатталған сүзгілерді пайдалана отырып жүргізіледі.
2.10. Жылжымалы бөлшектерді майлау және техникалық қызмет көрсету
* Құлыптарды, есік ілмектерін, суспензияны, рульді, сондай-ақ көліктің басқа жылжымалы бөліктерін майлау.
* Барлық жұмыстар ҚР заңнамасында көзделген қауіпсіздік талаптары мен экологиялық стандарттарды ескере отырып орындалады.

3. Автокөлікті техникалық байқауынан өткізу қызметін жасау.







Техникалық қызмет көрсетуге Қосымша №1

	Р /с
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Замена масляного насоса
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	 2
	Промывка системы смазки
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	3
	Замена моторного масла
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	4
	Замена масляного фильтра
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	5
	Замена воздушного фильтра
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	6
	Замена топливного фильтра
	Услуга до 31 декабря по Заявке Заказчика
	замена

	7
	Замена шин (шиномонтажные работы)
	услуга
	замена
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