ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Электр қуатының жүктемені көтеруге дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Қызметтер тізімі:

1. Электр жабдығының жай-күйін көзбен шолып тексеру.

2. Жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу.

3. Жерге тұйықтағыштардың жерге тұйықталатын элементтермен қосылуын тексеру.

4. Фаза-нөл тізбегін сынау.

5. 0,4 кВт және 0,220 кВт кернеулі кабель желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.

6. Жарықтандыру розеткасының оқшаулау кедергісін өлшеу.

7. Қорғаныс құралдарын сынау.

8. Электр жабдықтарын сынау жөндеу арасында (М) көлемде жүргізіледі.

9. Сынақ нәтижелері бойынша есепті және өлшеу актісін (хаттамасын) ұсыну.

Қызмет көрсету орны-СҚО, Булаев қ., Зеленая к-сі, 35, емхана
Қызмет көрсету мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки

Перечень услуг:
1. Визуальный осмотр состояния электрооборудования.

2. Измерение сопротивления заземляющего устройства.
3. Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами.

4. Испытание цепи фаза-ноль.

5. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением 0,4кВт и 0,220кВт.

6. Измерение сопротивления изоляции осветительно-розеточной сети.

7. Испытания средств защиты.
8. Испытание электрооборудования проводится в объеме (М) между ремонтами.

9. По результатам испытаний представить отчет и Акт (протокол) замеров.

Место оказания услуг - СКО, г. Булаево , ул. Зеленая, 35, поликлиника
Срок оказания услуг - 16 календарных дней с момента заключения договора.

