

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по техническому обслуживанию специального автотранспорта 
 
Поставщик при заключении договора из числа своих работников определяет Администратора и представляет Заказчику его контактные данные. Администратор принимает заявки (в том числе посредством веб-портала, эл. почтой, средств телекоммуникации)  от Заказчика.
Срок принятия  заявки Администратором   не более 1 часа с момента поступления. 
 «Исполнение Заявки Заказчика является обязательным условием заключенного договора»
Непринятие, неисполнение , ненадлежащего исполнения Заявки  в срок,  является основанием для одностороннего расторжения Договора.
Заказчик: 	КГКП «Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области»
Срок оказания услуг: На протяжении всего срока действия заключенного Договора о государственных закупках по заявке Заказчика.
Выделенная сумма: без учета НДС и включает в себя все сопутствующие расходы Поставщика, связанные с приобретением запасных частей и расходных материалов для оказания услуг.
Место оказания услуг: г.Атырау, пр.Абулхайырхан 52
	Условия оплаты: Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту выполненных работ.
Функциональные характеристики: Проведение комплекса технических операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности специальных автотранспортных средств, находящихся на балансе  отдела образования,  в рамках порядка проведения комплекса технических воздействий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств, в соответствии с Правилами, утверждёнными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547.
Эксплуатационные характеристики: Осуществление регламентного и нерегламентного технического обслуживания и ремонта после определенного пробега, технического мониторинга неисправностей автотранспорта, выявление скрытых технических неисправностей путем диагностики, замена неисправных частей автомобиля. 
При возникновении неисправностей автотранспорта, Заказчик подает заявку   Поставщику услуг для принятия мер по устранению неисправностей и надлежащего восстановления работоспособности автотранспорта. 
После получения заявки от Заказчика, Поставщик принимает неисправный автотранспорт на территорию Станции технического обслуживания (далее-СТО), проводит его диагностирование для выявления неисправности и составляет дефектный акт. 
Поставщик осуществляет услуги  (с учетом сложности) в разумные сроки,  не более трех рабочих дней. В исключительных случаях, Поставщик по согласованию с Заказчиком, может изменить срок ремонтных работ  (в связи с потребностью приобретения и доставки основных запасных частей). 
Услуги выполняются по согласованию ( заявке) с Заказчиком в объеме суммы заключенного Договора.


Качественные характеристики: Обеспечение постоянной работоспособности автотранспорта, своевременность проведения диагностических мероприятий, выявление и устранение неисправностей. 

      	В стоимость выполняемых услуг включается: стоимость работ и услуг,  стоимость используемых запчастей, стоимость расходных материалов, стоимость жидкостей. 
На запасные части, расходные материалы, представляемые Поставщиком, обеспечивается гарантия.
Гарантийные обязательства: Гарантия на выполненные услуги, в том числе на запасные части и расходные материалы - 6 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.
Услуги  по техническому обслуживанию и ремонту специального автотранспорта должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий уровень профессиональной подготовки, необходимый для качественного оказания закупаемых услуг. 
Транспортировка неисправного автотранспорта (по требованию Заказчика) до  СТО осуществляется силами и за счет Поставщика услуг.
	Ответственность за сохранность переданного для технического обслуживания и ремонта специального автотранспорта несет Поставщик услуг.
       	Количество автотранспортных средств – 4 ед.


Перечень автомобилей
	№п/п
	Наименование организации, эксплуатирующей автотранспортное  средство
	Марка авто
	Тип ТС
	год выпуска

	1
	КГКП «Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и  развития языков Атырауской области»
	Hyundai ELANTRA 768 AN-06
	Легковой
	2020

	2
	
	ГАЗ 33 02(Фургон) 389AW/06 
	Грузо-пассажирский
	2020

	3
	
	Toyota coaster283 AF/06
	Пассажирский автобус
	2013

	4
	
	King long 701AV/06
	Пассажирский автобус
	2019


Таб. №1 Ремонтные работы (см. таблицу) по устранению неисправностей, выявленных после: 
- проведения диагностики ходовой части автомобиля; 
- проведения диагностики работы двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС) автомобиля;
- проведения диагностики электрической системы автомобиля; 
- проведения диагностики топливной системы автомобиля;
- проведение диагностики системы охлаждения автомобиля;
- кузовные работы и т.д. 
Диагностические работы по определению технического состояния автотранспортных средств, их агрегатов, узлов и деталей без разборки проводятся в течении 1 часа после обращения Заказчика.


Перечень и объем услуг
                                                                                                                         Таб. №1
	[bookmark: RANGE!A1:C9]№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Кол-во услуг на 1 автомобиль
	
	
	

	 4 ( четыре) автомашин.
	
	
	

	Возможные виды работ, выполняемые после проведения диагностики по согласованию с Заказчиком (и другие виды работ не ограниченные данным списком)
	
	
	

	1
	Компьютерная диагностика
	по техническим характеристикам
	
	
	

	2
	Промывка инжектора
	1
	
	
	

	3
	Замена шаровой опоры
	2
	
	
	

	4
	Геометрия колес
	1
	
	
	

	5
	Замена втулок стабилизатора
	2
	
	
	

	6
	Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости
	2
	
	
	

	7
	Замена сайлентблоков балки (комплект)
	1
	
	
	

	8
	Замена топливного фильтра
	1
	
	
	

	9
	Замена свечей зажигания, комплект (по количеству цилиндров)
	1
	
	
	

	10
	Замена тормозных колодок, комплект
	1
	
	
	

	11
	Ремонт ДВС
	1
	
	
	

	12
	Замена салонного фильтра
	1
	
	
	

	13
	Замена воздушного фильтра
	1
	
	
	

	14
	Замена стоек передних амортизаторов
	2
	
	
	

	15
	Замена опорных подшипников передних стоек
	2
	
	
	

	16
	Замена задних амортизаторов
	2
	
	
	

	17
	Замена ремня ГРМ с натяжным роликом
	1
	
	
	

	18
	Замена ремня генератора
	1
	
	
	

	19
	Замена ступичных подшипников передних колес
	2
	
	
	

	20
	Замена ступичных подшипников задних колес
	2
	
	
	

	21
	Замена ШРУС наружных лев./прав. передних колес
	2
	
	
	

	22
	Замена ШРУС внутренних лев./прав. передних колес
	2
	
	
	

	23
	Замена прокладки крышки клапанов
	1
	
	
	

	24
	Замена прокладки ГБЦ
	1
	
	
	

	25
	Замена колец ДВС (комплект)
	по техническим характеристикам
	
	
	

	26
	Замена лобового сальника коленчатого вала
	1
	
	
	

	27
	Замена коренного сальника коленчатого вала
	1
	
	
	

	28
	Замена водяной помпы
	1
	
	
	

	29
	Замена приводных ремней
	по техническим характеристикам
	
	
	

	30
	Замена бензонасоса
	1
	
	
	

	31
	Замена приемной трубы глушителя
	1
	
	
	

	32
	Замена среднего глушителя
	1
	
	
	

	33
	Замена заднего глушителя
	1
	
	
	

	34
	Замена радиатора кондиционера
	1
	
	
	

	35
	Замена радиатора системы охлаждения
	1
	
	
	

	36
	Ремонт радиатора охлаждения
	1
	
	
	

	37
	Замена датчика давления масла
	1
	
	
	

	38
	Замена датчика температуры
	1
	
	
	

	39
	Замена термостата
	1
	
	
	

	40
	Замена подушек крепления ДВС (комплект)
	по техническим характеристикам
	
	
	

	41
	Замена подушек крепления КПП (комплект)
	по техническим характеристикам
	
	
	

	42
	Ремонт МКПП/АКПП
	1
	
	
	

	43
	Замена диска сцепления МКПП
	1
	
	
	

	44
	Замена сальника привода
	1
	
	
	

	45
	Замена сальника хвостовика
	1
	
	
	

	46
	Замена кулисы
	1
	
	
	

	47
	Замена выжимного подшипника
	1
	
	
	

	48
	Замена масла в мосту (по техпаспорту)
	по техническим характеристикам
	
	
	

	49
	Снятие/установка переднего нижнего рычага
	2
	
	
	

	50
	Снятие/установка переднего верхнего рычага
	2
	
	
	

	51
	Снятие/установка заднего нижнего рычага
	2
	
	
	

	52
	Снятие/установка заднего верхнего рычага
	2
	
	
	

	53
	Замена сайлентблоков передних (комплект)
	по техническим характеристикам
	
	
	

	54
	Замена сайлентблоков задних (комплект)
	по техническим характеристикам
	
	
	

	55
	Замена редуктора переднего моста
	1
	
	
	

	56
	Замена редуктора заднего моста
	1
	
	
	

	57
	Замена рычага
	1
	
	
	

	58
	Замена крестовины карданного вала
	1
	
	
	

	59
	Замена балки
	1
	
	
	

	60
	Замена рулевой тяги
	2
	
	
	

	61
	Замена рулевого наконечника
	2
	
	
	

	62
	Замена рулевой трапеции 
	1
	
	
	

	63
	Замена вала рулевой колонки
	1
	
	
	

	64
	Замена рулевой рейки
	1
	
	
	

	65
	Замена тормозного диска
	2
	
	
	

	66
	Замена тормозных шлангов
	2
	
	
	

	67
	Замена главного тормозного цилиндра
	1
	
	
	

	68
	Замена вакуумного усилителя
	1
	
	
	

	69
	Замена рабочего тормозного цилиндра
	1
	
	
	

	70
	Ремонт/замена генератора
	1
	
	
	

	71
	Ремонт/замена стартера
	1
	
	
	

	72
	Ремонт системы впрыска топлива
	1
	
	
	

	73
	Ремонт/замена фар, фонарей
	(по инструкции по эксплуатации)
	
	
	

	74
	Ремонт распределителя зажигания
	1
	
	
	

	75
	Снятие/установка панели приборов
	1
	
	
	

	76
	Замена датчика ABS
	2
	
	
	

	77
	Замена датчика кислорода
	1
	
	
	

	78
	Замена охлаждающей жидкости
	(по инструкции по эксплуатации)
	
	
	

	79
	Замена тормозной жидкости
	(по инструкции по эксплуатации)
	
	
	

	80
	Замена жидкости гидроусилителя рулевого механизма
	(по инструкции по эксплуатации)
	
	
	

	81
	Заправка кондиционера
	(по инструкции по эксплуатации)
	
	
	

	82
	Замена расходных материалов (лампочки) в свето-осветительных приборах
	(по инструкции по эксплуатации)
	
	
	

	83
	Регулировка света фар
	2
	
	
	

	84
	Восстановление геометрических характеристик колесных дисков
	4
	

	
	

	85
	Замена фильтра АКПП
	1
	
	
	

	86
	Замена ремонт автомобильных стекол
	1
	
	
	

	87
	Ремонт замена фильтра ГБО
	1
	
	
	



       
Таб. №2 Техническое обслуживание  
- замена масла в ДВС (по рекомендациям производителя ТС);                      
- замена масла в АКПП, МКПП (по технической необходимости) и фильтров ;
- замена фильтров (масляный, воздушый)                            
                                                                                                                       
 Таб. №2
	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Кол-во услуг на 1 автомобиль

	  4 ( четыре) автомашин.

	Работа

	1
	замена масла ДВС
	по рекомендациям производителя ТС

	2
	замена масляного, воздушного фильтра
	по рекомендациям производителя ТС

	Работы, выполняемые после диагностики по согласованию с Заказчиком

	1
	замена масла в КПП, АКПП
	1

	Запасные части

	1
	фильтр масляный
	при замене масла в ДВС

	2
	масло моторное 
	по рекомендациям производителя ТС

	3
	Фильтр воздушный
	по рекомендациям производителя ТС

	4
	Масло КПП, АКПП
	по рекомендациям производителя ТС

	5
	Фильтр АКПП
	по рекомендациям производителя ТС


                                                                                                                               
 Таб. №3 Шиномонтажные работы 
- сезонные шиномонтажные работы;
- ремонт боковых порезов, проколов.
  
Таб. №3
	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Кол-во услуг на 1 автомобиль

	 4 ( четыре)  автомашин.

	Шиномонтажные работы

	1
	Сезонные шиномонтажные работы
	2 раза в год

	2
	Ремонтно-восстановительные работы
	по потребности

	
	
	


- График работы Поставщика с 8-00 до 20-00 часов, а в случае необходимости ремонт производится в ночное время. 
- Автотранспорт отдела образования обслуживается в приоритетном порядке.
- Услуги по техническому обслуживанию (и другие виды услуг не ограниченные данным перечнем)

Стоимость предоставляемых услуг должна быть согласована с заказчиком заранее.
Срок оказания услуг:  С момента подписания договора по 31 декабря 2026 года включительно.
















ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
автомобильдер мен автобустарға техникалық қызмет көрсету 
 
Шарт жасасу кезінде Жеткізуші өз қызметкерлерінің арасынан Әкімшіні анықтайды және Тапсырыс берушіге оның байланыс ақпаратын береді. Әкімші Тұтынушыдан өтінімдерді (соның ішінде веб-портал, электрондық пошта, телекоммуникация арқылы) қабылдайды.
Әкімшінің өтінішті қабылдау мерзімі келіп түскен сәттен бастап 1 сағаттан аспайды.
«Тапсырыс берушінің өтінішін орындау жасалған шарттың міндетті шарты болып табылады»
Өтінішті уақытында қабылдамау, орындамау немесе тиісінше ресімдемеу Шартты біржақты бұзуға негіз болып табылады.
Тұтынушы: 	КМЩК "Атырау облысының мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының Дина Нұрпейісова атындағы академиялық қазақ халық аспаптар оркестрі»
Қызмет көрсету мерзімі:Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жасалған Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың бүкіл әрекет ету мерзімі ішінде.
Бөлінген сома:ҚҚС-сыз және барлық байланысты шығындарды қамтидыҚызмет көрсету үшін қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын сатып алуға байланысты жеткізуші.
Қызмет көрсету орны:Атырау қаласы, Әбілқайырхан даңғылы, 52
	Төлем шарттары:Көрсетілген қызметтер үшін төлемді Тапсырыс беруші жұмыс аяқталғаннан кейін Жеткізушінің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.
Функционалдық сипаттамалары:бағытталған техникалық іс-шаралар кешенін (диагностикалау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу) жүргізу тәртібі шеңберінде білім бөлімінің теңгеріміндегі арнайы автокөліктердің функционалдығы мен жарамдылығын қалпына келтіру және қолдау бойынша техникалық операциялар кешенін жүргізу. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі No 547 бұйрығымен бекітілген Қағидаларға сәйкес көлік құралдарын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
Өнімділік сипаттамалары:Белгілі бір жүріс өткеннен кейін ағымдық және жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу, автокөлік ақауларын техникалық бақылау, диагностика арқылы жасырын техникалық ақауларды анықтау, ақаулы автомобиль бөлшектерін ауыстыру.
Көлік құралының ақаулығы орын алған жағдайда Тұтынушы Қызмет көрсетушіге ақауды жою және көлік құралының жұмысын дұрыс қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдау үшін өтініш береді.
Тапсырыс берушіден өтінішті алғаннан кейін Жеткізуші ақаулы көліктерді С аумағына қабылдайдытехникалық қызмет көрсету станциялары (бұдан әрі -СТО), ақауды анықтау үшін диагностика жүргізеді және ақау туралы акт жасайды.
Жеткізуші қызметтерді (күрделілігін ескере отырып) ақылға қонымды мерзімде, үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде көрсетеді. Ерекше жағдайларда Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісім бойынша жөндеу жұмыстарының мерзімін өзгерте алады (негізгі қосалқы бөлшектерді сатып алу және жеткізу қажеттілігіне байланысты).
Қызметтер келісілгендей орындалады(қолдану)Тапсырыс берушімен жасалған Шарт көлемінде.


Сапа сипаттамалары:Автокөліктердің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, диагностикалық шараларды уақтылы жүргізу, ақауларды анықтау және жою.

 	Көрсетілетін қызметтердің құнына кіреді: жұмыс пен қызмет құны, пайдаланылған қосалқы бөлшектер құны, шығын материалдарының құны, сұйықтықтардың құны.
Жеткізуші ұсынған қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарына кепілдік беріледі.
Кепілдік міндеттемелері: Орындалған қызметтерге, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарына кепілдік – көрсетілген қызмет туралы сертификатқа қол қойылған күннен бастап 6 ай.
Арнайы автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтерді сатып алынатын қызметтерді сапалы көрсету үшін қажетті кәсіби даярлығының тиісті деңгейі бар білікті персонал жүзеге асыруы тиіс.
Ақаулы көліктерді (Тапсырыс берушінің өтініші бойынша) техникалық қызмет көрсету станциясына жеткізу Қызмет көрсетушімен және оның есебінен жүзеге асырылады.
	Қызмет көрсетуші техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге берілген арнайы көліктердің сақталуына жауап береді.
 	Көліктер саны –4 бірлік


Автокөліктердің тізімі
	Жоқ.
	Көлікті басқаратын ұйымның атауы
	автомобиль маркасы
	Көлік түрі
	шыққан жылы

	1
	КМҚК «Атырау облысының мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының Дина Нұрпейісова атындағы академиялық қазақ халық аспаптар оркестрі»
	Hyundai ELANTRA 768 AN-06
	Жолаушылар көлігі
	2020

	2
	
	ГАЗ 33 02(фургон) 389AW/06
	Жүк-жолаушы
	2020

	3
	
	Toyota coaster283 AF/06
	Жолаушылар автобусы
	2013

	4
	
	King long 701AV/06
	Жолаушылар автобусы
	2019


қойындысы. № 1 Жөндеу жұмыстары (кестені қараңыз) кейін анықталған ақауларды жою:
- көлік құралының шассиінің диагностикасын жүргізу;
- автомобильдің іштен жанатын қозғалтқышының (бұдан әрі – іштен жанатын қозғалтқыш) жұмысына диагностика жүргізу;
- автомобильдің электр жүйесін диагностикалауды жүргізу;
- автокөліктің отын жүйесін диагностикалау;
- автокөліктің салқындату жүйесін диагностикалау;
- дене жұмысы және т.б.
Анықтама бойынша диагностикалық жұмыскөлік құралдарының, олардың агрегаттарының, тораптары мен бөлшектерінің бөлшектемей техникалық жай-күйіТапсырыс берушінің өтінішінен кейін 1 сағат ішінде жүзеге асырылады.


Қызметтердің тізімі және көлемі
қойындысы. №1
	Жоқ.
	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы
	1 автокөлікке шаққандағы қызмет саны
	
	
	

	4 (төрт) автокөлік.
	
	
	

	Тапсырыс берушімен келісе отырып, диагностикадан кейін орындалатын жұмыстың мүмкін түрлері (және осы тізіммен шектелмейтін басқа жұмыс түрлері)
	
	
	

	1
	Компьютерлік диагностика 
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	2
	Инжекторды шаю
	1
	
	
	

	3
	Шар қосқышын ауыстыру
	2
	
	
	

	4
	Дөңгелектің геометриясы
	1
	
	
	

	5
	Тұрақтандырғыш төлкелерін ауыстыру
	2
	
	
	

	6
	Айналуға қарсы тіректерді ауыстыру
	2
	
	
	

	7
	Арқалық дыбыссыз блоктарды ауыстыру (жиынтық)
	1
	
	
	

	8
	Жанармай сүзгісін ауыстыру
	1
	
	
	

	9
	Шамдарды ауыстыру, жинақ (цилиндрлер саны бойынша)
	1
	
	
	

	10
	Ауыстырылатын тежегіш төсемдер, жинақ
	1
	
	
	

	он бір
	Қозғалтқыш жөндеу
	1
	
	
	

	12
	Кабинаның сүзгісін ауыстыру
	1
	
	
	

	13
	Ауа сүзгісін ауыстыру
	1
	
	
	

	14
	Амортизатордың алдыңғы тіректерін ауыстыру
	2
	
	
	

	15
	Алдыңғы тірек тірек мойынтіректерін ауыстыру
	2
	
	
	

	16
	Артқы амортизаторларды ауыстыру
	2
	
	
	

	17
	Уақыт белдеуін керме роликпен ауыстыру
	1
	
	
	

	18
	Айнымалы генератор белдігін ауыстыру
	1
	
	
	

	19
	Алдыңғы доңғалақтың мойынтіректерін ауыстыру
	2
	
	
	

	20
	Артқы доңғалақтың мойынтіректерін ауыстыру
	2
	
	
	

	21
	Сыртқы сол/оң CV буындарын ауыстыру. алдыңғы дөңгелектер
	2
	
	
	

	22
	Ішкі сол/оң жақ түйіндемелерді ауыстыру. алдыңғы дөңгелектер
	2
	
	
	

	23
	Клапан қақпағының тығыздағышын ауыстыру
	1
	
	
	

	24
	Цилиндр басының тығыздағышын ауыстыру
	1
	
	
	

	25
	Іштен жану қозғалтқышының сақиналарын ауыстыру (жиынтық)
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	26
	Иінді біліктің алдыңғы тығыздағышын ауыстыру
	1
	
	
	

	27
	Иінді біліктің негізгі май тығыздағышын ауыстыру
	1
	
	
	

	28
	Су сорғысын ауыстыру
	1
	
	
	

	29
	Жетек белдіктерін ауыстыру
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	отыз
	Жанармай сорғысын ауыстыру
	1
	
	
	

	31
	Шығару сөндіргіш құбырды ауыстыру
	1
	
	
	

	32
	Ортаңғы дыбыс шығарғышты ауыстыру
	1
	
	
	

	33
	Артқы дыбыс өшіргішті ауыстыру
	1
	
	
	

	34
	Кондиционердің радиаторын ауыстыру
	1
	
	
	

	35
	Салқындату жүйесінің радиаторын ауыстыру
	1
	
	
	

	36
	Салқындату радиаторын жөндеу
	1
	
	
	

	37
	Май қысымының сенсорын ауыстыру
	1
	
	
	

	38
	Температура сенсорын ауыстыру
	1
	
	
	

	39
	Термостатты ауыстыру
	1
	
	
	

	40
	Қозғалтқышты орнату жастықтарын ауыстыру (жинақ)
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	41
	Беріліс қорабын бекіту төсемдерін ауыстыру (жиынтық)
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	42
	Қолмен беріліс қорабы/автоматты беріліс қорабын жөндеу
	1
	
	
	

	43
	Қолмен беріліс қорабының ілінісу дискісін ауыстыру
	1
	
	
	

	44
	Жетек тығыздағышын ауыстыру
	1
	
	
	

	45
	Тығыздағыш тығыздағышты ауыстыру
	1
	
	
	

	46
	Сахна артын ауыстыру
	1
	
	
	

	47
	Босатқыш подшипникті ауыстыру
	1
	
	
	

	48
	Осьтегі майды өзгерту (техникалық паспортқа сәйкес)
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	49
	Алдыңғы төменгі қолды алу/орнату
	2
	
	
	

	50
	Алдыңғы жоғарғы қолды алу/орнату
	2
	
	
	

	51
	Артқы төменгі қолды алу/орнату
	2
	
	
	

	52
	Артқы жоғарғы қолды алу/орнату
	2
	
	
	

	53
	Алдыңғы дыбыссыз блоктарды ауыстыру (жиынтық)
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	54
	Артқы дыбыссыз блоктарды ауыстыру (жинақ)
	техникалық сипаттамаларына сәйкес
	
	
	

	55
	Алдыңғы осьтің беріліс қорабын ауыстыру
	1
	
	
	

	56
	Артқы осьтің беріліс қорабын ауыстыру
	1
	
	
	

	57
	Рычагты ауыстыру
	1
	
	
	

	58
	Жетек білігінің крестін ауыстыру
	1
	
	
	

	59
	Сәулені ауыстыру
	1
	
	
	

	60
	Руль штангасын ауыстыру
	2
	
	
	

	61
	Руль ұшын ауыстыру
	2
	
	
	

	62
	Рульдік қосқышты ауыстыру
	1
	
	
	

	63
	Руль бағанының білігін ауыстыру
	1
	
	
	

	64
	Руль сөресін ауыстыру
	1
	
	
	

	65
	Тежегіш дискіні ауыстыру
	2
	
	
	

	66
	Тежегіш түтіктерді ауыстыру
	2
	
	
	

	67
	Негізгі тежегіш цилиндрін ауыстыру
	1
	
	
	

	68
	Вакуумдық күшейткішті ауыстыру
	1
	
	
	

	69
	Тежегіш доңғалақ цилиндрін ауыстыру
	1
	
	
	

	70
	Генераторды жөндеу/ауыстыру
	1
	
	
	

	71
	Стартерді жөндеу/ауыстыру
	1
	
	
	

	72
	Жанармай бүрку жүйесін жөндеу
	1
	
	
	

	73
	Фараларды, шамдарды жөндеу/ауыстыру
	(пайдалану нұсқауларына сәйкес)
	
	
	

	74
	Тұтану дистрибьюторын жөндеу
	1
	
	
	

	75
	Құралдар тақтасын алу/орнату
	1
	
	
	

	76
	ABS сенсорын ауыстыру
	2
	
	
	

	77
	Оттегі сенсорын ауыстыру
	1
	
	
	

	78
	Салқындатқышты ауыстыру
	(пайдалану нұсқауларына сәйкес)
	
	
	

	79
	Тежегіш сұйықтықты ауыстыру
	(пайдалану нұсқауларына сәйкес)
	
	
	

	80
	Рульдік басқару сұйықтығын ауыстыру
	(пайдалану нұсқауларына сәйкес)
	
	
	

	81
	Кондиционерді қайта толтыру
	(пайдалану нұсқауларына сәйкес)
	
	
	

	82
	Жарықтандыру құрылғыларындағы шығын материалдарын (жарық шамдарын) ауыстыру
	(пайдалану нұсқауларына сәйкес)
	
	
	

	83
	Фараларды реттеу
	2
	
	
	

	84
	Доңғалақ шеңберлерінің геометриялық сипаттамаларын қалпына келтіру
	4
	
	
	

	85
	Автоматты беріліс қорабының сүзгісін ауыстыру

	
	
	
	

	86
	Автомобиль әйнегін ауыстыру және жөндеу

	
	
	
	

	87
	СКГ сүзгісін жөндеу және ауыстыру  
	
	
	
	



 
қойындысы. №2 Техникалық қызмет көрсету
- іштен жанатын қозғалтқыштағы майды өзгерту (автокөлік өндірушісінің ұсыныстары бойынша);
- автоматты беріліс қорабындағы, қолмен беріліс қорабындағы майды ауыстыру (техникалық қажеттілікке қарай);
- сүзгілерді (май) ауыстыру.
 
қойындысы. № 2
	Жоқ.
	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы
	1 автокөлікке шаққандағы қызмет саны

	4 (төрт)  автокөлік.

	Жұмыс

	1
	қозғалтқыш майын ауыстыру
	автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес

	2
	май мен ауа сүзгілерін ауыстыру
	автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес

	Тапсырыс берушінің келісімі бойынша диагностикадан кейін орындалатын жұмыстар

	1
	беріліс қорабындағы майды ауыстыру, автоматты беріліс қорабы
	1

	Қосалқы бөлшектер

	1
	Май сүзгісі
	қозғалтқыш майын ауыстырған кезде

	2
	мотор майы
	автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес

	3
	Ауа сүзгісі
	автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес

	4
	Беріліс қорабының майы, автоматты беріліс қорабы
	автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес

	5
	Автоматты беріліс қорабы сүзгісі
	автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес


 
 қойындысы. №3 Шинамен жұмыс
- маусымдық шиналарды орнату жұмыстары;
- бүйірлік кесулерді, тесілген жерлерді жөндеу.
 
қойындысы. №3
	Жоқ.
	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы
	1 автокөлікке шаққандағы қызмет саны

	4 (төрт)  автокөлік.

	Шиналар жұмысы

	1
	Маусымдық шина қызметі
	жылына 2 рет

	2
	Жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары
	қажеттілігіне қарай

	
	
	


-Жеткізушінің жұмыс кестесі 8-00-ден 20-00-ге дейін, қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстары түнде жүргізіледі.
– Білім бөлімінің көліктеріне қызмет көрсету кезектілікпен жүргізіледі.
- техникалық қызмет көрсету (және осы тізіммен шектелмеген басқа да қызмет түрлері)
   
 Корсетілген қызметтердің бағасы тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. 
 
Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда.
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