


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Услуги по комплексному обслуживанию зданий ориентированы на то, чтобы предупредить возникновение любых аварийных ситуаций. Они включают в себя широкий спектр мероприятий: от уборки до ремонтных мероприятий текущего характера и поддержания нормальной работы систем безопасности. Главные задачи технического обслуживания объектов недвижимости: качественное функционирование здания согласно его назначению; поддержание заданных эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы;
Услуги по содержанию зданий по Техническое/профилактическое обслуживание, уборка, мелкий и срочный ремонт систем коммунального хозяйства зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий. 

Материальные ресурсы, необходимые для обеспечения потребностей заказчика.
1. Автовышка мощностью не более 85 кВт, высота подъема не более 8м с проблесковым маячком – 1 шт.
2. Опрыскиватель не более 1 м3 с мощностью не более 70 кВт – 1 шт.
3. Автомобиль самосвалы грузоподъемностью не более 1,2 т мощностью не менее 50 кВт и не более 60 кВт – 2 шт.
4. Цельнометаллический фургон мощностью на более 56 кВт, грузоподъемностью не менее 400кг и не более 600 кг – 2 шт.
5. Вахтовый автобус полным приводом дополнительной лебедкой 45 метров сдвигателям объема не менее 90 см кубов с установкой стояночного агрегата и проблесковым маячком и не менее 28 посадочных мест имощностью не менее 132 кВт – 2 шт.
6. Специализированная автомашина самосвал мощностью не более 177 кВт грузоподъемностью не менее 10 т с трехсторонней разгрузкой оборудованная грейферным погрузчиком – 1 шт.
7. Мусоровоз с боковой загрузкой с грузоподъемностью не более 1 м3, грейферной установкой мощностью не более 155 кВт с проблесковым маячком – 1 шт.
8. Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т – 1 шт.
9. Самосвал мощноностью не более 177 кВт с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью не менее 10 т с установки КМУ (Кран-манипуляторная установка) – 1 шт.
10. Цистерна водовоз мощностью не менее 154 кВт, емкостью не более 5000 л, с проблесковым маячком – 2 шт.









