
Техникалық сипаттама
Соттардың  мұрағаттық үй-жайларына арналған металл есіктерді дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар
	№
	Соттың атауы 
	өлшемі
	Саны 

	1
	Өскемен, қаласының қылмыстық  істер жөніндегі азаматтық соты, Бажов көшесі, 2
	Выс-200
Шир- 80
	1



Жұмыстарды орындау мерзімі: келісімшарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Өнім берушіге қойылатын талаптар:
Барлық материалдардың ҚР сәйкестік сертификаттары болуы тиіс.
Дәнекерлеу жұмыстары дәнекерленген болат конструкциялар бойынша нормативтерге сәйкес орындалуы керек. ГОСТ 31173-2016 сәйкес.
Бұйымның өткір жиектері мен жабын ақаулары болмауы тиіс.
Кепілдік мерзімі — 12 айдан кем емес.
Торларды дайындау алдында барлық мәселелерді Тапсырыс берушімен келісу қажет.
Қызмет құнына жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: салықтар, баждар, алымдар, көліктік және іссапар шығыстары, материалдар мен жиынтықтауыштардың құны және Өнім берушінің келісімшарттық міндеттемелерін толық орындауы үшін қажетті басқа да шығыстар. Ескі есік блогын бөлшектеуді Орындаушы жүзеге асырады. Монтаждау қабырғалармен және төбемен іргелес жерлерде сәндік бұрыштарды көбіктендіруді, тегістеуді және орнатуды қамтиды.
Әлеуетті өнім беруші жұмыстар аяқталғаннан кейін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 50-қосымшасына сәйкес орындалған жұмыстар актісін ұсынады.
Жөндеу жұмыстары барысында Әлеуетті өнім беруші өртке қарсы және техникалық қауіпсіздікті сақтауға және қамтамасыз етуге міндеттенеді. Келісімшарт шеңберінде орындалатын жұмыстарда пайдаланылатын және орнатылатын материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, бұрын пайдаланылған элементтер қолданылмай, жаңа материалдардан монтаждалған болуы тиіс.


Басшы орынбасары                                                                 Ж.А. Еренбақов 







Техническая спецификация
Работы по изготовлению и установке металлических дверей для архивных помещений судов  

	№
	Наименование суда 
	Размеры 
	Количество 

	1
	Межрайонный суд по уголовным делам г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова,2 
	Выс-200
Шир- 80
	1




[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства.

Требования к Поставщику:
Все материалы должны иметь сертификаты соответствия РК.
Сварочные работы выполнять в соответствии с нормативами по сварным стальным конструкциям.
Изделие не должно иметь острых кромок и дефектов покрытия. Согласно ГОСТ 31173-2016.
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.
Перед изготовлением решеток все вопросы согласовать с Заказчиком.
1. В стоимость услуги входят все расходы, связанные с выполнением работ:  налоги, пошлины, сборы, транспортные, командировочные, стоимость материалов, комплектующих, и другие расходы, необходимые для полного исполнения договорных обязательств Поставщиком. Демонтаж старого дверного блока осуществляет Исполнитель. В монтаж входит запенивание, выравнивание и монтаж декоративных углов в местах примыкания со стенами и потолком. 
          Потенциальный поставщик по итогам завершения работ предоставляет акт выполненных работ согласно Приложению 50 к правилам осуществления государственных закупок. 
         В процессе ремонтных работ Потенциальный поставщик обязуется соблюдать и обеспечивать противопожарную и техническую  безопасность. Используемые материалы устанавливаемые в рамках выполняемых по договору работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых материалов без использования бывших в употреблении элементов. 


Заместитель руководителя                                                     Еренбақов Ж.А.















