Техническая спецификация на изготовление и монтаж ролл-штор.

Заказчик государственное учреждение, целью закупа является приобретение работ по изготовлению и монтажу ролл-штор. Срок исполнения 45 календарных дней. 
Потенциальный поставщик должен изготовить и установить комплекс декоративных предметов такие как: 

	№ п/п 
	Наименование работы
	Площадь, м2
	Ед.изм.
	Кол-во
	Описание

	1
	Изготовление Ролл штор
	4,541
	штука
	1
	Работы по изготовлению и монтажу дизайнерского изделия окон ролл шторы. Услуги по измерению оконного проема для определения размеров рулонных штор и выбор ткани. изготовят рулонные шторы, с учетом определенных размеров окна. Это включает обрезку ткани, шитье краев и установку необходимых механизмов, таких как механизм подъема и опускания. Установка креплений: После изготовления рулонных штор будет выполнена установка креплений. Крепления могут быть различными в зависимости от выбранной системы рулонных штор. Они обычно устанавливаются на раму окна или на стену. Установка рулонных штор: После установки креплений рулонные шторы монтируются на крепления. Это процесс нацепления или использования механизмов фиксации, чтобы обеспечить надежное крепление. Размеры согласно дизайну.

	2
	Изготовление Ролл штор
	4,883
	штука
	1
	

	3
	Изготовление Ролл штор
	4,94
	штука
	1
	

	4
	Изготовление Ролл штор
	5,013
	штука
	1
	

	5
	Изготовление Ролл штор
	4,68
	штука
	1
	

	6
	Изготовление Ролл штор
	4,05
	штука
	1
	

	7
	Изготовление Ролл штор
	2,53
	штука
	1
	

	8
	Изготовление Ролл штор
	3,515
	штука
	1
	

	9
	Изготовление Ролл штор
	3,515
	штука
	1
	

	10
	Изготовление Ролл штор
	3,515
	штука
	1
	

	11
	Изготовление Ролл штор
	5,46
	штука
	1
	

	12
	Изготовление Ролл штор
	5,46
	штука
	1
	

	13
	Изготовление Ролл штор
	5,26
	штука
	1
	

	14
	Изготовление Ролл штор
	4,92
	штука
	1
	

	15
	Изготовление Ролл штор
	5,13
	штука
	1
	

	16
	Изготовление Ролл штор
	5,13
	штука
	1
	



1. После заключения договора поставщик согласовывает с заказчиком, план работ и время выполнения работ.
2. Поставщик осуществляет монтаж рулонных штор «под ключ», включая стоимость всех работ и необходимых расходных материалов (крепления, комплектующие, болты, шурупы и т.п.), связанных с их установкой. Цена рулонных штор и их монтажа включена в плановую стоимость работ.
3. Для выполнения работ поставщик обязан иметь собственный необходимый инструмент и оборудование. Все работы по монтажу, замеру и т.д. осуществляется силами поставщика. 
4. Образцы материала и цветового покрытия должны быть предоставлены и согласованы с Заказчиком после заключения договора.
5. Стоимость услуг по выезду замерщика и предоставления образцов должна быть включена в стоимость продукции. 
6. После заключения договора проводятся замеры по месту поставки и монтажа. Поставщик осуществляет индивидуальный замер оконных проемов для изготовления рулонных штор на объекте Заказчика. 
7. Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого материала, обладающего антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. Полотно должно иметь внешний светоотражающий слой, не выгорать под действием ультрафиолетовых лучей.
8. Рулонные шторы: состоят из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью фурнитуры – боковых крышек, декорированных в тон. Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью ручного привода (цепочки с фиксирующим механизмом). Полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Штора монтируется к стене, потолку, в оконный проем. Способ крепления полотна должен гарантировать полное разматывание шторы. Поставщик согласовывает метод крепления с заказчиком перед монтажом.
9. Поставляемые рулонные шторы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не            восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не повреждёнными. В случае выявления дефекта поставщик устраняет его своими силами и за свой счет
10. Ролл шторы должны быть в полной комплектации, в том числе с механизмами, готовыми к установке и со всеми крепежами в комплекте.
11. В комплект поставки рулонных штор должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения их эксплуатации в соответствии с функциональным назначением и технической документацией, а также инструкция пользователя на русском языке;
12. Уборка и вывоз мусора осуществляется за счет поставщика.
13. В случае обнаружения заказчиком порчи имущества или не качественно выполненных работ Поставщик устраняет замечания за свой счет.
14. Гарантийный срок на работу должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантия на материал – не менее 12 месяцев. Гарантийные обязательства Исполнителем при поставке и монтаже рулонных штор должны подтверждаться гарантийным талоном или другими документами, в которых определены все условия гарантии. 
Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Исполнителя в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости выполнения гарантийных обязательств.
