ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ПОКРАСКЕ КУЗОВА
АВТОМОБИЛЯ  Lada 21214 Год выпуска:2012  Гос номер: 661AG19 Цвет: код краски- Код 202 — «Снежно-белый».
Потенциальный поставщик обязуется качественно покрасить автомобиль, для чего необходимо подготовить кузов к данному процессу (зачистить старый слой краски под ноль (до металла), устранить все неровности с помощью шпаклевки, а также провести грунтовки и замывку кузова, шлифовку грунта для последующего наложения краски, рихтовка и устранение дефектов кузова), виды материалов, качество материала строго согласовывается с заказчиком!
Необходимые работы - процедуры для выполнения услуги:

 Замена  левого кузовного  порога для  Lada 21214
· Полная зачистка кузова от старого слоя краски под ноль (до металла) с использованием пескоструйного оборудования.
· Готовое лакокрасочное покрытие должно иметь ровную, однородную поверхность и соответствовать согласованному цвету;
· После завершения работ автомобиль должен быть очищен от следов лакокрасочных материалов и защитных средств;
· Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в течение согласованного срока.
· Не допускаются видимые дефекты покрытия при обычном визуальном осмотре;
· Обезжиривание кузова с помощью автомобильного растворителя, устранение всех неровностей с использованием определенных материалов; 
· Полная покраска кузова с помощью специального краскопульта (пульверизатора), подключенного к мощному компрессору;
· Полировка после высыхания краски, чтобы убрать лишние точки и наплывы покрасочного материала;
Все расходы, связанные с приобретением, транспортировкой, демонтажом, монтажом запасных частей, расходных материалов входят в стоимость работ и производятся за счет потенциального поставщика;
Цвет краски должен полностью соответствовать цвету автомобиля, указанного в свидетельстве о регистрации транспортных средств (техпаспорт) данного автомобиля;
	Поставщик предоставляет гарантию на выполненные малярные работы сроком не менее 12 месяцев;
	Гарантия распространяется на отслоение, растрескивание, вздутие и иные дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии выполнения работ или использования некачественных материалов.
	Срок выполнения работ:  20  рабочих дней с момента передачи автомобиля Поставщику.
Заказчик может провести осмотр кузова, чтобы проверить работу. Если после осмотра/проверки окажется, что проверенная работа дефектная, потенциальный поставщик исправляет дефект работы за свой счет. Поставщик обязан, получив уведомление о дефектах устранить дефект в течение 5 (пяти) календарных дней.

            
 Начальник АПП                                                  К.М.Бимолдин


 Главный механик                                               А.С.Байгуанышов
                                                                                     8771-745-25-55


 Механик                                                       Б.Б.Таранов       
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LADA 21214 АВТОМОБИЛІНІҢ КУЗОВЫН ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ БОЯУ ЖҰМЫСТАРЫ

Автомобильдің маркасы: Lada 21214
Шығарылған жылы: 2012 жыл
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 661 AG 19
Бояу түсінің коды: 202-код — «Ақшыл қар түсті» («Снежно-белый»).

Әлеуетті өнім беруші автомобильді сапалы бояу жұмыстарын орындауға міндеттенеді. Ол үшін кузовты бояу жұмыстарына тиісті түрде дайындау қажет, атап айтқанда: ескі бояу қабатын толығымен металлға дейін тазарту, барлық тегіс емес жерлерді шпаклевка көмегімен тегістеу, кузовты грунттау және жуу, кейіннен бояу қабатын жағу үшін грунт қабатын тегістеу, сондай-ақ кузовты рихтовкалау және оның ақауларын жою.

Қолданылатын материалдардың түрлері мен олардың сапасы Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс.

Қызмет көрсету үшін орындалуға қажетті жұмыстар:

Lada 21214 автомобилінің кузовының сол жақ табалдырығын ауыстыру;

Құммен тазалау (пескоструй) жабдығын пайдалана отырып, кузовтың ескі бояу қабатын толығымен, металлға дейін тазарту;

Дайын лак-бояу жабыны тегіс, біркелкі болуы және келісілген түске сәйкес келуі тиіс;

Жұмыстар аяқталғаннан кейін автомобиль лак-бояу материалдарының және қорғау құралдарының іздерінен толық тазартылуы тиіс;

Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді Өнім беруші келісілген мерзім ішінде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті;

Қалыпты визуалды қарап-тексеру кезінде жабынның көзге көрінетін ақауларына жол берілмейді;

Кузовты автомобильге арналған еріткішпен майсыздандыру және тиісті материалдарды пайдалана отырып, барлық тегіс емес жерлерді жою;

Кузовты қуатты компрессорға қосылған арнайы бояу бүріккішімен (краскопультпен) толық бояу;

Бояу қабаты толық кепкеннен кейін артық бояу нүктелері мен бояудың ағып кеткен жерлерін жою мақсатында кузовты жылтырату (полировка) жұмыстарын жүргізу.

Қосалқы бөлшектерді және шығыс материалдарын сатып алуға, оларды тасымалдауға, бөлшектеуге және орнатуға байланысты барлық шығындар жұмыстардың құнына енгізіледі және әлеуетті Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Бояудың түсі осы автомобильдің көлік құралын тіркеу туралы куәлігінде (техникалық паспортында) көрсетілген автомобильдің түсіне толық сәйкес келуге тиіс.

Өнім беруші орындалған сырлау-бояу жұмыстарына кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік беруге міндетті.

Кепілдік жұмыс технологиясының бұзылуы немесе сапасыз материалдардың қолданылуы салдарынан туындаған бояу жабынының қабыршақтануына, жарылуына, ісінуіне және өзге де ақауларына қолданылады.

Жұмыстарды орындау мерзімі: автомобиль Өнім берушіге тапсырылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні.

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың сапасын тексеру мақсатында кузовты қарап-тексеруге құқылы. Егер қарап-тексеру және/немесе тексеру нәтижесінде орындалған жұмыста ақау анықталған жағдайда, әлеуетті Өнім беруші анықталған ақауды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

Өнім беруші ақаулар туралы хабарламаны алған күннен бастап анықталған ақауды 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жоюға міндетті.

АПП бастығы __________________ К.М. Бимолдин

Бас механик __________________ А.С. Байгуанышов
                                                             Тел.: 8-771-745-25-55

Механик _______________________ Б.Б. Таранов









