Тауардың атауы: БРАЙЛЬДІҢ БЕДЕРЛІ-НҮКТЕЛІ ҚАРПІ БАР ТАКТИЛЬДІ АҚПАРАТТЫҚ ТАҚТАЙША (ҰЙЫМНЫҢ АТАУЫМЕН). 1. Жалпы талаптар Тактильді ақпараттық тақтайша көру қабілеті бұзылған адамдар үшін ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етуге арналған. Тақтайшада ұйымның атауы және тиісті ақпарат болуы тиіс, олар тактильді қабылдауға мүмкіндік беретін бедерлі-нүктелі Брайль қарпімен орындалуы қажет. 2. Техникалық сипаттамалары: * тақтайша ұзақ уақыт пайдалануға жарамды берік, тозуға төзімді материалдан жасалуы тиіс; * беті тегіс, өткір жиектері мен жарақат келтіруі мүмкін шығыңқы бөліктері болмауы тиіс; * ақпарат бедерлі-нүктелі Брайль қарпімен орындалуы тиіс; * Брайль қарпінің нүктелері анық қалыптастырылып, сипап сезу арқылы оңай қабылдануы тиіс; * тақтайшада ұйымның атауы көрсетілуі тиіс; * қажет болған жағдайда көру қабілетінің қалдық функциясы бар адамдар үшін жазық баспа мәтінін қосымша орналастыруға жол беріледі; * мәтін мен графикалық элементтер тақтайшаның фонына жеткілікті контрастта болуы тиіс; * тақтайша ылғалға, ластануға, қажалуға және жуғыш құралдардың әсеріне төзімді болуы тиіс; * бекіту элементтері тақтайшаны қабырғаға немесе басқа бетке сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс; * бекіту конструкциясында өткір немесе жарақат келтіруі мүмкін шығыңқы элементтер болмауы тиіс; * тақтайша қоғамдық және әлеуметтік мақсаттағы үй-жайларда орналастыруға жарамды болуы тиіс; * бұйым қажетті бекіту элементтерімен жиынтықта жеткізілуі тиіс; * тақтайша жаңа, бұрын пайдаланылмаған және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 3. Жиынтықтылығы: Брайльдің бедерлі-нүктелі қарпі бар тактильді ақпараттық тақтайша, бекіту элементтері, қажет болған жағдайда — монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық. № р/с Өнімнің атауы 1 Брайльдің бедерлі-нүктелі қарпі бар тактильді ақпараттық тақтайша (ұйымның атауымен) 2 Барлығы: 4. Кепілдік талаптары Тауарды жеткізу кезінде оның сақтау мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс

Тактильная пиктограмма с текстом Брайля «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЖИМ РАБОТЫ» 60х40см Материал: Акрил
[bookmark: _GoBack]ТАБЛИЧКА С РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ (С НАИМЕНОВАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ). 1. Общие требования Тактильная информационная табличка предназначена для обеспечения доступности информации для лиц с нарушением зрения. Табличка должна содержать наименование организации и соответствующую информацию, выполненную рельефноточечным шрифтом Брайля, обеспечивающим возможность тактильного восприятия информации. 2. Технические характеристики: * табличка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого материала, пригодного для длительной эксплуатации; * поверхность должна быть ровной, без острых краев и травмоопасных выступов; * информация должна быть выполнена в виде рельефно-точечного шрифта Брайля; * точки шрифта Брайля должны быть четко сформированы и легко восприниматься на ощупь; * на табличке должно быть указано наименование организации; * при необходимости допускается дополнительное нанесение плоско-печатного текста для лиц с остаточным зрением; * текст и графические элементы должны иметь достаточный контраст с фоном таблички; * табличка должна быть устойчивой к влаге, загрязнению, истиранию и воздействию моющих средств; * крепление должно обеспечивать надежную фиксацию таблички на стене или иной поверхности; * конструкция крепления не должна иметь острых или выступающих травмоопасных элементов; * табличка должна быть пригодна для размещения в помещениях общественного и социального назначения; * изделие должно поставляться в комплекте с необходимыми крепежными элементами; * табличка должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и соответствовать заявленным техническим характеристикам. 3. Комплектность: Тактильная информационная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля, крепежные элементы, при необходимости — инструкция по монтажу и эксплуатации. № п/п Наименование продукции 1 Тактильная информационная табличка с рельефноточечным шрифтом Брайля (с наименованием организации). 2 Итого: 4. гарантийные условия хранения товара при его поставке срок должен составлять не менее 12 месяцев. 
