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	№№ лотов
	Наименование работ и услуг

	
	              Исполнитель должен разработат план эвакуация в соответствии с приложением 1 Правила пожарной безопасности, утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 и Правила организации тушения пожаров Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446, (подготовка эскиза, распечатка на цветном принтере формата А 3). 
          Планы эвакуации содержат графическую и текстовую части. Графическая часть включает в себя поэтажную (посекторную) планировку здания или сооружения с указанием эвакуационных выходов (лестничных клеток, наружных открытых лестниц, выходов непосредственно наружу), маршрутов движения зрителей и обслуживающего персонала, а также символическое изображение мест расположения кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (пожарных кранов, огнетушителей).
         В текстовой части подробно излагается порядок и последовательность эвакуации людей, обязанности обслуживающего персонала, а также привлеченных сил по обслуживанию соревнования или культурно-зрелищного мероприятия по оповещению о пожаре и организации движения людей к эвакуационным выходам.
         Исполнитель обязан распечатать плана эвакуации на формате А 3. 

















Техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде қызмет көрсету

	лоттар №№
	Жұмыстың және қызметтің атауы

	
	           Орындаушы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидасының 1-қосымшасына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 446 бұйрығымен бекітілген Өрт сөндіруді ұйымдастыру қағидасы сәйкес, эвакуациялау жоспарын әзірлеуге тиіс (эскизді дайындау, А 3 форматындағы түрлі-түсті принтерде басып шығару).
          Эвакуациялау жоспарлары графикалық және мәтіндік бөлімдерден тұрады.  
          Графикалық бөлім эвакуациялық шығу жолдарын (саты торларын, сыртқы ашық сатыларды, тікелей сыртқа шығу жолдарын), көрермендер мен қызмет көрсетуші персоналдың қозғалыс маршруттарын көрсете отырып, ғимаратты немесе құрылысты қабаттық (секторлық) жоспарлауды, сондай-ақ қол өрт хабарлағыштары түймелерінің, телефон аппараттарының, өрт сөндіру құралдарының (өрт крандары, өрт сөндіргіштер) орналасқан орындарының символдық бейнесін қамтиды.
          Мәтіндік бөлімде адамдарды эвакуациялау тәртібі мен дәйектілігі, қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ жарыстарға немесе мәдени-ойын-сауық іс-шараларына өрт туралы хабарлау және адамдардың эвакуациялық шығу жолдарына қозғалысын ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету бойынша тартылған күштердің міндеттері егжей-тегжейлі баяндалады.
         Орындаушы дайын болған эвакуациялау жоспарды А3 форматына шығарып беруге міндетті.



