Жалюзи дайындауға және орнатуға техникалық сипаттамасы


Жеткізу үшін витраж түріндегі ішкі көлденең жалюзи. Бұл бірнеше бөлімдері бар және ашылатын жапқыштары (терезелері) бар күрделі терезе құрылымдары үшін заманауи. Өнімдер ыңғайлы күңгірттеуді, әр бөлімді тәуелсіз басқаруды қамтамасыз етеді және терезелердің ашылуына кедергі келтірмейді.

Негізгі сипаттамалары:  
Өнімнің түрі-ішкі көлденең жалюзи (аккордеонмен бүктелген мата).  
Конструкциясы-витражды (секциялық), тікелей ойыққа немесе белбеулерге орнатылады.  
Басқару-стандартты сым / қолмен (бөлімдерді оңай көтеру және түсіру).  
Әр бөлімді тәуелсіз басқару мүмкіндігі — жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға немесе кез-келген биіктікте бекіту.  
Кепілдік-12 ай.

Артықшылықтары:  
- Бөлменің толық немесе ішінара күңгірттенуі(қара түс опциялары бар).  
- Аккордеонғаноеам бүктеу-ашық күйде іс жүзінде орын алмайды.  
— Бөлімдерді тәуелсіз басқару: терезенің төменгі немесе жоғарғы жағын ғана жабуға болады.  
— Жапқыштар мен терезелердің ашылуына кедергі жасамаңыз-терезені ашқан кезде перделер орнында қалады және кедергілер тудырмайды.  
- Жеңіл және тегіс басқару элементтері - бөлімдер күш жұмсамай көтеріледі және төмендейді.  
- Тұрғын және коммерциялық интерьерлерде үйлесімді көрінетін эстетикалық көрініс.  
- Күрделі терезелер үшін қолайлы (көп секциялы, терезелері бар, стандартты емес пішін).  
- Қарапайым күтім және беріктік.  
- 1 жыл ішінде кепілдік қызмет көрсету.

Қолдану саласы:  
Қонақ бөлмелері, жатын бөлмелері, қонақ бөлмелері, кеңселер, сөйлесу бөлмелері және терезелердің функционалдығын шектемей ыңғайлы күңгірттеуді қажет ететін күрделі терезе құрылымдары бар кез келген бөлмелер үшін.

Секциялар саны, таңдалған мата (қара түсті қоса) және әрлеу.  
- терезе саңылауларының жалпы мөлшері-31 ш. м;  
- өнім саны-47 дана;  
[bookmark: _GoBack]- түсі сұр және мата түрі лизбон. Жалпы құны 500 000 (бес жүз мың) теңгені құрайды
 Шартты жасасқан сәттен бастап жұмысты орындау мерзімі 20 күнтізбелік күн.
Телефон: 87074655958









Техническое характеристика на изготовление и установки жалюзи


К поставке внутренние горизонтальные плиссе-жалюзи витражного типа. Это современное для сложных оконных конструкций с несколькими секциями и открывающимися створками (форточками). Изделия обеспечивают комфортное затемнение, независимое управление каждой секцией и не мешают открыванию окон.

Основные характеристики:  
Тип изделия — внутренние горизонтальные плиссе-жалюзи (тканевые, складывающиеся гармошкой).  
Конструкция — витражная (секционная), устанавливается непосредственно в проём или на створки.  
Управление — стандартный шнур / ручное (лёгкое поднятие и опускание секций).  
Возможность независимого управления каждой секцией — сверху вниз, снизу вверх или фиксация на любой высоте.  
Гарантия — 12 месяцев.

Преимущества:  
— Полное или частичное затемнение помещения (доступны варианты блэкаут).  
— Компактное складывание в гармошку — практически не занимают место в открытом состоянии.  
— Независимое управление секциями: можно закрыть только нижнюю или верхнюю часть окна.  
— Не мешают открыванию створок и форточек — при открытии окна жалюзи остаются на месте и не создают препятствий.  
— Лёгкое и плавное управление — секции поднимаются и опускаются без усилий.  
— Эстетичный внешний вид, который гармонично смотрится в жилых и коммерческих интерьерах.  
— Подходят для сложных окон (многосекционных, с форточками, нестандартной формы).  
— Простой уход и долговечность.  
— Гарантийное обслуживание в течение 1 года.

Область применения:  
Для жилых комнат, спален, гостиных, офисов, переговорных и любых помещений со сложными оконными конструкциями, где требуется удобное затемнение без ограничения функциональности окон.

Количества секций, выбранной ткани (включая блэкаут) и комплектации.  
— общий размер оконных проёмов – 31кв.м;  
— количество изделий - 47шт;  
—цвет серый и тип ткани лизбон. Общая стоимость составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге 
 Срок выполение работы с момента заключение договора 20 календарных дней.
Телефон: 87074655958


