
«Махамбет тарихи-өлкетанумузейі» КМҚК - ның 
қорында сақталған экспонаттардың үшөлшемдік моделін жасауға
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жалпы мәліметтер:
Музей экспонаттарының үшөлшемдік моделдерін (3D)  дайындау алдында ізденіс жұмыстары мен бастапқы деректерді жинау жұмыстарын жүргізу қажет.
- дайындық жұмыстары, қажетті материалдармен танысу
-қажетті музей экспонаттарын олардың бөлшектерінің негізінде бастапқы қалпына келтіру
-Махамбет тарихи-өлкетану музейінің қорындағы 1 экспонаттың үшөлшемдік модельдерін жасау және сандық үшөлшемдік қайта қалпына келтіру
- экспонаттардың бөлшектері негізінде олардың бастапқы пішінін сандық тұрғыда қалпына келтіру.
-Пайдалану мен көрсету үшін музей экспонаттарының шынайы үшөлшемдік модельдерін жасау.
Қызмет орындалу мерзімі: келісім шарт жасалған күннен бастап16 күнтізбелік күн.
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы: 30 000 теңге
Аванстық төлем мөлшері: Аванссыз
Кепілдік мерзімі /аймен/: 12
Қызметтің мазмұны:
-деректер негізінде экспонаттардың ғылыми негізделген реконструкциясын орындау.
-барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің жұмыс орнында орындалуы тиіс.
- тапсырыс беруші өз тарапына қызметтің сапалы орындалуы үшін сырттай бақылау құқығын алады және қажет болған жағдайда қызметтердің орындалуы барысы бойынша барлық мәліметтер мен құжаттарды сұратады. Сапалы орындалуын талап етеді.
-  жаңадан ноутбук сатып алу және оған үшөлшемдік модельдерін /3Д/ оқитын программа қондырып, барлық жасалған жұмыстарын сол ноутбукке құйып іштегі маманға көрсетіп бәрін ноутбукпен қоса тапсыру.
-  Музей экспонаттарын үшөлшемдік /3Д/ дайындау барысында сол жұмысқа арналған  нақты аппараттары болуы тиіс. / Айфонмен түсіруге болмайды/
-музей экспонаттарының бетінің құрылымын мұқият зерттеу, өлшеу, қаңқасын әзірлеу;
-музей экспонаттарын бөлшектері негізінде реставрациялау;
-Тапсырыс берушімен 3D модельді келісілуі үшін бір экспонат негізінде үлгі жасалып бекітіледі;
-3D модельдердің қаңқаларын жасау үшін экспонаттарды фото суретке түсіру;
- фотосуреттер негізінде 3D моделдерінің қаңқасын жасау;
- 3D модельдерді (Obj (WaveFront Object), MB, Max (3D Studio Max))сияқты форматтарына көшіріп көрсету;
-  3D модельдеу көмегімен бұйымдардың жетпейтін бөлшектерін қалпына келтіру. 
- виртуалды экспонаттардың атаулары мен реттік номерлері берілген Excel кестесінен кем емес кесте болуы тиіс;
-  Тапсырыс берушіге дайын модельдер және суреттері бар архивті тапсыру;
Тапсырыс берушіге жұмыс нәтижесін көрсету.
Үшөлшемдік модельдерді тапсыру Autodesk 3ds max форматы сияқты фоматта,  көрсетілітін 3D модельдері jpg файлы және Excel кестесінен нашар емес файлдарда толтырылғанвиртуалды экспонаттардың тізімі берілген архив түрінде жүзеге асырылады.
Қорытынды музей экспонаттарының үшөлшемдік виртуалды модельдері түпнұсқаға барынша ұқсас және шынайы болуы қажет. Көрсетілетін модельдері 1280x720(HD) рұқсаттылығынан төмен емес.Сонымен бірге файылдың атында бар модельдің реттік нөмері, көрсетілетін реттік номерге сәйкес болуы керек.


Техническая спецификация
На создание трехмерных моделей музейных экспонатов из фонда 
КГКП «Махамбетского  историко-краеведческого музея».

Общие сведения:
Перед началом создания трехмерных моделей (3D) музейных экспонатов необходимо выполнить изыскательские работы, сбор исходных данных.
-подготовительные работы 
-реставрация музейных экспонатов на основе их фрагментарных элементов
-создание трехмерных моделей и цифровая трехмерная реконструкция музейных экспонатов 1 экземпляр Махамбетского  историко-краеведческого музея.
-цифровая реконструкция форм музейных экспонатов по их фрагментам 
-создание реалистичных трехмерных моделей музейных экспонатов, для их дальнейшего использования и демонстрации.
Срок исполнения:Со дня подписания договора 16 календарных дней.
Цена за единицу без учета НДС:30000 теңге.
[bookmark: _GoBack]Сумма аванса: без аванса
Срок гарантия /месяц/: 12
Содержание работ:
	-выполнить научно обоснованные реконструкции экспонатов на основе источниковедческой базы.
-все работы должны проводиться на территории Заказчика
-заказчик оставляет за собой право осуществлять внешний контроль по надлежащему оказанию услуг и запрашивать любую информацию и документацию по процессу исполнения договорных обязательств, а также высказывать претензии относительно качества оказанных услуг и требовать соответствующего выполнения обязательств.
-Купить новый ноутбук и установит на нем программу, которая считывает 3D-модели, загрузить на этот ноутбук всю свою работу, показать ее специалисту и передавать вместе с ноутбуком.
- При подготовке музейных экспонатов в трехмерном формате /3D/ необходимо иметь специальное оборудование для работы. /Вы не можете снимать на iPhone/	
	- детальное изучение структуры поверхностей музейных экспонатов, расписать обмеры,  создание каркаса;
 -  реставрация музейных экспонатов на основе их фрагментарных элементов
	 - создание образца 3D модели на основе одного экспоната для утверждения  Заказчиком;
	 -  проведение фотосъемки музейных экспонатов для создания каркаса 3D моделей;
	 -  создание каркаса 3D моделей на основе фотографий
	 - визуализация 3D моделей в формат изображений не хуже (Obj (WaveFrontObject), MB, Max (3DStudioMax));
	 -  воссоздание (реконструкция) недостающих элементов музейных артефактов с помощью 3D моделирования. 
	 - созданиетаблицыне хуже таблицы Excel с порядковыми номерами и наименованием виртуальных экспонатов;
	 -   сдача архива с готовыми моделями и изображениями Заказчику;
Предъявления заказчику результатов работ.
	 Сдача трехмерных моделей происходит в виде архива с файлами формата моделей не хуже Autodesk 3dsmax, визуализированных 3D моделей в виде изображений не хужеjpg и таблицы Excel со списком виртуальных экспонатов.
	Итоговые трехмерные виртуальные модели музейных экспонатов должны визуально выглядеть реалистично и максимально соответствовать своим реальным прототипам. Визуализированные модели должны иметь разрешение не менее 1280x720(HD). Также, порядковый номер модели присутствующий в названии файла, должен соответствовать порядковому номеру визуализации.
