ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на оказание работ по проведению энергетического аудита
1. Общие сведения 
Наименование объекта: Здание ГККП «Колледж сервиса и новых технологий». 
Место расположения объекта: Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр.Строитель 21/1.
Характеристики объекта: Этажность — 2 этажа + подвал. Общая площадь — 3642,3 м² (включая площади Административно-учебное здание литер А, Учебное здание литер А1, Склад (подвал) литер Б, Холодная пристройка литер а1,   Холодная пристройка литер а2, Служебное строение литер Г1,  Служебное строение литер Г2). 

2. Цель выполнения работ 
1) Энергетический аудит предприятия проводится в целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 г. № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и аудита энергетического хозяйства предприятия с разработкой мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
2) Оценка эффективности использования ресурсов на объекте.
3) По итогам проведения энергетического аудита Поставщик предоставляет Заказчику: заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности, отчет о результатах энергетического аудита, содержащий перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта.
3. Требования к поставщику
1) Поставщик должен иметь уведомление о начале или прекращении деятельности по энергоаудиту и переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2) Поставщик должен проводить энергоаудит в соответствии Правилами проведения энергоаудита, утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 400.
3) Поставщик должен состоять в государственном реестре РК юридических лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
4) Поставщик должен предоставить копии действующих сертификатов поверки оборудования,  используемого в процессе работы по энергоаудиту.
5)  При выполнении работ Поставщик должен соблюдать нормы и правила по технике безопасности и пожарной безопасности

4. Содержание и этапы энергетического аудита
1) Подготовительный этап по энергоаудиту сбор, систематизация и анализ исходной информации. Структура и характеристики технологического и вспомогательного оборудования. Характеристика систем коммерческого и технического учета ресурсов. Регламенты, режимы работы оборудования. Планируемые и фактические расходы ресурсов. Прочие документальные данные, необходимые для заполнения таблиц заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
2) Измерительный (испытательный) этап энергетического аудита.
Измерительный этап энергоаудита включает в себя, использование поверенных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" информационно-измерительных комплексов и технических средств. На измерительном этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:
 - приборные измерения параметров работы оборудования;
 - инструментальное обследование здания, строения, сооружения и его инженерных систем с использованием приборов измерения;
 - снятие данных с приборов учета.
3) Аналитический этап энергетического аудита. 
Проведение анализа полученных данных и определить перечень мероприятий по экономии теплоэлектроэнергии зданий, ограждающих конструкций, системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования, учебных кабинетов, учебных мастерских. Оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка мероприятий, обеспечивающих экономически обоснованное снижение затрат на ресурсы:
- Расчет фактических показателей эффективности использования ресурсов.
- Анализ потребления ресурсов по наиболее энергоемким участкам.
- Составление топливно-энергетических балансов.
- Разработка мероприятий, обеспечивающих экономически обоснованное
снижение затрат на энергоресурсы.
- Выбор энергосберегающих мероприятий, обоснование и расчет экономического эффекта от внедрения.
- Проведение технико-экономической оценки предложенных мероприятий (экспертная оценка инвестиций и сроков окупаемости) и их ранжирование по эффективности.

5. Форма и сроки предоставления результатов 
1) Срок выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора. 
2) Форма предоставления: Результаты предоставляются Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в жестком/брошюрованном переплете в цветном исполнении, а также в электронном виде (текстовая часть и фото — в формате PDF, подписанный и заверенный печатями, со всеми приложениями.

Работа по энергетическому аудиту зданий осуществляется в рабочее время: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).























ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Энергетикалық аудит қызметтерін көрсетуге арналған
1. Жалпы мәліметтер
Объект атауы: «Қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының (МКҚК) ғимараты.
Объектінің орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, «Строитель» шағын ауданы, 21/1.
Объект сипаттамасы: Қабат саны — 2 қабат және жертөле. Жалпы ауданы — 3 642,3 м² (оның ішінде: әкімшілік-оқу ғимараты [«А» белгісімен], оқу ғимараты [«А1» белгісімен], қойма/жертөле [«Б» белгісімен], жылытылмайтын қосымша құрылыс [«а1» белгісімен], жылытылмайтын қосымша құрылыс [«а2» белгісімен], шаруашылық құрылысы [«Г1» белгісімен] және шаруашылық құрылысы [«Г2» белгісімен]).

2. Жұмыстың мақсаты
1) Кәсіпорынның энергетикалық инфрақұрылымын тексеру және отын-энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды әзірлеу мақсатында, «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV Заңына сәйкес кәсіпорынға энергетикалық аудит жүргізіледі.
2) Нысандағы ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау.
3) Энергетикалық аудит аяқталғаннан кейін, Қызмет көрсетуші Тапсырыс берушіге энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыны, сондай-ақ нысанда энергия үнемдеуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар тізбесі қамтылған энергетикалық аудит есебін ұсынады.

3. Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар
1) Қызмет көрсетушіде энергия аудиті жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама, сондай-ақ энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында жұмыс істейтін персоналды қайта даярлауға және/немесе олардың біліктілігін арттыруға қатысты құжаттама болуы тиіс.
2) Қызмет көрсетуші энергия аудитін Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығымен бекітілген Энергия аудитін жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізуі қажет.
3) Қызмет көрсетуші энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік тізіліміне енгізілген болуы тиіс.
4) Жеткізуші энергия аудиті процесінде пайдаланылатын жабдыққа қатысты жарамды калибрлеу сертификаттарының көшірмелерін ұсынуы тиіс.
5) Жұмысты орындау барысында Жеткізуші қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі стандарттары мен ережелерін сақтауы тиіс.

4. Энергетикалық аудиттің мазмұны мен кезеңдері
1) Энергетикалық аудиттің дайындық кезеңі: бастапқы ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау. Бұған технологиялық және қосалқы жабдықтардың құрылымы мен сипаттамалары; ресурстарды коммерциялық және техникалық есепке алу жүйелерінің сипаттамасы; пайдалану регламенттері мен жабдықтың жұмыс режимдері; ресурстарды тұтынудың жоспарланған және нақты көрсеткіштері; сондай-ақ энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды есепке арналған кестелерді толтыруға қажетті басқа да құжаттық деректер кіреді.
2) Энергетикалық аудиттің өлшеу (сынау) кезеңі.
Энергетикалық аудиттің өлшеу кезеңі «Өлшемдердің бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңына сәйкес тексеруден өткен ақпараттық-өлшеу жүйелерін және техникалық жабдықтарды пайдалануды қамтиды. Өлшеу кезеңінде энергетикалық аудит жүргізетін ұйым мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
- жабдықтың жұмыс параметрлерін аспаптық өлшеу;
- өлшеу құралдарын пайдалана отырып, ғимаратты, құрылысты немесе объектіні және оның инженерлік жүйелерін аспаптық тексеру;
- есепке алу аспаптарынан деректерді жинау.
3) Энергетикалық аудиттің талдау кезеңі. 
Бұл кезең жинақталған деректерді талдауды және нысан бойынша — оның ішінде ғимарат қабырғалары мен құрылымдары, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру, желдету және ауаны баптау жүйелері, оқу сыныптары мен шеберханалар сияқты бөліктерде — жылу және электр энергиясын үнемдеу шараларын айқындауды қамтиды. Бұған энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау және шығындарды үнемді түрде азайтуға бағытталған шараларды әзірлеу кіреді:
- Ресурстарды пайдаланудың нақты көрсеткіштерін есептеу.
- Энергияны ең көп тұтынатын учаскелердегі ресурстар шығынын талдау.
- Отын-энергетикалық баланстарды дайындау.
- Энергия ресурстарына жұмсалатын шығындарды экономикалық тұрғыдан негізделген түрде қысқартуға бағытталған шараларды әзірлеу.
- Энергия үнемдеу бастамаларын іріктеу, соның ішінде оларды жүзеге асырудың экономикалық тиімділігін негіздеу және есептеу.
- Ұсынылған шараларға техникалық-экономикалық бағалау жүргізу (инвестициялар мен өтелу мерзімдерін сараптамалық бағалау) және оларды тиімділік деңгейіне қарай басымдықтар бойынша бөлу.

5. Нәтижелерді ұсыну форматы және мерзімдері
1) Орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде.
2) Ұсыну форматы: Нәтижелер Тапсырыс берушіге 3 (үш) дана қағаз түрінде (түптелген/брошюраланған, толық түсті), сондай-ақ электрондық форматта (мәтіндер мен фотосуреттер PDF форматында, барлық қосымшаларды қоса алғанда, қол қойылған және мөрленген күйінде) ұсынылуы тиіс.

Ғимараттарға энергетикалық аудит жүргізу жұмыстары жұмыс уақытында, яғни дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін (сағат 13:00-ден 14:00-ге дейінгі түскі үзілісті ескере отырып) жүзеге асырылады.
