2 қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Жүргізушісі бар экскаватор қызметтері
Қызмет атауы:
Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізу шеңберінде еріген суларды бұру мақсатында орларды қазу үшін жүргізушісі бар экскаватор қызметтерін көрсету.
Орындаушы тиісті біліктілігі бар жүргізушімен техникалық түзетілген экскаваторды ұсынуға міндетті. 
Траншеяның ені- 60-70 см, траншеяның тереңдігі кемінде- 50 см. Жұмыс жүргізілетін орындар, траншеяларды қазу және еріген суларды бұру учаскесінің бағытын Тапсырыс беруші айқындайды. Экскаватор қызметтерді орындау үшін қажетті жанармай мен қамтамасыз етілуі керек. Орындаушы техниканың жұмыс жүргізілетін жерге уақтылы берілуін қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстар қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және жер бедерін ескере отырып орындалуы тиіс. Қажет болған жағдайда Орындаушы Тапсырыс беруші көрсеткен бірнеше учаскелерде белгіленген машина-сағат саны шегінде жұмыстарды орындауға міндетті. Нақты жұмыс істеген уақытты есепке алу тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылады. Траншеяны қазғаннан кейін Өнім беруші жұмыс жүргізу орнын жинауға, жер қазу жұмыстарының нәтижесінде пайда болған топырақты жинауға және Тапсырыс беруші көрсеткен жерге шығаруға міндетті. Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақ топырақ қалдықтарынан тазартылуы тиіс.
Жоспарланған қызмет көлемі - 30 сағат.
1 сағаттың құны шарттың жалпы сомасын сағат санына бөлу арқылы анықталады.
Жеткізушінің міндеті.
 -Жанар-жағармай материалдары мен басқа да шығын материалдарын төлеу бойынша шығыстарды көтеруге;
- Қауіпсіздік техникасы қағидаларының, жол жүрісі қауіпсіздігінің және экологиялық нормалардың талаптарын сақтау.
- Тапсырыс берушінің жұмыс регламентіне сәйкес арнайы техника қызметтерін қамтамасыз ету.
- Техника сынған кезде және техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған басқа жағдайларда қосымша техниканы қолдану қажет.
- Еңбекті қорғау және техника бойынша нұсқамалардың барлық түрлерін белгіленген тәртіппен уақтылы жүргізуді қамтамасыз ету..
               Ескертпе: жұмыс процесінде арнайы техника және шығындар (қажетті материалдарды сатып алу) мердігердің есебінен жүзеге асырылады Қызметтер уақтылы көрсетілмеген (немесе көрсетілмеген) жағдайда акт жасалады. Демек, Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енгеннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. 
Қызмет көрсету орны: Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Боровское ауылы












Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги экскаватора с водителем

Наименование услуги:
Оказание услуг экскаватора с водителем для прокопки траншей с целью отвода талых вод в рамках проведения противопаводковых мероприятий.
Исполнитель обязан предоставить технически исправленный экскаватор с водителем, имеющим соответствующую квалификацию. 
Ширина траншеи-60-70 см, глубина траншеи не менее- 50 см. Места проведения работ, направление прокопки траншей и участка отвода талых вод определяется Заказчиком. Экскаватор должен быть обеспечен необходимым топливом для выполнения услуг. Исполнитель обязан обеспечить своевременную подачу техники к месту проведения работ. Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и с учетом рельефа местности. При необходимости исполнитель обязан выполнять работы на нескольких участках, указанных Заказчиком, в пределах установленного количества машино-часов. Учет фактически отработанного времени осуществляется по согласованию сторон. 
После прокопки траншеи Поставщик обязан произвести уборку места проведения работ, собрать и вывезти образовавшийся в результате землянных работ грунт в указанное Заказчиком место. Территория после завершения работ должна быть очищена от остатков грунта.
Запланированный объем услуг – 30  часов.
Стоимость 1 часа определяется делением общей суммы договора на количество часов.
Обязанность Поставщика.
- Нести расходы по оплате горюче-смазочных материалов и других расходных материалов;
- Соблюдать требования правил техники безопасности, безопасности дорожного движения и экологических норм.
- Обеспечение услуг спецтехники в соответствии с регламентом работы Заказчика.
- При поломке техники и других случаях, когда дальнейшая эксплуатация техники невозможна, необходимо задействовать дополнительную технику.
- Обеспечить своевременное проведение в установленном порядке всех видов инструктажей по охране труда и технике..
               Примечание: спецтехника  и  затраты  (приобретению необходимых материалов) в процессе работы осуществляются за счет Подрядчика. В случае несвоевременного оказания (или неоказания) услуг составляется акт. Следовательно, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Сроки оказания услуг:  в течение 16 календарных дней со вступления Договора в силу  
Место оказания услуг: Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское.
