ГКП на ПХВ «Коммунал» акимата Жангалинского района

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на ремонт бульдозера Б-10Н2
Предмет закупки: Работы по ремонту и восстановлению специальной техники.
Объект ремонта: бульдозер Б-10Н2, государственный номер 768.
Место нахождения техники: ГКП на ПХВ «Коммунал» акимата Жангалинского района.
Предельная планируемая сумма: 6 000 000 тенге.
1. Цель закупки
Восстановление технической работоспособности техники, устранение неисправностей, выявленных при обследовании, и обеспечение возможности безопасной эксплуатации после выполнения ремонта.
2. Перечень работ и материалов
	№
	Наименование работ / материалов
	Ед. изм.
	Сумма, тенге

	1
	Диагностика и дефектовка двигателя
	комплекс
	150 000

	2
	Капитальный ремонт двигателя
	комплекс
	1 500 000

	3
	Запасные части и комплектующие двигателя
	комплекс
	1 100 000

	4
	Поставка и установка совместимого турбокомпрессора, подключение магистралей и проверка
	комплекс
	650 000

	5
	Диагностика и ремонт гидравлической системы
	комплекс
	600 000

	6
	Ремонт гидронасоса и гидроаппаратуры
	комплекс
	600 000

	7
	Ремонт гидроцилиндров
	комплекс
	300 000

	8
	Замена рукавов высокого давления, уплотнений и соединений
	комплекс
	200 000

	9
	Ремонт ходовой части
	комплекс
	350 000

	10
	Ремонт рабочего оборудования
	комплекс
	300 000

	11
	Слесарно-монтажные и сборочные работы
	комплекс
	250 000

	ИТОГО
	6 000 000


3. Технические требования
Провести диагностику и дефектовку двигателя с оформлением перечня неисправностей.
Выполнить ремонт двигателя и замену неисправных или изношенных деталей согласно согласованной дефектной ведомости.
Поставить и установить турбокомпрессор, совместимый с фактически установленным двигателем; подключить необходимые масляные и воздушные магистрали и проверить герметичность.
Восстановить работоспособность гидравлической системы, гидронасоса, гидроаппаратуры, гидроцилиндров и соединительных элементов.
Провести дефектовку и ремонт ходовой части и рабочего оборудования в пределах согласованного объема.
Использовать запасные части и материалы, соответствующие техническим параметрам техники и требованиям безопасности.
4. Требования к результату и приемке
Данная закупка является двухлетней. Финансирование на текущий (2026) финансовый год составляет 1 000 (одна тысяча) тенге. Основной объем финансирования на оплату фактически выполненных работ в размере 4 999 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) тенге предусмотрен и будет осуществляться за счет средств бюджета на следующий (2027) финансовый год после утверждения соответствующего бюджета и подписания дополнительного соглашения на второй год.
Исполнитель устраняет неисправности, предусмотренные согласованной дефектной ведомостью и договором.
Запасные части и материалы должны быть новыми, исправными и совместимыми с данной моделью техники. После ремонта исполнитель проводит контрольный запуск и проверку отремонтированных узлов и механизмов.
По завершении работ исполнитель передает заказчику акт выполненных работ, перечень установленных запасных частей и материалов, а также документы, подтверждающие их приобретение при наличии.
Приемка производится уполномоченным представителем заказчика после проверки фактического выполнения согласованного объема работ.
5. Срок и место выполнения работ
5.1 Срок выполнения: в течение срока, установленного договором, после передачи техники исполнителю и согласования дефектной ведомости. Место выполнения работ: Исполнитель обеспечивает транспортировку бульдозера Б-10Н2, государственный номер 768L, от места нахождения техники до места проведения ремонтных работ и обратно после завершения ремонта. Исполнитель самостоятельно обеспечивает необходимые условия для безопасной перевозки, погрузки и разгрузки техники и несет ответственность за ее сохранность в период транспортировки и нахождения в месте проведения ремонта.
5.2 Поставщик обязан приступить к выполнению работ (включая транспортировку, диагностику и дефектовку техники) в текущем (2026) году, непосредственно с момента вступления договора в силу, вне зависимости от размера финансирования на текущий финансовый год. Все основные ремонтные работы должны быть начаты в текущем году для обеспечения непрерывности процесса восстановления техники

6. Стоимость и состав предложения
Предельная планируемая сумма составляет 6 000 000 тенге. В ценовое предложение должны быть включены все расходы исполнителя, необходимые для полного выполнения работ, включая стоимость запасных частей, материалов, диагностики, демонтажа, монтажа, испытаний, транспортировки (если требуется), налогов и иных обязательных платежей. Порядок учета НДС определяется условиями закупки и договора.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Коммунал» акимата Жангалинского района
Директор: __________________ /А. Тулешов/








Жаңақала ауданы әкімдігінің "Коммунал" ШЖҚ МКК




ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Б-10н2 бульдозерін жөндеуге
Сатып алу пәні: арнайы техниканы жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары.
Жөндеу объектісі: Б-10н2 бульдозер, мемлекеттік нөмірі 768.
Техниканың орналасқан жері: Жаңақала ауданы әкімдігінің "Коммунал" ШЖҚ МКК.
Жоспарланатын шекті сома: 6 000 000 теңге.
1. Сатып алу мақсаты
Техниканың техникалық жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, тексеру кезінде анықталған ақауларды жою және жөндеу аяқталғаннан кейін қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету.
2. Жұмыстар мен материалдар тізбесі
№ Жұмыстардың / материалдардың атауы бірлік.	Сомасы, теңге
1 қозғалтқыштың диагностикасы және ақауы кешен 150 000
2 қозғалтқышты күрделі жөндеу кешені 1 500 000
3 қозғалтқыштың қосалқы бөлшектері мен компоненттері кешен 1 100 000
4 үйлесімді турбокомпрессорды жеткізу және орнату, магистральдарды қосу және тексеру кешені 650 000
5 гидравликалық жүйені диагностикалау және жөндеу кешені 600 000
6 гидравликалық сорғы мен гидроаппаратураны жөндеу кешен 600 000
7 гидравликалық цилиндрлерді жөндеу кешені 300 000
8 жоғары қысымды жеңдерді, тығыздағыштар мен қосылыстарды ауыстыру кешені 200 000
9 жүріс бөлігін жөндеу кешені 350 000
10 жұмыс жабдықтарын жөндеу кешені 300 000
11 Слесарлық-монтаждау және құрастыру жұмыстары кешені 250 000
Барлығы 6 000 000
3. Техникалық талаптар
1.	Ақаулар тізбесін ресімдей отырып, қозғалтқыштың диагностикасын және ақауын жүргізу.
2.	Қозғалтқышты жөндеуді және ақаулы немесе тозған бөлшектерді келісілген ақаулы ведомостке сәйкес ауыстыруды орындаңыз.
3.	Нақты орнатылған қозғалтқышпен үйлесімді турбокомпрессорды орнатыңыз және орнатыңыз; қажетті май және ауа желілерін қосып, тығыздығын тексеріңіз.
4.	Гидравликалық жүйенің, гидравликалық сорғының, гидроаппаратураның, гидравликалық цилиндрлердің және қосқыш элементтердің жұмысын қалпына келтіру.
5.	Келісілген көлем шегінде жүріс бөлігі мен жұмыс жабдығына ақаулар мен жөндеу жүргізу.
6.	Техниканың техникалық параметрлері мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін қосалқы бөлшектер мен материалдарды пайдаланыңыз.
4. Нәтижеге және қабылдауға қойылатын талаптар
7.	Бұл сатып алу екі жылдық болып табылады. Ағымдағы (2026) қаржы жылына қаржыландыру 1 000 (бір мың) теңгені құрайды. Нақты орындалған жұмыстарды төлеуге 4 999 000 (төрт миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) теңге мөлшерінде қаржыландырудың негізгі көлемі қарастырылған және тиісті бюджет бекітілгеннен және екінші жылға қосымша келісімге қол қойылғаннан кейін келесі (2027) қаржы жылына арналған бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады.
8.	Орындаушы келісілген ақаулы ведомосте және шартта көзделген ақауларды жояды.
9.	Қосалқы бөлшектер мен материалдар жаңа, жарамды және техниканың осы үлгісімен үйлесімді болуы керек. Жөндеуден кейін Орындаушы Жөнделген тораптар мен механизмдерді бақылау және тексеру жүргізеді.
10.	Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін, белгіленген қосалқы бөлшектер мен материалдардың тізбесін, сондай-ақ олардың бар болған жағдайда сатып алынғанын растайтын құжаттарды береді.
11.	Қабылдауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі келісілген жұмыс көлемінің нақты орындалуын тексергеннен кейін жүргізеді.
5. Жұмыстарды орындау мерзімі мен орны
5.1 орындау мерзімі: техниканы Орындаушыға бергеннен және ақаулы ведомості келіскеннен кейін шартта белгіленген мерзім ішінде. Жұмыстарды орындау орны: Орындаушы Б-10Н2 бульдозерін, мемлекеттік нөмірі 768l, техниканың орналасқан жерінен жөндеу жұмыстарын жүргізу орнына дейін және жөндеу аяқталғаннан кейін кері тасымалдауды қамтамасыз етеді. Орындаушы техниканы қауіпсіз тасымалдау, тиеу және түсіру үшін қажетті жағдайларды дербес қамтамасыз етеді және тасымалдау және жөндеу жүргізілетін жерде болу кезеңінде оның сақталуына жауапты болады.
5.2 өнім беруші ағымдағы (2026) жылы ағымдағы қаржы жылына арналған қаржыландыру мөлшеріне қарамастан, Шарт күшіне енген сәттен бастап тікелей жұмыстарды (техниканы тасымалдауды, диагностикалауды және ақауларды жоюды қоса алғанда) орындауға кірісуге міндетті. Техниканы қалпына келтіру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін барлық негізгі жөндеу жұмыстары ағымдағы жылы басталуы тиіс

6. Ұсыныстың құны мен құрамы
Жоспарланатын шекті сома 6 000 000 теңгені құрайды. Баға ұсынысына қосалқы бөлшектердің, материалдардың, диагностиканың, бөлшектеудің, монтаждаудың, сынаудың, тасымалдаудың (қажет болса), салықтардың және өзге де міндетті төлемдердің құнын қоса алғанда, жұмыстарды толық орындау үшін қажетті Орындаушының барлық шығыстары енгізілуі тиіс. ҚҚС есепке алу тәртібі сатып алу және Шарт талаптарымен айқындалады.

Тапсырыс беруші: Жаңақала ауданы әкімдігінің "Коммунал" ШЖҚ МКК
Директор: __________________ /А. Тулешов/
