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______________ Т. Қайратхан

Техническая спецификация

Калибровка средств измерений.

С целью определения действительных значений метрологических характеристик средства измерений необходимо выполнить калибровку.
Описание требуемых характеристик, параметров и исходных данных: 
1. Поставщик услуг должен провести калибровку средств измерений, согласно приложению 1;
2. Калибровка средств измерений должна быть проведена согласно требованиям СТ РК 2.12–2018 «Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
3. Поставщик услуг должен быть аккредитован на ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4. Калибровка средств измерений должна производиться по заявке заказчика, согласно предоставленного Заказчиком перечня средств измерений, с момента получения оборудования Поставщиком по заявке заказчика в течение 20 календарных дней с выдачей сертификата калибровки и/или извещения о непригодности. Заявка подается посредством электронной почты или на портале государственных закупок во вкладке «Договор и согласование»;
5. Оборудование не подлежащие транспортировке, проходит калибровку по фактическому месту нахождения, силами поставщика по адресу: г. Павлодар, улица Ломова строение 180/25 (по приложению 2ГИС город Павлодар, улица Ломова 180к1). В случае необходимости транспортировки средств измерений к месту оказания услуг калибровки осуществляется за счет Поставщика услуг.
6. Калибровка средств измерений производится с использованием эталонов, соподчинённых государственным эталонам единиц величин;
7. Эталонное оборудование, применяемое поставщиком услуг, должно иметь действующие сертификаты;
8. Применяемые средства калибровки должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к калибровке конкретных групп средств измерений;
9. [bookmark: _Hlk211433834]Поставщик несет полную материальную ответственность за средства измерений, полученные им для калибровки, и обязан за свой счет отремонтировать их в случае поломки или возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т. д.;
10. По завершению работ поставщик услуг должен выдать заказчику на бумажном носителе документы о калибровке: сертификат о калибровке или извещение о непригодности. Сертификат о калибровке должен содержать полную информацию о калибруемом средстве измерений, документе на метод калибровки, средствах калибровки, сроках действия калибровки или рекомендуемом межкалибровочном интервале, наименовании величин и результатах калибровки (действительное значение метрологических характеристик калибруемого средства измерения), метрологическую прослеживаемость измерений, неопределенность измерений.
11. Место оказание услуг: г. Павлодар, улица Ломова строение 180/25 (по приложению 2ГИС город Павлодар, улица Ломова 180к1)

Условия к потенциальному поставщику:
После заключения договора в течение трёх рабочих дней Поставщик услуг должен предоставить действующий аттестат аккредитации по ГОСТ ISO/IES 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 


	Заведующий лабораторией
	
____________________
	
Бойко В. Г.

	
	
	

	Менеджер по качеству
	____________________
	Фарафонтьева О. А.

	
	
	

	Главный специалист по ОВ
	_____________________
	Баймышев С.К.











































БЕКІТЕМІН 
ПОФ Директоры
___________________ Т. Қайратхан

Техникалық сипаттама

Өлшеу құралдарын калибрлеу.

Өлшеу құралының метрологиялық сипаттамаларының нақты мәндерін анықтау үшін калибрлеу қажет.
Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және бастапқы деректердің сипаттамасы:
1.	Қызмет көрсетуші өлшеу құралын калибрлеуді 1-қосымшаға сәйкес жүргізуі тиіс;
2.	Өлшеу құралдарын калибрлеу ҚР СТ 2.12–2018 «Өлшеу құралдарын калибрлеу. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі»;
3.	Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» МЕМСТ ISO/IEC 17025–2019 аккредиттелуге тиіс;
4.	Өлшеу құралдарын калибрлеу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, Тапсырыс беруші ұсынған өлшеу құралдарының тізбесіне сәйкес, жабдықтаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жабдықты алған сәттен бастап калибрлеу сертификатын және/немесе жарамсыздығы туралы хабарламаны бере отырып, күнтізбелік 20 күн ішінде жүргізілуі тиіс. Өтінім электрондық пошта арқылы немесе Мемлекеттік сатып алу порталында «Шарт және келісу» қойындысында беріледі;
5.	Тасымалдауға жатпайтын жабдық нақты орналасқан жері бойынша калибрлеуден өтеді, жеткізушінің күшімен мына мекенжай бойынша: Павлодар қ., Ломов көшесі, 180/25 құрылыс (2ГИС қосымшасы бойынша Павлодар қаласы, Ломов көшесі 180к1). Өлшеу құралдарын калибрлеу қызметтерін көрсету орнына тасымалдау қажет болған жағдайда көрсетілетін қызметтерді берушінің есебінен жүзеге асырылады;
6.	Өлшеу құралдарын калибрлеу шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарына бағынатын эталондарды пайдалана отырып жүргізіледі;
7.	Қызмет көрсетуші қолданатын эталондық жабдықта қолданыстағы сертификаттар болуы керек;
8.	Қолданылатын калибрлеу құралдары қажетті дәлдікті қамтамасыз етуі және өлшеу құралдарының нақты топтарын калибрлеуге қойылатын техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс;
9.	Жеткізуші калибрлеу үшін алған өлшеу құралдары үшін толық материалдық жауапкершілікке ие және бұзылған жағдайда оларды өз есебінен жөндеуге немесе бүлінген, жоғалған және т. б. жағдайда олардың құнын өтеуге міндетті;
10.	Жұмыстар аяқталғаннан кейін қызмет көрсетуші Тапсырыс берушіге қағаз тасығышта калибрлеу туралы құжаттарды: калибрлеу туралы сертификатты немесе жарамсыздығы туралы хабарламаны беруі тиіс. Калибрлеу туралы сертификатта калибрленетін өлшеу құралы, калибрлеу әдісіне арналған құжат, калибрлеу құралдары, калибрлеудің қолданылу мерзімі немесе калибрлеу аралығы арасындағы ұсынылатын мерзім туралы толық ақпарат, шамалардың атауы және калибрлеу нәтижелері (калибрленетін өлшеу құралының метрологиялық сипаттамаларының нақты мәні), өлшеулердің метрологиялық қадағалануы, өлшеулердің белгісіздігі қамтылуға тиіс.
11. 	Қызмет көрсету орны: Павлодар қ., Ломов көшесі 180/25 құрылыс (2ГИС қосымшасы бойынша, Павлодар қаласы Ломов көшесі 180к1)






Әлеуетті өнім берушіге шарттар:
Шарт жасалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен МЕМСТ ISO/IES 17025–2019 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» бойынша қолданыстағы аккредиттеу аттестатын ұсынуы тиіс. 


	Зертхана меңгерушісі
	__________________
	Бойко В.Г.

	
	
	

	Сапа менеджері
	___________________
	Фарафонтьева О.А.

	
	
	

	Жалпы мәселелер бойынша бас маман
	
__________________
	
Баймышев С.К.



