Техническая спецификация
   Услуги по  обслуживанию систем приточно-вытяжной вентиляции и оборудования.
Услуги по очистке систем вентиляции от грязе-пылевых и жировых отложений и дезинфекция систем вентиляции.
Место оказания услуг: г.Петропавловск, ул. Байбулова 65

	№ п/п
	Наименование

	1
	Услуги по техническому обслуживанию систем приточно-вытяжной вентиляции и оборудования:
·    Проведение планово-предупредительных работ приточно-вытяжной системы вентиляции
· Профилактические осмотры оборудования приточно-вытяжной системы вентиляции специалистами компании
· Осмотр состояния вентилятора
· Очистка вентилятора от пыли и грязи
· Проверка наличия вмятин, пробоин, состояния заклепочных соединений и сварочных швов
· Подтяжкивсехкрепленийвентилятора
• Подтяжка креплений питающего провода к электродвигателю вентилятора
• Диагностика работы системы
• Переход на режимы (лето/зима)
• Визуальный осмотр вентиляционного оборудования, проверка креплений (при необходимости протяжка)
• Контроль запыленности фильтров их чистка или замена.
• Осмотр воздуховодов, воздухо распределительных устройств, положения дросселирующих устройств (при необходимости чистка)
• Проверка виброизоляционных опор
• Чистка жалюзийных решеток от пыли
• Осмотр соединительных перемычек заземления воздуховодов (при необходимости протяжка)
• Проверка контакта с главной заземляющей шиной
• Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования
• Проверка состояния натяжения приводных ремней их износ
• Проверка функционирования воздухозаборных жалюзи и с электроприводами
• Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП
• Проверка подшипников электродвигателей на наличие шумов, вибраций, нагрев их смазка  
• Контроль работы самозакрывающихся обратных клапанов их смазка
• Протяжка электрических соединений пусковой аппаратуры щитов управления
• Чистка воздушных клапанов от пыли
•Забор материала из систем вентиляции для проведения лабораторных микробиологических исследований.
Исполнитель должен провести инструментальные замеры потоков воздуха и параметров микроклимата ( температура, влажность , кратность воздухообмена ) в системе вентиляции приборов,прошедшим поверку (подтверждающий документы о наличии прибора, сертификат о поверке).
По оказанию Услуг производиться оценка эффективности проведенных мероприятий по следующим критериям : визуальный осмотр,фото и видео.
•Подготовка паспорта и рабочего проекта вентиляции.

	
	




                                                   Техникалық ерекшелік
                 Сору-сыртқа тарату желдеткіші жүйелеріне және жабдықтарға      
                       қызмет   көрсету жөніндегі қызметтер.
Желдету жүйелерін лас-шаң және май шөгінділерінен тазарту және желдету жүйелерін дезинфекциялау жөніндегі қызметтер.
Қызмет көрсету орны: Петропавл қ., Байбұлов к-сі, 65


	№ п/п
	Наименование

	1
	Сору-сыртқа тарату желдеткіші жүйелеріне және жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер:
● Желдеткіштің сору-сыртқа тарату жүйесінің жоспарлы-алдын алу жұмыстарын жүргізу
● Компания мамандарының желдеткіштің сору-сыртқа тарату жүйесінің жабдықтарын профилактикалық тексерулері
● Желдеткіштің жай-күйін тексеру
● Желдеткішті шаң мен кірден тазарту
● Жаншылу, тесілу, тойтару қосылыстары мен дәнекерлеу тігістерінің жай-күйін тексеру
● Тартқыш және бекіту желдеткіші
• Желдеткіштің электр қозғалтқышына қоректендіру сымын бекіту
• Жүйенің жұмысын диагностикалау
• Режимдерге көшу (жаз/қыс)
• Желдеткіш жабдығын көзбен шолу, бекітпелерді тексеру (қажет болған жағдайда созу)
• Сүзгілердің шаңдануын бақылау, оларды тазалау немесе ауыстыру.
• Ауа өткізгіштерді, тарату құрылғыларының ауасын, дроссель құрылғыларының жағдайын тексеру (қажет болған жағдайда тазалау)
• Дірілді оқшаулау тіректерін тексеру
• Жалюзи торларын шаңнан тазалау
• Ауа өткізгіштерді жерге тұйықтау жалғағыштарын тексеру (қажет болған жағдайда созу)
• Басты жерге тұйықтау шинасымен байланысты тексеру
• Басқару шкафтарын шаңнан тазарту және дұрыс жұмыс істеуін тексеру
• Жетек белдіктерінің керілу жағдайын тексеру, олардың тозуы
• Ауа сорғыш жалюздердің және электр жетектерінің жұмыс істеуін тексеру
• БӨА атқарушы тетіктерінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру
• Электр қозғалтқыштарының мойынтіректерін шудың, дірілдің болуына тексеру, оларды қыздыру, майлау
• Өздігінен жабылатын кері клапандардың жұмысын бақылау, оларды майлау
• Басқару қалқандарын іске қосу аппаратурасының электр қосылыстарын тарту
• Ауа клапандарын шаңнан тазарту
• Зертханалық микробиологиялық зерттеулер жүргізу үшін желдету жүйелерінен материал алу.
Орындаушы тексеруден өткен аспаптардың желдету жүйесінде ауа ағынын және микроклимат параметрлерін (температура, ылғалдылық, ауа алмасу жиілігі) аспаптық өлшеулерді (аспаптың бар екенін растайтын құжаттар, тексеру туралы сертификат) жүргізуге тиіс.
Қызметтер көрсету бойынша жүргізілген іс-шаралардың тиімділігін бағалау мынадай өлшемдер бойынша жүргізіледі: көзбен шолып қарау, фото және видео.
• Паспортты және желдеткіштің жұмыс жобасын дайындау.
тексеруден өткен аспаптардың желдету жүйесіндегі микроклимат (температура, ылғалдылық, ауа алмасу жиілігі) (аспаптың бар екенін растайтын құжаттар, тексеру туралы сертификат).
Қызметтер көрсету бойынша жүргізілген іс-шаралардың тиімділігін бағалау мынадай өлшемдер бойынша жүргізіледі: көзбен шолып қарау, фото және видео.
• Паспортты және желдеткіштің жұмыс жобасын дайындау.









