Приложение 2

Қосымша 2 

Техническая спецификация

Техникалық сипаттама
	Наименование услуг

Қызметтердің атауы

	Техническая характеристика

Қысқаша сипаттама


	Место оказания услуг 

Қызмет көрсету орны

	Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

Электр, электр бөлу/реттеу жабдықтарына және ұқсас аппаратураларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
	1.Испытание электрооборудования

2.Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок

3.Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками ,заземляемым оборудованием и заземляющими проводниками. 

4.Измерение удельного сопротивления земли

5.Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов

6.Измерение сопротивления изоляций кабелей и обмоток

7.Измерение сопротивления изоляций кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов ,вторичных цепей,и электропроводок, а также испытание электроооборудования напряжением до и выше 1000В

8.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» в установках напряжением 1000 В с глухозаземленной нейтралью

9.Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий

10.Проверка срабатывания защиты (по току), выполненной плавками вставками автоматических выключателей напряжением до 1000 В

11.Измерение сопротивления изоляций вторичных цепей и электропроводок

12.Измерение сопротивления и испытание заземляющих устройств молниезащиты здания

13.Проведение лабораторных испытаний  диэлектрических перчаток

1.Электр жабдығын сынау 

2.Электр  қондырғыларының бір ұшын жерге қосу қондырғы элементтерінің жағдайын тексеру 

3.Жерге қосқыш  пен жерге қосатын өткізгіштер, жерге қосатын жабдықтар  мен  жерге қосатын өткізгіштер арасындағы  өтпелі кедергіні өлшеу және тізбектің болуын тексеру  

4.Жердің меншікті кедергісін өлшеу

5.Барлық түрдегі  жерге қосатын қондырғылардың кедергісін өлшеу 

6.Кабельдер мен орам сымдардың  оқшаулауының кедергісін өлшеу

7.Кабельдер, электр қозғалтқыштар орауының, аппараттардың,  қайталама тізбектердің, оқшаулауының кедергісін өлшеу,  сондай-ақ, 1000 және одан да жоғары вольтқа дейінгі  кернеулі электр  жабдықтарды сынау  

8.Оқшау жерге қосылған  нейтральді  кернеуі 1000В қондырғыларда «фаза –ноль» ілмегінің  толық кедергісін өлшеу 

9.Қуат беретін желілердің қондырғы автоматтарын тексеру және сынау

10.Кернеуі 1000 вольтқа дейінгі  балқығыш   қосымшалары  бар автоматты ажыратқыштардың  қорғаныш үшін (тоқ бойынша) іске қосылуын  тексеру

11.Қайталама тізбектер мен электр өткізгіштердің  оқшалауының кедергісін  өлшеу

12.Ғимаратты  найзағайдан қорғайтын жерге косылатын қондырғыларды сынау және олардың кедергісін өлшеу  

13.Диэлектрлік қолғаптарға зертханалық сыпаулар жүргізу 
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ГОСТ IEC 60811-405-2015

Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 405. Разные испытания. Испытание изоляции и оболочек кабеля из поливинилхлоридных композиций на термическую стабильность.
