Шымкент қ. Тазарту құрылыстарының жұмысына технологиялық мониторинг жүргізуге арналған қызмет
№ р / с орындалған жұмыстардың атауы бір талдаудың құны, тг бір айдағы талдаулардың саны айына Орындалған жұмыстардың құны, тг
1 Температура, °C 432,09 72 31 110,48
2 мөлдірлік, см 565,50 72 40 716,00
3 сутегі көрсеткіші (РН) 1 137,48 207 235 458,36
4 өлшенген заттар, мг/дм3 2 561,01 94 240 734,94
5 салмағы бойынша шөгінді заттар, мг/дм3 2 655,45 66 175 259,70
6 көлемі бойынша шөгінді заттар, мл/дм3 1 500,52 66 99 034,32
7 құрғақ қалдық, мг/дм3 5 122,03 46 235 613,38
8 кальциленген қалдық, мг/дм3 6 235,14 46 286 816,44
9 еріген оттегі, мг/дм3 2 208,55 111 245 149,05
10 оттегінің химиялық шығыны (ХПК), мг/дм3 7 765,59 21 163 077,39
11 оттегінің биохимиялық шығыны (BPK₅), мг/дм3 3 359,94 21 70 558,74
12 оттегінің биохимиялық тұтынуы (Bpkpoln), мг/дм3 4 217,25 21 88 562,25
13 хлоридтер, мг/дм3 2 142,12 72 154 232,64
14 сульфаттар, мг/дм3 10 370,01 21 217 770,21
15 нитриттер, мг/дм3 4 141,60 41 169 805,60
16 нитраттар, мг/дм3 4 387,48 41 179 886,68
17 аммоний иондары, мг/дм3 2 950,98 41 120 990,18
18 фосфаттар, мг/дм3 3 033,36 41 124 367,76
19 мұнай өнімдері, мг / дм3 13 999,14 6 83 994,84
20 беттік белсенді заттар (беттік белсенді заттар), мг/дм3 8 207,49 6 49 244,94
21 майлар, мг/дм3 12 373,15 6 74 238,90
22 фенолдар, мг/дм3 7 124,88 6 42 749,28
23 Хром (VI), мг/дм3 7 291,14 6 43 746,84
24 Темір, мг/дм3 3 184,77 6 19 108,62
25 Никель, мг/дм3 16 567,84 6 99 407,04
26 Кобальт, мг/дм3 10 580,05 6 63 480,30
27 көлемі бойынша тұнба дозасы, мл / дм3 1 125,40 88 99 035,20
28 салмағы бойынша лайдың дозасы, г/дм3 2 625,75 20 52 515,00
29 ұшпа май қышқылдары, мг / дм3 3 255,82 10 32 558,20
30 сілтілік, мг/дм3 3 058,62 жылына 1 рет	 
31 аммоний тұздарының азоты, мг/дм3 6 500,45 жылына 1 рет	 
32 жауын-шашын мен тұрақтандырғышты өңдеу цехындағы жауын-шашынның күлділігі, % 12 850,50 жылына 1 рет	 
33 жауын-шашын мен тұрақтандырғышты өңдеу цехындағы жауын-шашынның ылғалдылығы, % 9 358,45 жылына 1 рет	 
34 ылғалды тұнбаның ылғалдылығы, % 9 358,45 жылына 1 рет




























Услуга для проведения технологического мониторинга работы очистных сооружений г. Шымкент 

	№ п/п
	Наименование выполненных работ
	Стоимость одного анализа, тг
	Количество анализов за один месяц
	Стоимость выполненных работ в месяц, тг

	1
	Температура, °C
	432,09
	72
	31 110,48

	2
	Прозрачность, см
	565,50
	72
	40 716,00

	3
	Водородный показатель (pH)
	1 137,48
	207
	235 458,36

	4
	Взвешенные вещества, мг/дм³
	2 561,01
	94
	240 734,94

	5
	Оседающие вещества по массе, мг/дм³
	2 655,45
	66
	175 259,70

	6
	Оседающие вещества по объему, мл/дм³
	1 500,52
	66
	99 034,32

	7
	Сухой остаток, мг/дм³
	5 122,03
	46
	235 613,38

	8
	Прокаленный остаток, мг/дм³
	6 235,14
	46
	286 816,44

	9
	Растворенный кислород, мг/дм³
	2 208,55
	111
	245 149,05

	10
	Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм³
	7 765,59
	21
	163 077,39

	11
	Биохимическое потребление кислорода (БПК₅), мг/дм³
	3 359,94
	21
	70 558,74

	12
	Биохимическое потребление кислорода (БПКполн), мг/дм³
	4 217,25
	21
	88 562,25

	13
	Хлориды, мг/дм³
	2 142,12
	72
	154 232,64

	14
	Сульфаты, мг/дм³
	10 370,01
	21
	217 770,21

	15
	Нитриты, мг/дм³
	4 141,60
	41
	169 805,60

	16
	Нитраты, мг/дм³
	4 387,48
	41
	179 886,68

	17
	Ионы аммония, мг/дм³
	2 950,98
	41
	120 990,18

	18
	Фосфаты, мг/дм³
	3 033,36
	41
	124 367,76

	19
	Нефтепродукты, мг/дм³
	13 999,14
	6
	83 994,84

	20
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/дм³
	8 207,49
	6
	49 244,94

	21
	Жиры, мг/дм³
	12 373,15
	6
	74 238,90

	22
	Фенолы, мг/дм³
	7 124,88
	6
	42 749,28

	23
	Хром (VI), мг/дм³
	7 291,14
	6
	43 746,84

	24
	Железо, мг/дм³
	3 184,77
	6
	19 108,62

	25
	Никель, мг/дм³
	16 567,84
	6
	99 407,04

	26
	Кобальт, мг/дм³
	10 580,05
	6
	63 480,30

	27
	Доза ила по объему, мл/дм³
	1 125,40
	88
	99 035,20

	28
	Доза ила по массе, г/дм³
	2 625,75
	20
	52 515,00

	29
	Летучие жирные кислоты, мг/дм³
	3 255,82
	10
	32 558,20

	30
	Щелочность, мг/дм³
	3 058,62
	1 раз в год
	 

	31
	Азот аммонийных солей, мг/дм³
	6 500,45
	1 раз в год
	 

	32
	Зольность осадков в цехе обработки осадка и стабилизатора, %
	12 850,50
	1 раз в год
	 

	33
	Влажность осадков в цехе обработки осадка и стабилизатора, %
	9 358,45
	1 раз в год
	 

	34
	Влажность сырого осадка, %
	9 358,45
	1 раз в год
	 



