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	1
	Медициналық рентген аппаратарының сапасын бақылау (эксплуатациялық өлшемдерін бақылау) бойынша қызметтер //
Контроль качества эксплуатационных параметров медицинских рентгеновских аппаратов
	Аталмыш салада жұмыстарды орындауға арналған лицензияның, ИСО 17025 аккредиттеу аттестаты болуы.
Аталмыш салада осы жұмыстың бейіні бойынша оқыту куәлігі бар білікті қызметкерлер құрамының болуы.
15.12.2020ж. №ҚР ДСМ-275/2020 СанПин сәйкес, әрбір рентген аппаратына арналған медициналық рентген аппаратының сапасын бақылау бойынша хаттаманы беру.
Орындаушы жұмыстарды бір рет келу шартымен, тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысымен келісілген уақытта Тапсырыс берушінің аумағында орындайды.
Жұмыстарды орныдау кезінде барлық жабдықтар жарамдылық күйде Тапсырыс берушінің аумағында болуға тиіс.
Жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс беруші пациенттерді медициналық зерттеуден өткізуді тоқтатады және аппараттың Интернет желісіне қосылуын қамтамасыз етеді.
Рентген аппаратымен байланысты барлық қажетті манипуляциялар (жылжымалы бөліктерін көшіру, режимдерін қою және экспозиция шығару), Тапсырыс берушінің өкілімен орындалады (рентген-зертханашымен немесе Тапсырыс берушінің ұйымындағы аппараттың техникалық жағдайына жауапты  тұлғамен).
Бақылаудан бұрын Орындаушы Тапсырыс берушімен ұсынылған рентген аппаратына техникалық құжаттардың (төлқұжат, зауыттық нөмірлерінің сәйкестігі және т.б.) сәйкестігін тексереді.
Орындаушы жұмыстарды ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырады (санитарлық қағида «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 15.12.2020г. №ҚР ДСМ-275/2020). Жүргізілетін жұмыстардың тізімі және көлемі рентген аппаратының түрлері және санитардық қағидалардың 22-Қосымшасына сәйкес анықталады.
Бақылау қорытындысы екі данада хаттамамен ресімделеді. Хаттаманың қолқойылған түп нұсқасының бірі Тапсырыс берушіге жөнелтіледі. Ал екіншіданасыорындаушыдасақталады. Хаттаманың көшірмесі атомэнергиясын қолдану саласындағы уәкілетті органға жолданады.
Қызмет көрсету мерзімі-тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Аппараттардың саны – 1 бірлік.

Наличие у Исполнителя лицензии на выполнение работ в данной области, аттестата об  аккредитации ИСО 17025.
Наличие квалифицированного персонала в данной области с сертификатами обучения по данному профилю работы.
Выдача протоколов по контролю качества медицинских рентгеновских аппаратов на каждый рентгеновский аппарат, согласно СанПин  15.12.2020г. №ҚР ДСМ-275/2020.
Исполнитель оказывает услуги на территории Заказчика, в согласованное с руководителями соответствующих подразделений время, с условием однократного выезда.
На время проведения услуг, все оборудование должно находиться на территории Заказчика в исправном состоянии.
На время проведения услуг, Заказчик приостанавливает медицинские исследования пациентов, и обеспечивает доступ Исполнителя к аппарату.
Все необходимые манипуляции, связанные с рентгеновским аппаратом (перемещение подвижных частей, выставление режимов и произведение экспозиции), выполняются представителем Заказчика (рентген-лаборантом или лицом, ответственным за техническое состояние аппарата в организации Заказчика).
Перед контролем, Исполнитель проверяет соответствие технической документации (паспорт, соответствие заводских номеров и т. д.) рентгеновскому аппарату, предоставляемой Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]Исполнитель производит работы в соответствии с действующим законодательством РК (санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» 15.12.2020г. № ҚР ДСМ-275/2020). Перечень и объем проводимых работ определяется Приложением 22 данных санитарных правили типом рентгеновского аппарата.
Результаты контроля оформляются протоколом, в двух экземплярах. Подписанный оригинал протокола отправляется Заказчику. Второй экземпляр протокола хранится у Исполнителя. Копия протокола отправляется Исполнителем в уполномоченный орган в сфере использования атомной энергетики.
Срок оказания услуг – в течение 15 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика.
        Количество аппаратов – 1 единицы.
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