                                  	                                            
	                  	
Техническая спецификация
Работы по изготовлению металлического шкафа

      1. Количество: 1  штук.
      2. Место выполнения работ: Поставщик должен изготовить и поставить металлического шкафа по адресу: ЗКО Казталовский район,  село Казталовка ул.Курмангазы 3.
      3. Срок выполнения работ: Поставщик должен изготовить и поставить металлического шкафа в течение 15 календарных дней с момента регистрации Договора в органах Казначейства. 
      4. В стоимость работы входят: материал, доставка и разгрузка, возврат, сборка металлического шкафа, а также все необходимые расходные (комплектующие) материалы.
      5. Срок гарантии на качество выполненных работ не менее 1 года.
      6. Характеристика: металлический шкаф (сейф). Предназначены для хранения документов в офисе. Тип корпуса- Цельный (цельносварной). Наличие замка- Да. Тип замка- ключевой (механический). Дверь имеет усиленную конструкцию: толщина лицевой панели — 30 мм. Количество замков-1 шт., 2 ключа в комплекте. Наличие трейзера. Количество полок (секций)- согласовать с Заказчиком. Тип мебели- сейф-шкаф. Ширина- 800 мм., глубина- 400 мм., высота- 1800 мм., толщина- 2мм., вес не менее 48кг. Материал корпуса- металл, фасады- металл. Цвет — светло-серый структурированный. Тип покрытия -  Порошковое.
























Металды шкаф әзірлеуге 
техникалық ерекшелік

1. Саны - 1 дана.
2. Жұмысты орындау орыны: Өнім беруші металды шкафтарды әзірлеп БҚО Казталов ауданы, Казталов селосы Құрманғазы көшесі 3үй мекен-жайына жеткізуі тиіс.
3.  Жұмысты орындау мерзімі: : шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
4. Жұмыс бағасына материалдар, металды шкаф жеткізу, түсіру, қайтарып алу, жинау және толымдаушы материалдар кіреді.
5. Кепілдік мерзімі – 1 жылдан кем емес.
6. Сипаттамасы: металл шкаф (сейф). Құжаттарды кеңседе сақтауға арналған. Дене түрі-тұтас (тұтас дәнекерленген). Құлыптың болуы-иә. Құлыптың түрі-кілт (механикалық). Есік күшейтілген құрылымға ие: алдыңғы панельдің қалыңдығы — 30 мм.құлыптар саны-1 дана., жиынтықтағы 2 кілт. Трейзердің болуы. Сөрелер (секциялар) саны – Тапсырыс берушімен келісу. жиһаз түрі – сейф-шкаф. Ені - 800 мм., тереңдігі - 400 мм., биіктігі - 1800 мм., қалыңдығы - 2 мм., салмағы кемінде- 48 кг. корпус материалы - металл, қасбеттері - металл. Түсі-ашық сұр түсті. Жабын түрі-ұнтақ.
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