    Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)
Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие
«Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при управлении образования Акмолинской области
Предмет договора: Работы по изготовлению мебели (в соответствии с техническими условиями заказчика) 
                              ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара: Мебель корпусная (угловой компьютерный стол и шкафы).
Материал корпуса/фасадов: ЛДСП. Цвет изделия, белый
Поставщик обязан до начала изготовления мебели осуществить выезд на объект Заказчика для проведения контрольных замеров. Изготовление мебели производится только после согласования размеров с Заказчиком. Все расходы, связанные с выездом и проведением замеров, несет Поставщик.
В случае несоответствия размеров ответственность за замену и доработку изделий несет Поставщик
Поставляемая мебель должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной в соответствии с размерами и конструктивными особенностями, указанными в настоящей технической спецификации. Изготовление осуществляется по согласованным с Заказчиком схемам.
Угловой компьютерный стол
Стол угловой, Г-образной формы, состоящий из двух рабочих поверхностей, расположенных перпендикулярно друг другу.
Размеры рабочих поверхностей: 180 × 180 см.
Высота стола: 75 см (уточняется по согласованному чертежу).
Глубина столешниц: 55 см.
Конструкция: две соединённые под прямым углом столешницы.
Материал: (ЛДСП) 
Опоры и боковые панели должны обеспечивать устойчивость и прочность конструкции.
Левая тумба: три выдвижных ящика с ручками.
Правая тумба: без полок, место для системного блока
Предусмотреть выдвижную полку для клавиатуры.
Дополнительное оснащение: надстройка-полка над столом  для размещения документов и канцелярских принадлежностей 180см*35см*35 см 
Шкаф № 01
Шкаф корпусный, с распашными дверцами и внутренними полками.
Габаритные размеры: ширина — 80 см, высота — 280 см, глубина — 45 см.
Количество дверей: 4 шт., ориентировочный размер каждой двери — 40 × 95 см.
Количество внутренних полок: согласно согласованной схеме, с размещением полок в верхнем и нижнем закрываемых отделениях.
Двери оснащаются петлями и ручками.
Цокольная часть: 10 см.
Материал: ЛДСП 
Шкаф должен быть устойчивым, с надёжным креплением полок и дверей.
 Шкаф № 02
Шкаф корпусный для хранения одежды, с двумя распашными дверями, внутренними полками и штангой для плечиков.
Габаритные размеры: ширина — 80 см, высота — 280 см, глубина — 45 см.
Количество дверей: 2 шт., ориентировочный размер каждой двери — 40 × 270 см.
Количество внутренних полок: 2 шт.
Предусмотреть штангу для одежды под верхней полкой.
Цокольная часть: 10 см.
Материал: ЛДСП.
Двери оснащаются петлями и ручками.
Шкаф № 03
Шкаф корпусный для хранения одежды, с двумя распашными дверями, внутренними полками и двумя штангами для плечиков.
Габаритные размеры: ширина — 100 см, высота — 280 см, глубина — 45 см.
Количество дверей: 2 шт., ориентировочный размер каждой двери — 50 × 270 см.
Количество внутренних полок: 2 шт.
Предусмотреть две штанги для одежды, расположенные под верхней полкой, с размещением плечиков в два ряда.
Цокольная часть: 10 см.
Материал: ЛДСП 
Двери оснащаются петлями и ручками.
Требования к качеству и комплектности
Все изделия должны быть изготовлены без сколов, трещин, царапин и иных видимых дефектов.
Кромки деталей должны быть качественно обработаны.
Фурнитура должна быть исправной, надёжно закреплённой и обеспечивать плавное открывание дверей и выдвижение ящиков.
Полки, штанги и крепёжные элементы должны выдерживать нагрузку при обычной эксплуатации.
Мебель поставляется в комплекте, готовом к сборке и эксплуатации.
В стоимость должны входить изготовление, доставка до места, указанного Заказчиком, сборка и установка мебели.
Мебель должна соответствовать согласованным чертежам и размерам.
Гарантийный срок на мебель и фурнитуру — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи. В течение гарантийного срока Поставщик устраняет выявленные производственные дефекты за свой счёт.

Приёмка осуществляется Заказчиком по количеству, комплектности, качеству, размерам и соответствию согласованным схемам. При выявлении несоответствий Поставщик обязан устранить их за свой счёт.

СТ РК 1074-2002 Работы по изготовлению мебели в РК регулируются, в том числе, стандартом      СТ РК 1074-2002 "Бытовое обслуживание населения. Услуги по изготовлению мебели по индивидуальным заказам. Общие технические условия"

ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями.





Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)техникалық ерекшелігі
Тапсырыс беруші: мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы" Жоғары техникалық колледж, Щучинск қаласы, Бурабай ауданы"
Шарттың мәні: жиһаз жасау бойынша жұмыстар (тапсырыс берушінің техникалық талаптарына сәйкес)
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Тауардың атауы: корпустық жиһаз (бұрыштық компьютерлік үстел және шкафтар).
Корпус/қасбет материалы: ЛДСП. Өнімнің түсі, ақ
   Өнім беруші жиһазды дайындау басталғанға дейін Бақылау өлшемдерін жүргізу үшін тапсырыс берушінің объектісіне шығуды жүзеге асыруға міндетті. Жиһазды дайындау мөлшері Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Шығуға және өлшеулер жүргізуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді.
Өлшемдері сәйкес келмеген жағдайда Бұйымдарды ауыстыру және пысықтау үшін Өнім беруші жауапты болады
Жеткізілетін жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, осы техникалық ерекшелікте көрсетілген өлшемдерге және конструктивтік ерекшеліктерге сәйкес дайындалған болуы тиіс. Дайындау Тапсырыс берушімен келісілген схемалар бойынша жүзеге асырылады.
Бұрыштық компьютерлік үстел
Бір-біріне перпендикуляр орналасқан екі жұмыс бетінен тұратын бұрыштық, l пішінді үстел.
Жұмыс беттерінің өлшемдері: 180 × 180 см.
Үстелдің биіктігі: 75 см (келісілген сызба бойынша нақтыланған).
Үстелдің тереңдігі: 55 см.
Дизайн: екі тік бұрыштық үстелшелер.
Материал: (ЛДСП) 
Тіректер мен бүйірлік панельдер құрылымның тұрақтылығы мен беріктігін қамтамасыз етуі керек.
Сол жақ шкаф: тұтқалары бар үш тартпа.
Оң жақ шкаф: сөрелер жоқ, жүйелік блок үшін орын
Пернетақта үшін тартылатын сөрені қамтамасыз етіңіз.
Қосымша жабдық: 180см*35см*35см құжаттар мен кеңсе керек-жарақтарын орналастыруға арналған үстел үстіндегі сөре қондырмасы
№ 01 Шкаф
Шкаф корпусы бар, есіктері мен ішкі сөрелері бар.
Жалпы өлшемдері: ені - 80 см, биіктігі - 280 см, тереңдігі — 45 см.
Есіктер саны: 4 дана, әр есіктің болжамды өлшемі - 40 × 95 см.
Ішкі сөрелердің саны: келісілген схемаға сәйкес, сөрелерді жоғарғы және төменгі жабық бөлімдерге орналастырумен.
Есіктер ілмектермен және тұтқалармен жабдықталған.
Жертөле бөлігі: 10 см.
Материал: ЛДСП 
Шкаф сөрелер мен есіктерді сенімді бекітетін тұрақты болуы керек.
 № 02 Шкаф
Киім сақтауға арналған Шкаф, екі бұралмалы есігі, ішкі сөрелері және иық тірегі бар.
Жалпы өлшемдері: ені - 80 см, биіктігі - 280 см, тереңдігі — 45 см.
Есіктер саны: 2 дана, әр есіктің болжамды өлшемі - 40 × 270 см.
Ішкі сөрелер саны: 2 дана.
Жоғарғы сөренің астындағы киімге арналған штанганы қамтамасыз етіңіз.
Жертөле бөлігі: 10 см.
Материал: ЛДСП.
Есіктер ілмектермен және тұтқалармен жабдықталған.
№ 03 Шкаф
Киім сақтауға арналған Шкаф, екі бұралмалы есігі, ішкі сөрелері және екі иық тірегі бар.
Жалпы өлшемдері: ені - 100 см, биіктігі - 280 см, тереңдігі — 45 см.
Есіктер саны: 2 дана, әр есіктің болжамды өлшемі - 50 × 270 см.
Ішкі сөрелер саны: 2 дана.
Жоғарғы сөренің астында орналасқан киімге арналған екі штанганы екі қатарға ілгіштермен қамтамасыз етіңіз.
Жертөле бөлігі: 10 см.
Материал: ЛДСП 
Есіктер ілмектермен және тұтқалармен жабдықталған.

Сапа мен жинақтылыққа қойылатын талаптар
Барлық өнімдер чиптер, жарықтар, сызаттар және басқа көрінетін ақауларсыз жасалуы керек.
Бөлшектердің шеттері сапалы өңделуі керек.
Арматура жарамды, мықтап бекітілген және есіктердің тегіс ашылуын және тартпалардың тартылуын қамтамасыз етуі керек.
Сөрелер, штангалар және бекіткіштер қалыпты жұмыс кезінде жүктемеге төтеп беруі керек.
Жиһаз жинауға және пайдалануға дайын жиынтықта келеді.
Бағаға жиһазды дайындау, Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізу, құрастыру және орнату кіруі керек.
Жиһаз келісілген сызбалар мен өлшемдерге сәйкес келуі керек.
[bookmark: _GoBack]Жиһаз бен фурнитураға кепілдік мерзімі-қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған өндірістік ақауларды өз есебінен жояды.

Қабылдауды Тапсырыс беруші саны, толықтығы, сапасы, мөлшері және келісілген схемаларға сәйкестігі бойынша жүзеге асырады. Сәйкессіздіктер анықталған кезде Жеткізуші оларды өз есебінен жоюға міндетті.

ҚР СТ 1074-2002 ҚР жиһаз жасау бойынша жұмыстар реттеледі, оның ішінде ҚР СТ 1074-2002 "халыққа тұрмыстық қызмет көрсету. Жеке тапсырыс бойынша жиһаз жасау қызметтері. Жалпы техникалық шарттар"

ГОСТ 16371-2014 жиһаз. Жалпы техникалық шарттар осы стандарт кез келген меншік нысанындағы кәсіпорындар (ұйымдар), сондай-ақ жеке дайындаушылар шығаратын тұрмыстық жиһазға және қоғамдық үй-жайларға арналған жиһазға қолданылады.
