
Техникалық ерекшеліктері

Көрсетілген қызмет атуы: Абай облысы ,Мақаншы  ауданы, Келдімұрат, Кайынды, Кызылбулак   ауылдық округіндегі көше жарықтануына қызмет көрсету.
Тапсырыс беруші: «Абай облысы Мақаншы ауданы Келдімұрат   ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ.
Қызметтердің мақсаты: Келдімұрат  ауылдық округінде істен шыққан көше, еден және сәндік жарықтандыру шамдарын ауыстыру, түнгі көше жарығын, электрмен жабдықтау объектілерін тәулік сайын қадағалап отыру.

	 Электр энергиясын есепке алу жабдықтарын/аспаптарын орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

Қызмет көрсету мерзімі: жыл бойы, келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Зақымдану өтінімдерін тәулік бойы қабылдау, осыған байланысты зақымдануды жоюға өтінімдерді жедел орындау үшін кезекші көшпелі бригада Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша болуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім келіп түскеннен кейін жұмыстарды орындауға кіріседі.Өтінім жазбаша және ауызша нысанда (телефон хабарламасы, факс, электрондық пошта) беріледі. Өнім беруші өтінімді орындауға бір сағат ішінде кірісуі тиіс. түнгі көше жарығы, электрмен жабдықтау объектілерін тәулік сайын айналып өтуді және бақылауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету және Тапсырыс берушінің қосу және өшіру режимі. . Тапсырыс берушінің өкілімен бірге аптасына кемінде 2 рет электрмен жабдықтау объектілерін айналып өтуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Объектілердің сақталуын қамтамасыз ету; көше жарықтандыру объектілеріне техникалық қызмет көрсету мынадай жұмыс түрлерін қамтиды: 1. Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп түнгі жарықтандыру және электрмен жабдықтау объектілерін 2 рет айналып өту; 2. Тапсырыс берушімен бірлесіп істен шыққан материалдарға, жабдыққа ақаулы актілер жасау; 3. Көше жарығының жұмысы бойынша күнделікті мәліметтерді ұсыну (фотоесеп); 52 дана істен шыққан көше жарық шамдарын ауыстыру (жарық шамдары және т.б. материалдар өнім беруші есебінен); Жарық арматурасын ауыстыру (кронштейндер, шамдар) ; . Дроссельді және іске қосу аппаратурасын ауыстыру; . Шамдарды ауыстыру; . ЩУО көше жарығын басқару қалқанын ауыстыру; Еден шамдары мен сәндік жарықтандыру реңктерін ауыстыру; Есептеу аспаптарын, ток трансформаторларын, магниттік қосқыштарды, автоматтарды және релелік ажыратқыштарды ауыстыру (Фото-уақыт); кабельдік және өткізгіш өнімдерді бөлшектеу және монтаждау; Шамды, көше жарықтандыру тіректерін бөлшектеу және монтаждау; Басқару қалқанын бөлшектеу және монтаждау; Объективті себептер бойынша жарамсыз болып қалған электр желілері мен тіректерді ауыстыру; . Ластанған плафондарды жуу. ТП, КТП-ға қызмет көрсету және жөндеу, сондай-ақ барлық ажыратқыштар мен сақтандырғыштарды ТП, КТП-ға ауыстыру; . Қолданыстағы жүк көтергіш (АВТО мұнарасы) көлігінің заттары мен бөлшектері істен шыққан кезде бөлшектерді ауыстырғанға дейін жұмысын тоқтатпай, басқа көлікті жалға алу керек; Ақаулық немесе өртенген шам анықталған сәттен бастап Тапсырыс берушіден өтінім түскен кезде 2 сағаттың ішінде шамды анықтау іске қосу немесе ауыстыру қажет. Көше шамдарының тіректеріне қосылған жерасты және жер үсті кабельдері істен шыққан жағдайда 2 сағаттың ішінде ақаулықты табу, іске қосу немесе ауыстыру қажет; Ауыстырылған шамдар Тапсырыс берушіге берілуі керек. Жоғарыда көрсетілген талаптарды орындау барысында шеккен шығыстарды (АВТО мұнараның қосалқы бөлшектері, отын) өнім беруші (осы жұмыстарды орындайтын мекеме) қамтамасыз етеді. Шамдар мен арматураларды ауыстыру металл және ағаш тіректерге, ал басқа тіректерге әуе платформаларын пайдалана отырып жүзеге асырады. Белгіленген мерзімде орнатылған шамдар немесе шамдар бұзылған немесе істен шыққан жағдайда жеткізуші сәйкессіздіктерді өз есебінен жояды. Жұмысшы электрик темірбетон бағандарында тырнақтар арқылы жұмыс істей алуы керек. Жеткізуші электриктерді жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасымен таныстыруы керек. Пайдалану кезінде апат болған жағдайда өнім беруші жауапты болады. Жұмыс кезінде жолдардың жабылуы басқа жүргізушілерге кедергі келтірмеуі керек және арнайы жол белгілері орнатылуы керек. Жоғарыда көрсетілген талаптарды (авто бөлшектер, отын) орындауға байланысты жұмсалған шығыстарды Өнім беруші (осы жұмысты орындайтын мекеме) көтереді.

                                                                         






Техническая спецификация

Предоставляемая услуга: Обслуживание уличного освещения в селе Келдимурат района  Маканшы области Абай.
 Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Келдимуратовского   сельского округа»
Целевое назначение услуг: Замена вышедших из строя светильников уличного, напольного декоративного освещения в Келдимуратовском сельском округе, мониторинг ночного уличного освещения, обьектов электроснабжения 24 часа в сутки

Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета электроэнергии

Срок оказания услуг: в течении всего года, с момента подписания договора по 31 декабря 2026 года.

Поставщик приступает к выполнению работ после поступления заявки от Заказчика. Заявка подаётся в письменной и/или устной форме (телефонное сообщение, факс, электронная почта). К исполнению заявки поставщик должен приступить в течении часа Прием заявок повреждений на круглосуточной основе, в связи с чем дежурная выездная бригада для оперативного исполнения заявок на устранение повреждений должна находиться по месту дислокации Заказчика. Организация и обеспечение ежесуточного объезда и контроля объектов ночного уличного освещения, электроснабжения и режим включения и выключения Заказчика. Организация и обеспечение объезда объектов электроснабжения не реже 2 раз в неделю совместно с представителем Заказчика. Обеспечение сохранности объектов; техническое обслуживание объектов уличного освещения включает следующие виды работ: 1. 2-х кратный обход в месяц объектов ночного освещения и электроснабжения совместно с представителем Заказчика; 2. Составление совместно с Заказчиком дефектных актов на вышедшие из строя материалы, оборудование; 3. Предоставление ежедневных сведений по работе уличного освещения (фотоотчет); Замена 52 перегоревших лампочек освещения (лампы освещения (фонари) и другие материалы за счёт поставщика); Замена световой арматуры (кронштейны, лампы); Замена дроссельной заслонки и пусковой аппаратуры; Замена ламп; Замена щита управления уличным освещением ЩУО; Замена торшерных и декоративных плафонов освещения; Замена приборов учета, трансформаторов тока, магнитных переключателей, автоматов и релейных выключателей (Фото-время); Демонтаж и монтаж кабельной и проводниковой продукции; Демонтаж и монтаж светильника, опоры уличного освещения; Демонтаж и монтаж щита управления; Замена пришедших в негодность по объективным причинам электросетей и опор;  Мытье загрязненных плафонов; Обслуживание и ремонт ТП, КТП, а так же проведение замены всех выключателей и предохранителей на ТП, КТП; . При выходе из строя предметов и деталей существующего грузового подъемного (автовышка) транспорта следует арендовать другой транспорт, не прекращая работы до замены деталей. С момента выявления неисправности или сгоревшей лампе при поступлении заявки от Заказчика, в течении 2-х часов необходимо выявить/ запустить /заменить лампу. В случае выхода из строя подземных и наземных кабелей, подключенных к опорам уличных фонарей, в течении 2-х часов необходимо найти неисправность, запустить/ заменить; . Замененные светильники необходимо передать Заказчику. Расходы, понесенные в ходе выполнения вышеуказанных требований (запасные части, автовышки\ другая специальная техника, комплектующие и новые материалы необходимее для проведения работ, топливо), обеспечивает Поставщик (учреждение, выполняющее данные работы). Замена ламп и светильников осуществляется на металлических, железобетонных и деревянные столбах, и иных столбах с применением автовышки. В случае поломки или выхода из строя установленных светильников или ламп в указанный период, поставщик будет устранять несоответствия за свой счет. 

Рабочий электрик должен уметь работать на железобетонных колоннах через когти. Поставщик должен ознакомить электриков с техникой безопасности при проведении работ. В случае аварии во время эксплуатации ответственность несет поставщик. Перекрытие дорог во время работы не должно мешать другим водителям и должны быть установлены специальные дорожные знаки.


