
Техническая спецификация 

	Наименование товара*
	Ролл шторы с принтом

	Единица измерения*
	кв.м.

	Количество (объем)*
	48,46

	Срок поставки*
	По заявке Заказчика в течение 20 календарных дней

	Место поставки*
	Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда ул.Бр Исы и Ескендира Копжасаровых 33А

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Тип изделия: рулонные шторы открытого типа 
Материал полотна:
· Ткань 100% полиэстер
· Плотность: 180-220 г/м2
· Фактура: матовая,без блеска
· 50% светонепроницаемость для всех кабинетах для обеспечения защиты от солнечного света 
· Антистатическая пропитка (снижение пылеоседания)
Размеры:
· Ширина: 1280 мм, высота 1750 мм – 8 окон 
· Ширина: 1340 мм, высота 1750 мм – 4 окна 
· Ширина: 2300 мм, высота 2300 мм – 4 окна
Шторы с принтом 
Управление: цепочный механизм 
Крепление:
· На створку окна 
· На стену или потолок 
· Комплект креплений в наличии
Цвет, дизайн, эскизы по согласованию с Заказчиком. 
В стоимость услуг входит: выезд специалиста для замеры, все расходные материалы необходимые для монтажа, демонтажа жалюзи.
Жалюзи должны быть новыми ранее не использованными.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	Доставка и установка на месте.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках 
	Поставщик обязан обеспечить поставку товара в соответствии с условиями договора о государственных закупках.


      







Техникалық ерекшелігі



	Тауардың атауы*
	Ролл перделер принтпен

	Өлшем бірлігі*
	ш.м.

	Саны (көлемі)*
	48,46

	Жеткізу мерзімі*
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 20 күн ішінде

	Жеткізу орны*
	Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, с.Қобда, Ағайынды Иса Ескендір Көпжасаровтар көшесі 33А

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	12 ай

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	Бұйымның түрі: ашық түрдегі орама перделер
Мата материалы:
• 100% полиэстер мата
• Тығыздығы: 180-220 г/м2
• Фактура: күңгірт, жылтырсыз
• Күн сәулесінен қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық кабинеттер үшін 50% жарық өткізбеушілік
• Антистатикалық сіңдіру (шаңның шөгуін азайту)
Өлшемдері:
•Ені: 1280 мм, биіктігі: 1750 мм – 8 терезе
•Ені: 1340 мм, биіктігі: 1750 мм – 4 терезе
•Ені: 2300 мм, биіктігі: 2300 мм – 4 терезе
Басқару: тізбекті механизм
Бекіту:
• Терезе жиегіне
• Қабырғаға немесе төбеге
• Қолда бар бекітпелер жиынтығы
Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі, дизайны, эскизі таңдалады.
Қызметтердің құнына: өлшеу үшін маманның шығуы, жалюзді монтаждау, бөлшектеу үшін қажетті барлық шығыс материалдары кіреді.
Жалюздер бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы тиіс.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)
	Жеткізу және орнында орнату.

	Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда 
	Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес тауарды жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.



