Техническая характеристика
Услуги по проведению полной (комплексной) диагностики автотранспортного средства с выдачей дефектного акта.

Требования к оказываемым услугам.
Поставщик обязан оказать услуги по полной диагностике автотранспортного средства Заказчика ГАЗ 322173-245 484AJ17 с объемом двигателя 2890 см.куб., включающие:
диагностика двигателя и его систем;
диагностика ходовой части (подвеска, рулевое управление);
диагностика тормозной системы;
диагностика трансмиссии;
компьютерная диагностика электронных систем;
проверка электрической части и аккумуляторной батареи;
проверка системы охлаждения;
визуальный осмотр кузова и выявление дефектов;
иные виды диагностики, необходимые для определения технического состояния транспортного средства.

1. Результат оказания услуг.
По итогам диагностики Поставщик обязан предоставить Заказчику:
1. Дефектный акт, содержащий: 
· полный перечень выявленных неисправностей и дефектов; 
· описание технического состояния узлов и агрегатов; 
· рекомендации по устранению выявленных неисправностей; 
2. Расчёт стоимости ремонта, включающий: 
· стоимость запасных частей; 
· стоимость работ по каждому виду ремонта; 
· общую стоимость предполагаемого ремонта. 
Дефектный акт должен быть:
· оформлен в отпечатанном виде и подписан уполномоченным лицом Поставщика и заверен печатью; 
· датирован и иметь исходящий номер.

Место оказания услуг: г.Шымкент
все затраты, связанные с оказанием услуг, несет Поставщик. В сумму включены все расходы связанные с оказанием услуги.
Срок оказания услуг: Поставщик обязан оказать услуги по заявке заказчика в течении 15 календарных дней с момента отправки заявки (письменно, по телефону или по средствам портала закупок).
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Техникалық сипаттамасы
Ақаулы актіні бере отырып, автокөлік құралына толық (кешенді) диагностика жүргізу жөніндегі қызметтер.

Көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар.
Жеткізуші ГАЗ 322173-245 484AJ17 тапсырыс берушісінің қозғалтқыш көлемі 2890 см. текше метрді құрайтын автокөлік құралын толық диагностикалау бойынша қызметтер көрсетуге міндетті:
қозғалтқыш пен оның жүйелерінің диагностикасы;
жүріс бөлігінің диагностикасы (суспензия, рульдік басқару);
тежеу жүйесінің диагностикасы;
беріліс қорабының диагностикасы;
электрондық жүйелердің компьютерлік диагностикасы;
электр бөлігін және аккумуляторды тексеру;
салқындату жүйесін тексеру;
денені визуалды тексеру және ақауларды анықтау;
көлік құралының техникалық жағдайын анықтау үшін қажетті диагностиканың басқа түрлері.

2.	Қызмет көрсету нәтижесі.
Диагностика қорытындысы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті:
1.	Құрамында ақауы бар акт: 
o анықталған ақаулар мен ақаулардың толық тізімі; 
o тораптар мен агрегаттардың техникалық жай күйінің сипаттамасы; 
o анықталған ақауларды жою бойынша ұсыныстар; 
2.	Жөндеу құнын есептеу: 
o қосалқы бөлшектердің құнын; 
o жөндеудің әр түрі бойынша жұмыстың құнын 
o жоспарланған жөндеудің жалпы құнын. 
[bookmark: _GoBack]Ақаулы акт болуы керек:
* баспа түрінде ресімделген және жеткізушінің уәкілетті тұлғасы қол қойған және мөрмен расталған; 
* күні және шығыс нөмірі бар.

Қызмет көрсету орны: Шымкент қ.
қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Сомаға қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар енгізілген.
Қызмет көрсету мерзімі: Өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өтінім жіберілген сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде (жазбаша, телефон арқылы немесе сатып алу порталының қаражаты бойынша) қызметтер көрсетуге міндетті.
