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Техническая спецификация
по   закупаемым товаров   для  НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический  университет  Жангир хана»    
Техникалық спецификация (сатып алынатын тауарлар бойынша) »
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	292040.100.000000
	Ремонт ходовой части автомашины КИА Соренто 2019 г.в.
	Техническая спецификация.
Автобмобиль: KIA Sorento 2019 года объем двигателя 3,5. VIN XWWPH815DL0005885 по тех паспорту, VIN KNAPH815DL5593214 – кузов.
Произвести замену запасных частей в автомобиле KIA Sorento 2019 года:
1. Замена  амортизаторов передних 2 штуки.
2. Замена  амортизаторов задние 2 штуки.
3. Замена опоры амортизаторов передних 2 штуки.
4. Замена опор амортизаторов задние 2 штуки.
5. Замена сайлентблоков прп 4 штуки.
6. [bookmark: _Hlk189643226]Замена сайлентблоков прз 4 штуки.
7. Замена сайлентблоков рычага задние продольные 4 штуки.
8. Замена шаровых 2 штуки.
9. Замена втулок стабилизаторов передних 2 штуки.
10. Замена втулок стабилизаторов задних 2 штуки.
11. Замена рулевых тяг в комплекте 2 штуки.
12. Замена подушек ДВС передних 1 штука.
13. Замена подушек ДВС задних 1 штука.
14. Замена ступичных подшипников 4 штука.
15. Замена развальных тяг 2 штуки.
16. Замена тормозных дисков передних и колодок передних 4 штуки.
17. Замена тормозных дисков передних и колодок задних 4 штуки.
18. Замена масло коробки с адаптаций.
19. Замена свечи и свечных проводов 6 шт.
20. Геометрия колес.
21. Замена цепи ГРМ в сборе.
22. Замена распределительных валов.
23. Замена сальника коленвала задний и передних крышки.
Гарантийный срок на ремонт автомашины составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. 
Гарантийный срок эксплуатации:
- на новые детали, узлы и агрегаты – не менее 12 месяцев;
- на отремонтированные узлы и агрегаты - не менее 12 месяцев;
- на запасные части (материалы) устанавливаемые Поставщиком – не менее 12 месяцев.
В случае возникновения гарантийного случая устранение и замена дефектной детали производится в течении 5(пять) календарных дней.
Поставщик обязан заменить деталь (агрегат, узел, механизм и другое оборудование) за свой счет и подбор запасных части должен по вин коду, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта Заказчика после заезда в СТО не должны превышать 5 рабочих дней (в зависимости от сложности ремонта) со дня поступления заявки от Заказчика. 
Поставщик обязан выдать соответствующий акт с подписью и печатью установки новых запчастей и гарантию на установленные запасные части.
Все расходы стоимость запасных частей и прочие расходы связанные с выполнением работы включены в стоимость. 
Все замененные детали (агрегаты, узлы, механизмы и другое оборудование) вышедшие из строя должны быть возвращены Заказчику.
Станция технического обслуживания в которой будет производится ремонт автомобиля должна быть в пределах г. Уральск. 
Все работы должны производиться после согласования с Заказчиком.
Все запасные части и расходные материалы должны быть рекомендуемые производителем марки и модели автомобиля, исправные новые (товар и его упаковка, пломбы не должны быть нарушены), ранее не использованные и высокого качества (экологически чистые, неограниченные и не запрещенные к использованию). Работы должны производится в присутствие представителя Заказчика. Срок оказания услуг – с момента подписания договора по 31.12.2026 года. Место оказания услуг  -  в гор Уральск  на СТО услугодателя.
Поставщик к акту выполненных работ должен предоставить Заказчику детальную расшифровку по ремонту автомобиля на бумажном носителе.
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	Автобмобиль: 2019 KIA Sorento қозғалтқыш көлемі 3,5. VIN XWWPH815DL0005885, VIN KNAPH815DL5593214 – корпусы.
2019 жылғы KIA Sorento автокөлігінде қосалқы бөлшектерді ауыстыру:
1. Алдыңғы амортизатор тірегін ауыстыру 2 дана.
2.  Алдыңғы амортизатор ауыстыру 2 дана
3. Амортизатор ауыстыру артқы 2 дана
4. Амортизатор тіректерін ауыстыру артқы 2 дана.
5. Сайлентблоков прп 4 дана ауыстыру.
6. Сайлентблоков прз ауыстыру 4 дана.
7. Рычагтың үнсіз блоктарын ауыстыру артқы бойлық 4 дана.
8. Шарды ауыстыру 2 дана.
9. Алдыңғы тұрақтандырғыш жеңдерін ауыстыру 2 дана.
10. Артқы тұрақтандырғыш жеңдерін ауыстыру 2 дана.
11. Рульдік штангаларды ауыстыру 2 дана.
12. Ішкі жану қозғалтқышының алдыңғы жастықтарын ауыстыру 1 дана.
13. Ішкі жану қозғалтқышының артқы жастықтарын ауыстыру 1 дана.
14. Доңғалақты мойынтіректерді ауыстыру 1 дана.
15. Бөлшектерді ауыстыру 2 дана.
16. Алдыңғы тежегіш дискілерді және алдыңғы жастықшаларды ауыстыру 4 дана
17 Алдыңғы тежегіш дискілерді және артқы жастықшаларды ауыстыру 4 дана 
18  Ауыстыру май бейімделу қораптары.
19  Шам мен Шам сымдарын ауыстыру 6 дана.
20. Дөңгелектердің геометриясы.
Автокөлікті жөндеуге кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі: - жаңа бөлшектерге, тораптар мен агрегаттарға-кемінде 12 ай; - Жөнделген тораптар мен агрегаттарға-кемінде 12 ай; – жеткізуші белгілейтін қосалқы бөлшектерге (материалдарға) - кемінде 12 ай.
Кепілдік жағдайы туындаған жағдайда ақаулы бөлшекті жою және ауыстыру күнтізбелік 5(бес) күн ішінде жүргізіледі. 
Жеткізуші Бөлшекті (агрегат, түйін, механизм және басқа жабдық) өз есебінен, Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз ауыстыруға міндетті. 
Тапсырыс берушінің автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері тапсырыс берушіден өтінім келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күнінен (жөндеудің күрделілігіне байланысты) аспауға тиіс. 
Өнім беруші жаңа қосалқы бөлшектерді орнатудың қолы мен мөрі бар тиісті актіні және белгіленген қосалқы бөлшектерге кепілдікті беруге міндетті.
Барлық шығындар қосалқы бөлшектердің құны және жұмысты орындауға байланысты басқа шығындар құнға кіреді. 
Істен шыққан барлық ауыстырылған бөлшектер (агрегаттар, тораптар, механизмдер және басқа жабдықтар) Тапсырыс берушіге қайтарылуы тиіс.
Автокөлікке жөндеу жүргізілетін техникалық қызмет көрсету станциясы Орал қаласының шегінде болуы тиіс. 
Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүргізілуі тиіс.
Барлық қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары өндіруші ұсынған автомобильдің маркасы мен моделі, жарамды жаңа (тауар және оның қаптамасы, пломбалары бұзылмауы тиіс), бұрын пайдаланылмаған және жоғары сапалы (экологиялық таза, шектеусіз және пайдалануға тыйым салынбаған) болуы тиіс. Жұмыстар Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізілуі тиіс. қызметтерді жеткізу мерзімі – шартқа қол қойылған сәттен бастап 31.12.2026 жылға дейін. Қызмет көрсету орны - Орал қаласында қызмет көрсетушінің ТҚС-на
Орындалған жұмыстар актісіне Жеткізуші Тапсырыс берушіге қағаз тасығышта Автокөлікті жөндеу бойынша егжей-тегжейлі декодтауды ұсынуы тиіс.
	
	
	
	
	
	
	

	В С Е Г О :   по   запчастям  тенге,     800 000  без  НДС
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