	            Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря . 
1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки и переосвидетельствованию огнетушителей. 
2. Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
 3. Перезарядка порошковых огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя. 
4. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте. 
5.При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей. 
6. Отгрузку огнетушителей на перезарядку и переосвидетельствование, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам объектов 
г. Петропавловск, ул. ИМЕНИ ЖАЛЕЛА КИЗАТОВА, д. 2В, оф., 
Переосвидетельствование огнетушителей ОП-5 – 40 шт.
Перезарядка огнетушителей ОП-5 - 25 шт. 
Заказчик: Филиал РГП «Енбек-Кызылжар»


2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Өртке қарсы техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер .
[bookmark: _GoBack]1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру бөлігінде Қазақстан Республикасы нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкес өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру.
2. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
3. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді, гидравликалық беріктікті сынауды, корпустың, іске қосу басының, шлангтың, құлыптау құрылғысының тығыздығына пневматикалық сынауды және өрт сөндіргішті бояуды қамтиды.
4. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне, оның паспортына тіркеледі.
5.Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақаулар көрсетіле отырып жою актісін жасайды.
6. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға және қайта куәландыруға жөнелту, сондай-ақ көрсетілген қызметтерден кейін өрт сөндіргіштерді қайтару объектілердің мекенжайлары бойынша жүргізілсін
Петропавл қ., Жалел Қизатов атындағы көшесі, 2в үй, ҚҚ., 
ОП – 5-40 дана өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру
ОП-5-25 дана өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау. 
Тапсырыс беруші: "Еңбек-Қызылжар" РМК филиалы
