
Приложение №2
Техническая спецификация

Работы по ремонту  автомашины JAC S7 2021 г.в  
 Замена двигателя на новый
Замена прокладок, расходных материалов и технических жидкостей при замене двигателя
Замена турбины в сборе с выпускным коллектором
Ремонт блока ЭБУ
Замена рычагов 4шт
Замена развальных болтов 2шт
Замена подушек двигателя
Геометрия колес

- Ремонтные работы должны проводиться на СТО в г.Петропавловск
 - Стоимость  деталей, запасных частей, расходных и комплектующих материалов включены в стоимость работы. 
-  Устанавливаемые  детали, запасные части, расходные и комплектующие материалы согласовывать с Заказчиком.
- Качество товара и работ должны соответствовать техническим стандартам.
- Гарантийный срок на ремонт автомашины составляет 6 месяцев, при условии соблюдения правил и условий эксплуатации, со дня подписания акта выполненных работ. 
- В случае возникновения гарантийного случая, устранение и замена дефектной детали производится в течении 5 (пяти) календарных дней.
- Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность и комплектность автомобиля Заказчика, переданного ему для выполнения работ.
- По окончанию ремонтных работ установленные и замененные запчасти должны работать без нарушений, пинков,стуков, скрежета, течей,  задержек, хрустов и прочих факторов указывающих на неисправную деталь или некачественную установку. 
Поставщик обязан показать замененные запчасти, тем самым, подтверждая действительный факт замены
Устанавливаемый запчасти должны быть новым изделием, не б/у.  





№2 қосымша
Техникалық сипаттама

2021 жылғы JAC S7 автокөлігін жөндеу жұмыстары  
            Жаңа қозғалтқышты орнату (Замена двигателя на новый)
Қозғалтқышты ауыстыру кезінде төсемдерді, шығын материалдарын және техникалық сұйықтықтарды ауыстыру 
Турбинаны шығару коллекторымен бірге жиынтығында ауыстыру 
ЭБУ блогын жөндеу 
Тұтқаларды  ауыстыру, 4 дана 
Реттеуші бұрандаларды  ауыстыру, 2 дана
Қозғалтқыш жастықтарын ауыстыру
Дөңгелектердің геометриясын реттеу

- Жөндеу жұмыстары Петропавл қаласында ТҚҚ-да жүргізілуі тиіс
 - Бөлшектердің, қосалқы бөлшектердің, Шығыс және жинақтаушы материалдардың құны жұмыс құнына енгізілген. 
- Орнатылатын бөлшектерді, қосалқы бөлшектерді, Шығыс және жинақтаушы материалдарды Тапсырыс берушімен келісу.
- Тауарлар мен жұмыстардың сапасы техникалық стандарттарға сәйкес келуі тиіс.
- Автокөлікті жөндеуге кепілдік мерзімі 6 айды құрайды, егер пайдалану ережелері мен шарттары сақталса, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап. 
- Кепілдік жағдайы туындаған жағдайда ақаулы бөлшекті жою және ауыстыру күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жүргізіледі.
- Орындаушы өзіне жұмыстарды орындау үшін берілген Тапсырыс берушінің автокөлігінің сақталуы мен толықтығы үшін толық материалдық жауаптылықта болады.
- Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін орнатылған және ауыстырылған қосалқы бөлшектер бұзушылықтарсыз, соққыларсыз,соққыларсыз, ұнтақтаусыз, ағып кетусіз, кідірістерсіз, сынықтарсыз және ақаулы бөлікті немесе сапасыз орнатуды көрсететін басқа факторларсыз жұмыс істеуі керек. 
Жеткізуші ауыстырылған бөлшектерді көрсетуге міндетті, осылайша ауыстырудың жарамды фактісін растайды
Орнатылатын бөлшектер пайдаланылмаған жаңа өнім болуы керек.
