Техническая спецификация

Услуги технического обслуживания 
по ремонту автотранспортного средства NIVA TRAVEL
2024 года выпуска
    Услуги  СТО должны оказываться в г. Аягозе. 

В СТО должна быть выездная сервисная бригада для обслуживания автотранспортного средства.

Зона приемки и выдачи техники.

Подъемник не менее двух установок грузоподъемностью не менее 3 тонн.

Производственный участок должен быть оборудован постами для проведения регламентных и ремонтных работ.

Диагностическая линия для проведения инструментального контроля.
Оказание услуги должно осуществляться в течение 3 часов с момента обращения Заказчика.

Запасные части и расходные материалы должны быть новые.
Реставрация рулевой рейки

Замена нижней шаровой

Замена передних и задних саленблоков

Замена рулевых наконечников

Замена передней серьги

Замена тормозных колодок
Замена фильтров

Замена печки

Замена потрубки

Замена головки, прокладки мотора

Замена гранаты правой и левой

Замена амортизаторов передних двух и задних двух

Замена задней полуоси

Замена ручного тормоза

Замена электрооборудования
Демонтированные запасные части подлежат возврату Заказчику.

Исполнитель предоставляет гарантию сроком 1 год.

Руководитель отдела                                                            Г. Акылжанов 

Техникалық ерекшелігі

Техникалық қызмет көрсету станциясының 

автокөлік құралдарын NIVA TRAVEL 
2024 ж жөндеу бойынша қызметтері

         Қызмет көрсету станциясы Аягоз қаласында көрсетілуі тиіс.

ТҚС-да автокөлік құралына қызмет көрсетуге арналған көшпелі сервистік бригада болуға тиіс.

Техниканы қабылдау және беру аймағы.

Жүк көтергіштігі 3 тоннадан кем емес екі қондырғыдан кем емес көтергіш.

Өндірістік учаске регламенттік және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған бекеттермен жабдықталуы тиіс.

Аспаптық бақылауды жүргізуге арналған диагностикалық желі.

Қызмет көрсету Тапсырыс беруші жүгінген сәттен бастап 3 сағат ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары Жаңа болуы тиіс.
Руль сөресін қалпына келтіру

Төменгі шарды ауыстыру

Алдыңғы және артқы сату блоктарын ауыстыру

Штанганың ұштарын ауыстыру

Алдыңғы сырғаны ауыстыру

Тежегіш төсемдерін ауыстыру

Фильтр ауыстыру
Пешті ауыстыру

Құбырды ауыстыру

Басты және мотор тығыздағышын ауыстыру

Гранатаны оңға және солға ауыстыру

Алдыңғы екі және артқы екі амортизаторды ауыстыру

Артқы осьтің білігін ауыстыру

Тежеу тақтасын ауыстыру

Қол тежегішін ауыстыру

Электр жабдықтарын ауыстыру

Бөлшектелген қосалқы бөлшектер Тапсырыс берушіге қайтарылуға жатады.

Орындаушы 1 жыл мерзімге кепілдік береді.
Бөлім басшысы                                                                          Г. Акылжанов
