



Техникалық сипаттама



 Ас үйдегі желдету жүйесінің негізгі бөліктерін ауыстырумен жөндеу. Желдету жүйесінің арнасын тазалау Ас үй плитасының қолшатырының үстіне май ұстағышты орнату. Желдеткіштің Электр қозғалтқышын ауыстырумен жөндеу ВР желдеткіші-86-77-2.5. Оң жақ бағыт, қуат 0.55 кВт, айналу жиілігі 3000 айн / мин Орындалған жұмыстардың актілерін беру, жүйенің вентиляциялық сызбасын жасау, желдету жүйесінің тиімділігінің актісін ұсыну.




Техническая характеристика
Ремонт с заменой основных частей вентиляционной системы в кухне.
Чистка канала вентиляционной системы 
Установка жироуловителя над зонтом кухонной плиты.
Ремонт с заменой электродвигателя вентиляции Вентилятор Вр-86-77-2.5.
[bookmark: _GoBack]Направление правое, мощность 0.55Квт, частота вращение 3000 об\мин
Выдать акты выполненных работ, составить схему вентиляционной  системы, предоставить акт эффективности вентиляционной системы.
