Техническая спецификация на пошив уйгурского костюма для танца  
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Техническая спецификация платья и штанов
Назначение: сценическое платье для хореографического выступления.

Платье 16 штук, размер 42-46
Силуэт: облегающий по лифу, с расклешённой длинной юбкой.
1. Конструкция
· Длина: макси, до пола.
· Лиф: прилегающий, с рельефными швами, подчёркивающими фигуру.
· Горловина: высокая стойка/воротник, прилегающий к шее.
· Рукава: длинные, облегающие, цельнокроеные либо втачные; посадка по руке плотная.
· Юбка: длинная, расширяющаяся книзу, с мягкими вертикальными фалдами.
· Шлейф: отсутствует.
· Застёжка: рекомендуется потайная молния по центру спинки.
· Подкладка: эластичная, в тон основному материалу.

 Уйгурские танцевальные штаны 16 штук, размер 42-46.
· Фасон: Это широкие шаровары, свободные в бедрах и плавно сужающиеся (суживающиеся) к щиколотке.
· Низ штанин (манжеты): Самая важная сценическая деталь. Низ брючин плотно перехватывается на щиколотке (резинкой или манжетой) и очень часто богато украшается вышивкой, тесьмой (жияк), золотыми нитями или пайетками, так как при поднятии подола платья в танце эта часть видна зрителям больше всего.
· Ткань: Для классических костюмов используется легкий атлас, шелк (в идеале — яркий узорчатый атлас-хан или атлас), а также легкий хлопчатобумажный сатин или шифон для воздушности в танце.
· Цвет: Шьются либо контрастными, либо строго в тон основного платья (часто используются сочные цвета: красный, зеленый, бирюзовый, фуксия или золотой).


2. Материалы
· Основная ткань: эластичный бифлекс/лайкра красного цвета, матовый или с лёгким сценическим блеском.
· Контрастная вставка: бирюзовый/изумрудный эластичный материал в передней части юбки.
· Отделка лифа: вышивка/аппликация из красных пайеток, бисера и декоративных элементов.
· Воротник: красный бифлекс с декоративной отделкой.
· Нитки: полиэстер, повышенной прочности, в цвет деталей.
3. Декоративные элементы
· На лифе — асимметричная декоративная композиция из пайеток/страз.
· Юбка имеет контрастную бирюзовую клиновидную вставку, начинающуюся от верхней части переда и расширяющуюся книзу.
· Для сценического образа возможно использование термостраз SS16–SS30.
· Волан, бахрома и объёмные элементы отсутствуют.
4. Цвета
· Основной: насыщенный красный 
· Контрастный: бирюзово-зелёный 
· Декор: красный/бордовый с возможными прозрачными или рубиновыми стразами.
5. Технологическая обработка
· Все швы выполнять эластичной строчкой/оверлоком.
· Низ юбки — узкая роликовая обработка либо эластичная подгибка.
· Проймы и горловину обработать закрытыми эластичными швами.
· Декоративные элементы надёжно закрепить для интенсивных сценических движений.
· Конструкция должна обеспечивать растяжимость и свободу движения.
Примечание: размеры, точная конструкция швов и состав материалов определены ориентировочно по фотографии и требуют уточнения по лекалам и образцу изделия.
                         Техническая спецификация головного убора
Наименование: сценический женский головной убор — тюбетейка/такия 16 штук.
Назначение: сценический костюм для хореографического выступления.
1. Конструкция
· Форма — округлая, прилегающая к голове, с плоско-округлой верхней частью.
· Основа состоит из верхней детали и боковой части (тульи).
· Посадка плотная, головной убор должен устойчиво фиксироваться во время танца.
· Внутри предусматривается эластичная тесьма или скрытая фиксация шпильками/гребнем.
· Размер — по обхвату головы исполнителя; ориентировочно 54–57 см.
· Высота изделия — ориентировочно 5–7 см.
2. Материалы
· Основная ткань: плотная декоративная ткань с национальным орнаментом, преимущественно белого/молочного цвета.
· Основа: плотный флизелин/дублерин или тонкий формоустойчивый материал.
· Подкладка: хлопковая или смесовая ткань, комфортная при длительном ношении.
· Нитки: полиэстер, в цвет основы.
3. Декоративное оформление
· Поверхность украшена традиционным растительным и геометрическим орнаментом.
· Цветовая гамма вышивки: красный, бордовый, зелёный, чёрный, белый и бирюзовый.
· Основной мотив — стилизованные цветы/розетки и геометрические элементы.
· Декор располагается по всей поверхности изделия симметричными или повторяющимися композициями.
· С одной боковой стороны закрепляется объёмный красный декоративный цветок (роза).
· Цветок выполняется из ткани/атласа с многослойными лепестками.
· Допускается дополнительное крепление цветка к основе потайными стежками.
4. Технология изготовления
1. Изготовить лекала верхней детали и тульи по мерке головы.
2. Продублировать основные детали для сохранения формы.
3. Выполнить декоративную вышивку/аппликацию до сборки изделия.
4. Стачать детали тульи и соединить с верхней частью.
5. Обработать внутренние срезы косой бейкой или подкладкой.
6. Установить скрытую систему фиксации.
7. Изготовить объёмную розу и прочно закрепить её на боковой части.
8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку.
5. Требования к изделию
· Головной убор должен сохранять форму при активном движении.
· Орнамент не должен деформироваться при посадке на голову.
· Все декоративные элементы должны быть прочно закреплены.
· Внутренняя сторона должна быть аккуратно обработана, без выступающих швов и элементов, способных натирать кожу.
· Изделие должно гармонировать с красным сценическим платьем и повторять его национально-декоративную стилистику.

Обязательно:
1.Предоставить эскизы в количестве 5 штук в цветном варианте с полным описанием на формате А-4. Предоставить технологическую карту всей фурнитуры. 2.Индивидуальное снятие мерок с каждой учащийся проводить в личном присутствии с заказчиком на территории предприятия, в определенное -согласованное заранее время. Отработка сигнального комплекта полностью и только после этого отшив полного заказа. Сигнальный комплект не оплачивается и не зачитывается в общее количество заказа.
3.Обязательно провести 3-4 примерки в личном присутствии с заказчиком, а также в присутствии с художественным руководителем ансамбля.
Образец примерный. (все детали, цвет материала и детали орнамента, украшения обговаривается с заказчиком при предоставлении сигнального комплекта).

Ұйғыр би костюмін тігуге арналған техникалық сипаттамалар
 
   Қарағанды ​​облысы білім басқармасының Осакаров ауданының білім бөлімінің «Балалар өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұйымдастыру үшін тауарлар мен қызметтерді сатып алу туралы

                 Көйлек пен шалбардың техникалық ерекшелігі

Көйлек 16 дана, өлшемі 42-46.
Мақсаты: хореографиялық қойылымға арналған сахналық көйлек.
Силуэті: кеуде тұсы денеге қонымды, ұзын әрі төмен қарай кеңейетін белдемшелі.
1. Құрылымы
Ұзындығы: макси, еденге дейін.
Кеуде бөлігі: денеге қонымды, дене пішінін айқындайтын бедерлі тігістермен орындалған.
Мойын ойындысы: мойынға қонымды биік тік жаға.
Жеңдері: ұзын, денеге қонымды, тұтас пішілген немесе ойындыға қондырып тігілген; қолға тығыз қонуы тиіс.
Белдемшесі: ұзын, төмен қарай кеңейетін, жұмсақ тік қатпарлары бар.
Сүйретпе: қарастырылмаған.
Ілгегі: арқаның ортасына жасырын сыдырма тігу ұсынылады.
Астар: негізгі матаның түсіне сәйкес келетін созылмалы материал. 

Ұйғыр би шалбары 16 дана, өлшемі 42-46.
•	Пішімі: Бұл – кең әрі бос пішілген шалбар; жамбас тұсында кең болып келеді де, тобыққа қарай біртіндеп тарылады.
•	Шалбар балағының ұшы: Бұл – сахналық киімнің ең маңызды бөлшегі. Шалбар балағының төменгі бөлігі тобық тұсында тығыз жинақталып (резинка немесе арнайы манжет арқылы) бекітіледі. Биші көйлегінің етегін көтергенде көрермендердің назары дәл осы тұсқа түсетіндіктен, ол көбінесе кестемен, жиектемемен («жияк»), алтын жіппен немесе жылтырақ моншақтармен бай әшекейленеді.
Мата: Классикалық костюмдер үшін жеңіл атлас, жібек (ең дұрысы – ашық өрнекті «хан-атлас» немесе жай атлас), сондай-ақ биге жеңілдік беру үшін жұқа мақта матасы (сатин) немесе шифон қолданылады.
• Түс: Олар не контрастты түсте, не негізгі көйлекпен дәл бір реңкте тігіледі (көбінесе қанық түстер: қызыл, жасыл, көгілдір, фуксия немесе алтын түс таңдалады).


2. Материалдар
Негізгі мата: қызыл түсті созылмалы бифлекс/лайкра, күңгірт немесе жеңіл сахналық жылтыры бар.
Контрастылы кірістірме: белдемшенің алдыңғы бөлігіне арналған көгілдір-жасыл/зүбәржат түсті созылмалы материал.
Кеуде бөлігінің әшекейі: қызыл пайеткалардан, бисерден және сәндік элементтерден жасалған кесте немесе жапсырма.
Жаға: сәндік әшекейлері бар қызыл бифлекс.
Жіптер: бөлшектердің түсіне сәйкес келетін, беріктігі жоғары полиэстер жіптер.
3. Сәндік элементтер
Кеуде бөлігінде пайеткалардан немесе страздардан жасалған асимметриялық сәндік композиция болуы тиіс.
Белдемшенің алдыңғы бөлігінде жоғарыдан басталып, төмен қарай кеңейетін контрастылы көгілдір-жасыл түсті сына тәрізді кірістірме болуы тиіс.
Сахналық бейнені айқындау үшін SS16–SS30 өлшеміндегі термостраздарды пайдалануға рұқсат етіледі.
Желбіршектер, шашақтар және көлемді сәндік элементтер қарастырылмаған.
4. Түстері
Негізгі түс: қанық қызыл, шамамен  түсіне сәйкес.
Контрастылы түс: көгілдір-жасыл, шамамен түсіне сәйкес.
Сәндік әшекейлер: қызыл/қою қызыл түсті, мөлдір немесе лағыл түсті страздарды пайдалануға болады.
5. Технологиялық өңдеу
Барлық тігістер созылмалы тігіспен немесе оверлокпен орындалуы тиіс.
Белдемшенің төменгі жиегі жіңішке роликті тігіспен немесе созылмалы әдіспен бүгіліп өңделуі тиіс.
Қолтық ойындысы мен мойын ойындысы жабық созылмалы тігістермен өңделуі тиіс.
Сәндік элементтер қарқынды сахналық қимылдар кезінде түсіп қалмайтындай етіп берік бекітілуі тиіс.
Бұйымның құрылымы матаның созылуын және қимыл-қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Ескерту: өлшемдер, тігістердің нақты құрылымы және материалдардың құрамы фотосурет бойынша шамамен анықталған және бұйымның лекалолары мен үлгісі негізінде нақтылануға тиіс.

БАС КИІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Атауы: әйелдерге арналған сахналық бас киім — тақия 16 дана.
Мақсаты: хореографиялық қойылымға арналған сахналық костюмнің құрамдас бөлігі.
1. Құрылымы
Пішіні: басқа қонымды, жоғарғы бөлігі жалпақтау әрі дөңгеленген.
Негізі: жоғарғы бөлшектен және бүйір бөліктен (тұлыптан) тұрады.
Қонымдылығы: бас киім басқа тығыз қонып, би кезінде берік орнығып тұруы тиіс.
Ішкі бекіткіші: созылмалы таспа немесе шаш қыстырғыштарымен/тарақ тәрізді бекіткішпен жасырын бекіту жүйесі қарастырылуы тиіс.
Өлшемі: орындаушының бас шеңберіне сәйкес, шамамен 54–57 см.
Биіктігі: шамамен 5–7 см.
2. Материалдар
Негізгі мата: ұлттық ою-өрнегі бар, негізінен ақ немесе сүт түсті, тығыз сәндік мата.
Қалыптаушы негіз: пішінін сақтайтын тығыз флизелин/дублерин немесе жұқа материал.
Астар: ұзақ уақыт киюге қолайлы мақта немесе аралас құрамды мата.
Жіптер: негіздің түсіне сәйкес келетін полиэстер жіптер.
3. Сәндік безендіру
Бас киімнің беті дәстүрлі өсімдік тектес және геометриялық ою-өрнектермен безендіріледі.
Кестенің түстері: қызыл, қою қызыл, жасыл, қара, ақ және көгілдір.
Негізгі өрнек: стильдендірілген гүлдер, розеткалар және геометриялық элементтер.
Сәндік өрнектер бұйымның бүкіл бетіне симметриялы немесе қайталанатын композициялар түрінде орналастырылады.
Бір бүйіріне көлемді қызыл сәндік гүл (раушан) бекітіледі.
Гүл матадан немесе атластан, бірнеше қабат жапырақшалардан жасалады.
Гүлді негізге жасырын тігістермен қосымша бекітуге рұқсат етіледі.
4. Дайындау технологиясы
Бастың өлшеміне сәйкес жоғарғы бөлшек пен тұлыптың лекалоларын дайындау.
Пішінін сақтау үшін негізгі бөлшектерді қатайтқыш материалмен нығайту.
Бұйымды құрастырмас бұрын сәндік кестені немесе жапсырманы орындау.
Тұлып бөлшектерін біріктіріп тігу және оларды жоғарғы бөлікпен біріктіру.
Ішкі қиықтарды қиғаш көмкермемен немесе астармен өңдеу.
Жасырын бекіту жүйесін орнату.
Көлемді раушан гүлін жасап, оны бас киімнің бүйір бөлігіне берік бекіту.
Соңғы ылғалды-жылумен өңдеу жұмыстарын орындау.
5. Бұйымға қойылатын талаптар
Бас киім белсенді қимыл-қозғалыс кезінде өзінің пішінін сақтауы тиіс.
Басқа кигізген кезде ою-өрнек деформацияланбауы тиіс.
Барлық сәндік элементтер берік бекітілуі тиіс.
Ішкі жағы ұқыпты өңделуі, теріні қажайтын шығыңқы тігістер мен элементтер болмауы тиіс.
Бұйым қызыл түсті сахналық көйлекпен үйлесіп, оның ұлттық-сәндік стилін қайталауы тиіс.
Міндетті түрде: 
1. А-4 пішімінде толық сипаттамасы бар түсті 5 эскизді беріңіз. Барлық арматуралардың технологиялық картасын беріңіз.
2. Жеке өлшемдер алдын ала келісілген белгілі бір уақытта кәсіпорын аумағында тапсырыс берушінің қатысуымен әрбір оқушыдан алынады. Дабыл жинағын толығымен сынау және содан кейін ғана толық тапсырысты жіберу. Дабыл жинағы төленбейді және тапсырыстың жалпы санына есептелмейді.
3. Тапсырыс берушінің жеке қатысуымен, сондай-ақ ансамбльдің көркемдік жетекшісінің қатысуымен 3-4 сәйкестендіру орындау міндетті.
 Үлгілер шамамен алынған. (барлық бөлшектер, материалдың түсі және ою-өрнектің бөлшектері, декорациялар дабыл жинағын беру кезінде тапсырыс берушімен талқыланады).
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