Қосымша 2
Техникалық ерекшелігі
Колледж ғимаратының терезелерін жөндеу жұмыстары. Шығын материалы жұмыс құнына кіреді.
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Оқу корпусының екінші қабатындағы сантехникалық жұмыстар: ескі сумен жабдықтау және кәріз құбырларын бөлшектеу, қабырғаларды қадалау, жаңа ыстық сумен жабдықтау және кәріз құбырларын төсеу және монтаждау, фитингтер мен қосқыш Элементтерді орнату, сантехникалық коммуникацияларды қосу және жүйелердің герметикалығын тексеру.

	
	Шығын материалы

	1
	Кәріз құбыры-диаметрі 50, ұзындығы 0,5 м
	дана
	5

	2
	Кәріз құбыры-диаметрі 50, ұзындығы 1 м
	дана
	4

	3
	Кәріз құбыры-диаметрі 50, ұзындығы 2 м.
	дана
	4

	4
	Кәріз құбыры-диаметрі 50, ұзындығы 3 м.
	дана
	4

	5
	Кәріз бұрышы (бұру) –диаметрі 50, 90 градус.
	дана
	6

	6
	Кәріз бұрышы (бұру) –диаметрі 50, 45 градус
	дана
	6

	7
	Кәріз - диаметрі 50, 90 градус
	дана
	4

	8
	Кәріз - диаметрі 50, 45 градус
	дана
	4

	9
	Кәріз муфтасы-диаметрі 50, жылжымалы
	дана
	5

	10
	Кәріз компенсаторы - диаметрі 50 ұзартылған қоңырау
	дана
	3

	11
	Кәріз тығыны-диаметрі 50
	дана
	5

	12
	Полипропилен құбыры-диаметрі 20, ыстық су арматурасы бар
	дана
	20

	13
	Ажыратылатын муфта (американдық) полипропилен-диаметрі 20 жіп, диаметрі 15 сыртқы жез 
	дана
	10

	14
	Ажыратылатын муфта (американдық) полипропилен-диаметрі 20 жіп, диаметрі 15 ішкі жез
	дана
	10

	15
	Адаптер полипропилен-диаметрі 20 жіп, диаметрі 15 сыртқы жез
	дана
	10

	16
	Адаптер полипропилен-диаметрі 20 жіп, диаметрі 15 ішкі жез
	дана
	10

	17
	Бұрыш (бұру) полипропилен-диаметрі 20, 90 градус.
	дана
	30

	18
	Полипропилен - диаметрі 20 барлық жақтары
	дана
	20


Мекен-жайы: 111200, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 6 шағын аудан, 56 үй. 

Сатып алынатын қызметтердің атауы: Оқу корпусындағы ванна бөлмесін ағымдағы жөндеу жұмыстары, ішкі кәріз және ыстық сумен жабдықтау құбырларын монтаждау.
 Өлшем бірлігі: жұмыс

Қызмет көрсету кезеңі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Тапсырыс беруші өкілінің телефон нөмірі: 8-705-503-70-26
Приложение 2
Техническая спецификация
Работы по текущему ремонту санузла в учебном корпусе, монтаж внутренней канализации и трубопровода горячего водоснабжения. Расходный материал включен в стоимость работ.
	№
	Наименование работы
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Сантехнические работы в санузле второго этажа учебного корпуса: демонтаж старых труб водоснабжения и канализации, штрабление стен, прокладка и монтаж новых труб горячего водоснабжения и канализации, установка фитингов и соединительных элементов, подключение сантехнических коммуникации и проверка систем на герметичность.

	
	Расходный материал

	1
	Труба канализационная -диаметр 50, длина 0,5 м
	шт
	5

	
	Труба канализационная- диаметр 50, длина 1 м
	шт
	4

	3
	Труба канализационная -диаметр 50, длина 2 м.
	шт
	4

	4
	Труба канализационная- диаметр 50, длина 3 м.
	шт
	4

	5
	Уголок (отвод) канализационный –диаметр 50, 90 градусов.
	шт
	6

	6
	Уголок (отвод) канализационный –диаметр 50, 45 градусов
	шт
	6

	7
	Тройник канализационный- диаметр 50, 90 градусов
	шт
	4

	8
	Тройник канализационный- диаметр 50, 45 градусов
	шт
	4

	9
	Муфта канализационная- диаметр 50, скользящая
	шт
	5

	10
	Компенсатор канализационный- диаметр 50 с удлиненным раструбом
	шт
	3

	11
	Заглушка канализационная- диаметр 50
	шт
	5

	12
	Труба полипропилен- диаметр 20 с армировкой для горячей воды
	м
	20

	13
	Разъемная муфта (американка) полипропилен- диаметр 20 резьба, диаметр 15 наружная латуневая 
	шт
	10

	14
	Разъемная муфта (американка) полипропилен- диаметр 20 резьба, диаметр 15 внутренняя латуневая
	шт
	10

	15
	Переходник полипропилен- диаметр 20 резьба, диаметр 15 наружная латуневая
	шт
	10

	16
	Переходник полипропилен- диаметр 20 резьба, диаметр 15 внутренняя латуневая
	шт
	10

	17
	Уголок (отвод) полипропилен - диаметр20, 90 градусов.
	шт
	30

	18
	Тройник полипропилен- диаметр 20 все стороны
	шт
	20


Адрес: 111200, Республика Казахстан, Костанайская область, город Лисаковск, 6 микрорайон, 56 дом. 

Наименование закупаемых услуг: Работы по текущему ремонту санузла в учебном корпусе, монтаж внутренней канализации и трубопровода горячего водоснабжения.
Единица измерения: работа
Период оказания услуги: в течение 16 календарных дней с даты подписания договора
Номер телефона Представителя Заказчика: 8-705-503-70-26
