Наименование и
краткая
характеристика
Инженерно-геодезические работы, Топографические работы
Дополнительная
характеристика
Топосъемка: Строительство ВОЛС для школ и детских садов.
Количество 1.000
Единица измерения -
Место поставки КАЗАХСТАН, Алматы , «Ясли-сад №178»   мкр 12. д 11/1
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10  рабочих дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, ОкончательнТребования к инженерно - геодезическим изысканиям
Инженерно-геодезические изыскания производить после получения технического задания. Обьем работ определяет заказчик
(длину трассы и ширину сьемки). Топографические сьемки производить электронными тахометрами. Работы производить в
соответствии с требованиями «Инструкций по топографической сьемке в масштабе -1:500». Работы по инженерно-
изыскательской деятельности должны выполняться в соответствии управлением сметных  норм в строительстве Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)  и согласовать   с Управлением архитектуры  и градостроительством  г. Алматы.  Министерства по инвестициям и развитию РК (МИР РК). Принятый
приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года № 310-нк. СЦИ РК 8.03-04-2017.
При выполнении топографической сьемки в застроенных территориях применять масштаб 1:500, на открытых участках (на
незатроенной территории) применять масштаб 1:1000. На участке, площадке заснять все подземные и надземные инженерные сети
с указанием материала, диаметра и глубины заложения труб. Сьемки производить в городах с привязкой к местной (городской
системе координат). Высотное обоснование привязывать к Балтийской системе высот. Камеральную обработку (вычерчивание
топопланов) производить в программах Credo и AutoСad.
Готовые материалы передать заказчику в бумажном и электронном виде, после согласования со всеми службами инфраструктур
(водопровод, ТУСМ, Районный участок телекоммуникаций, электросети, газ, дорожное управление, архитектура).
Иметь лицензию на производство инженерно – изыскательской деятельности:

