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термиялық есепке алу жүйесін мерзімді метрологиялық тексеруді жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге

1. Қызметтің атауы және мақсаты
Астана қаласы әкімдігінің "Astana English School "№81 халықаралық мектебі" КММ объектісінде орнатылған жылу есебінің жүйесін (СТУ) мерзімді метрологиялық тексеруді жүргізу бойынша қызметтер көрсету.
2. Термиялық есепке алу жүйесінің құрамы
Мерзімді метрологиялық тексеруге мыналарды қамтитын ТҚҚ жиынтығы жатады:
* жылу мөлшерін есептегіш-1 бірлік; 
* шығын өлшегіш-2 бірлік; 
* термиялық түрлендіргіштер жиынтығы-1 жиынтық. 
Тексеру бүкіл жылу есебі жүйесі бойынша кешенді жүргізілуі тиіс.
3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі
Қызмет құнына жұмыстардың толық кешені кіруі тиіс:
* жылу есептеу жүйесінің аспаптар жиынтығын бөлшектеу; 
* метрологиялық тексеру жүргізуге аспаптарды дайындау; 
* шығын өлшегіштерді жуу-2 бірлік; 
* зертханада аспаптар жиынтығына мерзімді метрологиялық тексеру жүргізу; 
* паспортта және/немесе тексеру туралы сертификатта тиісті белгі алу; 
* аспаптарды тексеру жүргізілетін жерге және Тапсырыс берушінің объектісіне кері жеткізу; 
* сенімді аспаптар жиынтығын штаттық орынға монтаждау; 
* барлық қажетті қосылыстарды қалпына келтіру; 
* монтаждан кейін іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу; 
* термиялық есепке алу жүйесінің жұмысын тексеру; 
* көрсеткіштердің дұрыстығын және орнатылған жабдықтың жұмыс істеуін тексеру; 
* жылулық есепке алу жүйесін энергиямен жабдықтаушы ұйымға коммерциялық есепке тапсыру. 
Бұл демонтаж, шығын өлшегіштерді жуу, зертханалық тексеру, кейінгі монтаждау, іске қосу және коммерциялық есепке тапсыру ұсынылған коммерциялық ұсыныста қарастырылған. 
4. Метрологиялық тексеруге қойылатын талаптар
Өлшеу құралдарын тексеру метрологиялық жұмыстардың тиісті түрлерін жүргізуге құқығы бар зертханада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылуға тиіс.
Тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге мерзімді метрологиялық тексеруден өткенін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Тексеруден өтпеген өлшеу құралдары анықталған жағдайда Орындаушы анықталған ақаулар немесе сәйкессіздіктер туралы Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті.
5. Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары
Тексеру жүргізілгеннен кейін Орындаушы:
* құрылғыларды бұрынғы штаттық орындарға орнатыңыз; 
* қосылыстардың дұрыстығы мен сенімділігін қамтамасыз ету; 
* қосылыстардың тығыздығын тексеріңіз; 
* аспаптарды қосу; 
* қажетті параметрлерді орындаңыз; 
* іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу; 
* бүкіл жылу есепке алу жүйесінің жұмысын тексеріңіз; 
* жылу энергиясын одан әрі пайдалануға және коммерциялық есепке алуға СТУ дайындығын қамтамасыз ету. 
6. Коммерциялық есепке тапсыру
Метрологиялық тексеру, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы №4100096 жылу есепке алу жүйесін тиісті энергиямен жабдықтаушы ұйымға коммерциялық есепке беруді қамтамасыз етуге міндетті.
Қызмет техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар аяқталғаннан кейін, Тапсырыс берушіге тексеру туралы құжаттарды тапсырғаннан және коммерциялық есепке СТУ тапсыру бойынша көзделген іс-шараларды орындағаннан кейін толық көлемде орындалды деп есептеледі.
7. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы міндетті:
* білікті мамандардың жұмыстарды орындауын қамтамасыз ету; 
* еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау; 
* бөлшектелген жабдықтың сақталуын қамтамасыз ету; 
* бөлшектеу, тасымалдау және монтаждау кезінде аспаптар мен жүйе элементтеріне зақым келтірмеу; 
* жабдықты бөлшектеген сәттен бастап оны орнатуға және Тапсырыс берушіге беруге жауапты. 
Орындаушының кінәсінен жабдық бүлінген жағдайда зақымдалған жабдықты қалпына келтіру немесе ауыстыру Орындаушының есебінен жүргізіледі.
8. Орындаушының Шығындары
Қызметтің құнына міндеттемелерді толық орындау үшін қажетті барлық шығындар қосылуы керек, соның ішінде:
шығын өлшегіштерді бөлшектеу, жуу, аспаптарды тасымалдау, зертханалық метрологиялық тексеру, тиісті құжаттарды алу, кері жеткізу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары және жүйені коммерциялық есепке тапсыру.
Тапсырыс беруші көрсетілген жұмыстар үшін қосымша ақы төлемейді.
9. Қызмет көрсету нәтижесі
Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге мерзімді метрологиялық тексеруден өткен, штаттық орынға белгіленген, іске қосу-баптау жұмыстарынан өткен және жылу энергиясын одан әрі коммерциялық есепке алуға дайындалған №4100096 толық жұмыс істейтін жылу есепке алу жүйесі берілуге тиіс.




































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по проведению периодической метрологической поверки системы теплового учета
1. Наименование и назначение услуги
Оказание услуг по проведению периодической метрологической поверки системы теплового учета (СТУ), установленной на объекте                                                       КГУ «Международная школа №81 «Astana English School» акимата города Астаны.
2. Состав системы теплового учета
Периодической метрологической поверке подлежит комплект СТУ, включающий:
· вычислитель количества тепла — 1 единица; 
· расходомер — 2 единицы; 
· комплект термопреобразователей — 1 комплект. 
Поверка должна производиться комплексно по всей системе теплового учета.
3. Перечень выполняемых работ
В стоимость услуги должен входить полный комплекс работ:
· демонтаж комплекта приборов системы теплового учета; 
· подготовка приборов к проведению метрологической поверки; 
· промывка расходомеров — 2 единицы; 
· проведение периодической метрологической поверки комплекта приборов в лаборатории; 
· получение соответствующей отметки в паспорте и/или сертификата о поверке; 
· доставка приборов к месту проведения поверки и обратно на объект Заказчика; 
· монтаж поверенного комплекта приборов на штатное место; 
· восстановление всех необходимых соединений; 
· проведение пусконаладочных работ после монтажа; 
· проверка работоспособности системы теплового учета; 
· проверка корректности показаний и функционирования установленного оборудования; 
· сдача системы теплового учета на коммерческий учет в энергоснабжающую организацию. 
Именно демонтаж, промывка расходомеров, лабораторная поверка, последующий монтаж, пусконаладочные работы и сдача на коммерческий учет предусмотрены представленным коммерческим предложением. 
4. Требования к метрологической поверке
Поверка средств измерений должна осуществляться в установленном порядке в лаборатории, имеющей право на проведение соответствующих видов метрологических работ.
По результатам поверки Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение периодической метрологической поверки.
В случае выявления средств измерений, не прошедших поверку, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о выявленных неисправностях или несоответствиях.
5. Монтаж и пусконаладочные работы
После проведения поверки Исполнитель обязан:
· установить приборы на прежние штатные места; 
· обеспечить правильность и надежность соединений; 
· проверить герметичность соединений; 
· выполнить подключение приборов; 
· выполнить необходимые настройки; 
· провести пусконаладочные работы; 
· проверить работоспособность всей системы теплового учета; 
· обеспечить готовность СТУ к дальнейшей эксплуатации и коммерческому учету тепловой энергии. 
6. Сдача на коммерческий учет
После завершения метрологической поверки, монтажа и пусконаладочных работ Исполнитель обязан обеспечить сдачу системы теплового учета №4100096 на коммерческий учет в соответствующую энергоснабжающую организацию.
Услуга считается выполненной в полном объеме после завершения предусмотренных технической спецификацией работ, передачи Заказчику документов о поверке и выполнения предусмотренных мероприятий по сдаче СТУ на коммерческий учет.
7. Требования к Исполнителю
Исполнитель обязан:
· обеспечить выполнение работ квалифицированными специалистами; 
· соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; 
· обеспечить сохранность демонтированного оборудования; 
· не допускать повреждения приборов и элементов системы при демонтаже, транспортировке и монтаже; 
· нести ответственность за оборудование с момента его демонтажа до установки и передачи Заказчику. 
В случае повреждения оборудования по вине Исполнителя восстановление либо замена поврежденного оборудования производится за счет Исполнителя.
8. Расходы Исполнителя
В стоимость услуги должны быть включены все расходы, необходимые для полного выполнения обязательств, в том числе:
демонтаж, промывка расходомеров, транспортировка приборов, лабораторная метрологическая поверка, получение соответствующих документов, обратная доставка, монтаж, пусконаладочные работы и сдача системы на коммерческий учет.
Дополнительная оплата за указанные работы Заказчиком не производится.
9. Результат оказания услуги
По окончании оказания услуги Заказчику должна быть передана полностью работоспособная система теплового учета №4100096, прошедшая периодическую метрологическую поверку, установленная на штатное место, прошедшая пусконаладочные работы и подготовленная к дальнейшему коммерческому учету тепловой энергии.

