Приложение 1
Техническая спецификация

1. Наименование работ: 
1. Разработка землеустроительных проектов в черте населенных пунктов ( согласно таблице 1)
2. Общие сведения: Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район
3. Перечень выполняемых работ:
3.1 Разработка землеустроительной документации в соответствии с требованиям, установленными Законодательством РК.
3.2 При нахождении отводимых земельных участков в государственной собственности требуется разработка проектов предоставления земельных участков;
3.3 Согласование и утверждение землеустроительной документации в порядке, установленном законодательством РК.
3.4 Согласование в части соответствия местрорасположения проектируемого земельного участка графическим данным единого государственного реестра недвижимости 
3.5 Внесение координат земельных участков в базу данных земельного кадастра ( при необходимости - устранение неполадок на границы смежных  земельных участков); 

4. Необходимые требования и условия для проведения работ в рамках договора:

4.1 Подбор, изучение планово-картографических материалов масштаба 1:1000;
4.2 Подбор, изучение и анализ технической документации и геодезических данных;
4.3 Получение сведений земельного кадастра с приложением выкопировки с технической документации смежных земельных участков, границ сельских округов, посторонних землепользователей и др.;
4.4 При проведении землеустроительных работ должны применяться материаляы и инструменты, приобретаемые за счет собственных средств;
4.5 Доставка специалистов до места проведения работ, их проживание оплачивается за счет средств поставщика;
4.6 Поставщик обязуется выполнить землеустроительные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
4.7 Поставщик должен гарантировать качество выполненных работ. Ошибки и недоработки по результатам землеустроительных и земельно-кадастровых работ, выявленные в процессе проектирования и прохождении согласований ( утверждений), устраняются поставщиком за свой счет;
4.8 Работы должны проводиться с применением геодезических приборов, тахеометров, прошедших метрологическую проверку средств измерений и не имеющих погрешностей с предоставлением копии сертификатов о проверке;
4.9 Все действия по оформлению земельных участков, получение необходимых сведений и документов, сопутствующих оформлению прав на земельные участки, а также все необходимые согласования, в рамках оформления земельных участков с лицами, права и законные интересы которых могут быть затронуты при проведении землеустройства, а также с государственными органами и другими лицами, согласовывающими и утверждающими с Заказчиком, за счет средств, включенных в оплату по заключенному с ним договору.
4.10 Иметь наличие базы земельного кадастра и иных программ для качественного и своевременного выполнения работ, также наличие специализированной техники, геодезического оборудования и инструментов ( GPS. Тахеометров)

5. Требования к работникам:

5.1 Наличие сотрудников, имеющих по специальностям инженер землеустроитель широкого профиля с глубоким изучением в Вузе геодезии и картографии.
6. Сроки поставки товаров, работ и услуг
В течении 30 рабочих дней с даты заключения договора
Таблица 1
	№
	Наименование н/п
	Целевое назначение земельного участка
	Площадь, з.у., га 

	1
	с. Лозовое
	Для строительства животноводческой фермы
	11,5  га







											Қосымша 1


Техникалық сипаттама
1. Жұмыс атауы: 
1. Елді мекендер шегінде жерге орналастыру жобаларын әзірлеу (1-кестеге сәйкес)
2. Жалпы мәліметтер: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Астрахан ауданы

3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:

3.1 ҚР заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жерге орналастыру құжаттамасын әзірлеу.
3.2 мемлекеттік меншікте бөлінген жер учаскелері болған кезде жер учаскелерін беру жобаларын әзірлеу талап етіледі;
3.3 ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен жерге орналастыру құжаттамасын келісу және бекіту.
3.4 жобаланатын жер учаскесінің орналасқан жерінің жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік тізілімінің графикалық деректеріне сәйкестігі бөлігінде келісу 
3.5 жер кадастрының дерекқорына жер учаскелерінің координаттарын енгізу (қажет болған жағдайда-аралас жер учаскелерінің шекараларындағы ақауларды жою);

4. Шарт шеңберінде жұмыстарды жүргізу үшін қажетті талаптар мен шарттар:

4.1 1:1000 масштабтағы жоспарлы-картографиялық материалдарды іріктеу, зерделеу;
4.2 техникалық құжаттаманы және геодезиялық деректерді іріктеу, зерделеу және талдау;
4.3 аралас жер учаскелерінің, ауылдық округтердің шекараларының, бөгде жер пайдаланушылардың және т. б. техникалық құжаттамадан көшірмелерін қоса бере отырып, жер кадастрының мәліметтерін алу.;
4.4 жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде өз қаражаты есебінен сатып алынатын материалдар мен құралдар қолданылуы тиіс;
4.5 мамандарды жұмыс орнына жеткізу, олардың тұруы жеткізушінің қаражаты есебінен төленеді;
4.6 өнім беруші жерге орналастыру жұмыстарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес орындауға міндеттенеді;
4.7 жеткізуші орындалған жұмыстың сапасына кепілдік беруі керек. Жобалау процесінде және келісулерден ( бекітулерден) өту кезінде анықталған жерге орналастыру және жер-кадастрлық жұмыстардың нәтижелері бойынша қателер мен кемшіліктерді өнім беруші өз есебінен жояды;
4.8 жұмыстар өлшеу құралдарына метрологиялық тексеруден өткен және тексеру туралы сертификаттардың көшірмесін ұсына отырып, қателіктері жоқ геодезиялық аспаптарды, тахеометрлерді қолдана отырып жүргізілуі тиіс;
4.9 жер учаскелерін ресімдеу жөніндегі барлық іс-әрекеттер, жер учаскелеріне құқықтарды ресімдеуге ілеспе қажетті мәліметтер мен құжаттарды алу, сондай-ақ жер учаскелерін ресімдеу шеңберінде құқықтары мен заңды мүдделері Жерге орналастыруды жүргізу кезінде әсер етуі мүмкін тұлғалармен, сондай-ақ мемлекеттік органдармен және жер учаскелерін ресімдеумен келісетін және бекітетін басқа да тұлғалармен барлық қажетті келісулер Тапсырыс беруші онымен жасалған шарт бойынша төлемге енгізілген қаражат есебінен.
4.10 жұмыстарды сапалы және уақтылы орындау үшін жер кадастры базасының және өзге де бағдарламалардың, сондай-ақ мамандандырылған техниканың, геодезиялық жабдықтар мен құралдардың ( GPS) болуы. Тахеометрлер)
5. Қызметкерлерге қойылатын талаптар
5.1 ЖОО-да геодезия мен картографияны терең зерттей отырып, кең бейінді инженер жерге орналастырушы мамандықтары бойынша қызметкерлердің болуы.
6. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізу мерзімдері
Шарт жасалған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде

	№
	Атауы е / м
	Жер учаскесінің нысаналы мақсаты
	Ауданы, ж.у., га

	1
	Лозовое а.
	Мал фермасын салу үшін
	11,5 га



