ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и поставку предупредительных аншлагов

1. Наименование закупаемой продукции
Изготовление и поставка предупредительных аншлагов для обозначения запретной зоны и предупреждения о запрете прохода и проезда на территории аэропорта.
2. Назначение продукции
Предупредительные аншлаги предназначены для размещения на территории аэропорта, на ограждениях, проходах, въездах, технических участках и иных объектах с целью:
визуального обозначения запретной зоны;
предупреждения о запрете прохода и проезда;
информирования работников, посетителей и иных лиц об установленных ограничениях;
повышения уровня авиационной и объектовой безопасности.
Аншлаги должны обеспечивать четкое и однозначное визуальное восприятие информации при эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
3. Общие технические характеристики
	№
	Наименование параметра
	Техническое требование

	1
	Вид изделия
	Предупредительный информационный аншлаг

	2
	Назначение
	Обозначение запретной зоны и предупреждение о запрете прохода/проезда

	3
	Размер
	350 × 250 мм

	4
	Ширина
	350 мм

	5
	Высота
	250 мм

	6
	Ориентация
	Горизонтальная

	7
	Материал основы
	Алюкобонд (алюминиевая композитная панель)

	8
	Цвет фона
	Красный

	9
	Цвет надписи
	Белый

	10
	Способ нанесения изображения
	Виниловая пленка с прямой УФ-печатью

	11
	Защитное покрытие
	СПФ-защита от воздействия солнечного излучения и выцветания

	12
	Шрифт
	Печатный, полужирный, без засечек

	13
	Регистр текста
	Заглавные буквы

	14
	Количество на русском языке
	175 шт.

	15
	Количество на казахском языке
	175 шт.

	16
	Общее количество
	350 шт.

	17
	Условия эксплуатации
	Внутренняя и наружная эксплуатация

	18
	Устойчивость
	К атмосферным осадкам, влаге, солнечному излучению, перепадам температуры

	19
	Предварительное согласование макета
	Обязательно

	20
	Возможность крепления
	Обязательно (отверстие с двух сторон)




ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
ескерту тақтайшаларын дайындау және жеткізуге
1. Сатып алынатын өнімнің атауы
Әуежай аумағында тыйым салынған аймақты белгілеу және өтуге әрі көлікпен кіруге тыйым салынғаны туралы ескерту үшін ескерту тақтайшаларын дайындау және жеткізу.
2. Өнімнің мақсаты
Ескерту тақтайшалары әуежай аумағында, қоршауларда, өтетін жолдарда, кіреберістерде, техникалық учаскелерде және басқа да объектілерде мынадай мақсаттарда орналастыруға арналған:
тыйым салынған аймақты көрнекі түрде белгілеу;
өтуге және көлікпен кіруге тыйым салынғаны туралы ескерту;
қызметкерлерді, келушілерді және өзге де тұлғаларды белгіленген шектеулер туралы хабардар ету;
авиациялық және объектілік қауіпсіздік деңгейін арттыру.
Тақтайшалар үй-жай ішінде де, ашық ауада да пайдалану кезінде ақпараттың анық және бірмәнді көрнекі қабылдануын қамтамасыз етуі тиіс.
3. Жалпы техникалық сипаттамалары
	№
	Параметрдің атауы
	Техникалық талап

	1
	Бұйымның түрі
	Ақпараттық ескерту тақтайшасы

	2
	Мақсаты
	Тыйым салынған аймақты белгілеу және өтуге/көлікпен кіруге тыйым салынғаны туралы ескерту

	3
	Өлшемі
	350 × 250 мм

	4
	Ені
	350 мм

	5
	Биіктігі
	250 мм

	6
	Бағыты
	Көлденең

	7
	Негіздің материалы
	Алюкобонд (алюминий композиттік панель)

	8
	Фонның түсі
	Қызыл

	9
	Жазудың түсі
	Ақ

	10
	Бейнені түсіру тәсілі
	Тікелей УФ-басып шығарылған винил пленкасы

	11
	Қорғаныш жабыны
	Күн сәулесінің әсерінен және түсінің оңып кетуінен қорғайтын УФ-қорғаныс

	12
	Қаріп
	Баспа, жартылай қалың, кертіксіз

	13
	Мәтін регистрі
	Бас әріптер

	14
	Орыс тіліндегі саны
	175 дана

	15
	Қазақ тіліндегі саны
	175 дана

	16
	Жалпы саны
	350 дана

	17
	Пайдалану шарттары
	Ішкі және сыртқы пайдалану

	18
	Төзімділігі
	Атмосфералық жауын-шашынға, ылғалға, күн сәулесіне, температураның өзгеруіне

	19
	Макетті алдын ала келісу
	Міндетті 

	20
	Бекіту мүмкіндігі
	Міндетті (екі жағынан тесік)



